**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot zamówienia: dostawa, wniesienie i montaż kompletnej, automatycznej linii do odwirowywania miodu na ramkę dadanowską o wymiarach 435mm (szerokość) i 145 – 230mm (wysokość), do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli.

Koszty transportu, wniesienia do pomieszczenia i montażu oraz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, wniesieniem i montażem zamówionej linii ponosi Wykonawca.

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zasad obsługi i eksploatacji linii.

Oferowana linia musi być fabrycznie nowa i nieużywana.

Kompletna, automatyczna linia do odwirowywania miodu na ramkę dadanowską o wymiarach 435mm (szerokość) i 145 – 230mm (wysokość):

1. Długość linii od 600 -700 cm;
2. Odsklepiarka automatyczna z podgrzewanymi nożami;
3. Miodarka horyzontalna z podgrzewanym dnem;

Pojemność bębna miodarki - 84 lub więcej ramek nadstawkowych Dadanta (zwykłe beleczki boczne);

1. Podajnik pneumatyczny ramek – wypycha ramki z miodem z korpusu do odsklepiarki – korpus 10 ramkowy;
2. Przenośnik łańcuchowy odbierający odsklepione ramki z miodem z odsklepiarki;
3. Pneumatyczne przepychanie ramek z odsklepionym plastrem „do i z” miodarki;
4. Ruszt do wytopu wosku z odsklepin;
5. Pompa do przepompowywania miodu z zestawem rur;
6. Linia transportująca (rolkowa) puste korpusy od strony odsklepiarki do strefy załadunku plastrów już odwirowanych;
7. Elektroniczne sterowanie wszystkimi komponentami linii;

Gwarancja : okres 60 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

Naprawy gwarancyjne realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.