OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II – Armatura sanitarna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Indeks** | **Nazwa towaru** | **Opisy** | **Jm.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość neto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | T0001121 | NAKŁADKA BIDETOWA | BIOBIDET montowany na misce WC. Pasuje również do krótkich misek WC i kompaktów. Charakterystyka : •Ma posiadać dwie automatycznie wysuwane dysze myjące. Pierwsza dysza, służy do utrzymywania higieny intymnej kobiet. Druga, dysza rodzinna, pozwala dbać o czystość tylnej części ciała wszystkich domowników.  •2 programy mycia + program czyszcenia dysz, który powoduje jednocześnie, że woda w momencie uruchomienia programu mycia ma optymalną temperaturę.  •Regulacja ciśnienia oraz temperatury wody za pomocą wygodnych pokręteł.  •W zestawie winny się znaleść 2 trójniki 1/2 cala służące do podłączenia do instalacji wodnej (ciepła i zimna woda).  np. Biobidet o parametrach nie gorszych niż Bio Bidetu BB-250 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |