Informacja o budynkach Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.

**Podstawa wyceny**

**Biuletyn Cen Obiektów budowlanych BCO I kwartał 2022 (SEKOCENBUD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku | oznaczenie według inwentaryzacji bud. 2002 | Dokumentacja fotograficzna | Rok zakończenia budowy | Katalog i opis budynku | Cena za 1m2 Powierzchni użytkowej budynku | Wartość budynku brutto ( wartość x współczynnik regionalny woj. małopolskie 1,010 + 23%VAT /8% VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **BALICE** | | | | |  |  |  |
| 1 | **Pałac**  **BALICE nr 9 Zespół Pałacowy wpisany do rejestru zabytkówpod numerem A - 246**  **I.** *Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKONCZENIA BUDOWY XVI I wiek POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 556,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 1480,0 m2**  **KUBATURA : 5560,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 2 +** częściowo użytkowe poddasze  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w piwnicy  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia w piwnicy  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienne ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** murowane na sklepieniu ceglanym  **DACH :**  drewniana więźba dachowa  **POKRYCIE DACHU :** blacha miedziana  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** TAK  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK jedynie przyłącz                                                                                                                  do kotłowni  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **9a** |  | XVII w. | 1211-501 przyjęto przez analogie Apartohotel | 5821 zł  Przyjęto współczynnik 1,3 ( wybudowany w technologii zabytkowej = 7567,30 zł | **13 913 268,05 zł** |
| 2 | **Ośrodek Szkoleniowy /skrzydło Pałacu/Zespół Pałacowy wpisany  do rejestru zabytków pod numerem A - 246**  **I.** *Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKONCZENIA BUDOWY XVIII wiek POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 324,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 680,0 m2**  **KUBATURA : 3240,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNAC**  **NADZIEMNYCH : 3**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :**budynek podpiwniczony w bardzo niewielkiej części przy   ścianie szczytowej od zachodu  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1**  **II. *Usytuowanie istotnych elementów technicznych*** *:*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na parterze  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia gazowa w piwnicy    sąsiedniego budynku - pałac  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienne ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej  **STROPY :**  odcinkowe na belkach stalowych  oraz żelbetowe  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** biegi wykonane na belce stalowej   jak stropy odcinkowe, wykończenie drewnem wniana więźba dachowa  **POKRYCIE DACHU :** blacha miedziana  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** TAK  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE : TAK** | **9b** |  | XVIII w. | 1211-501 przyjęto przez analogie Apartohotel | 5821zł  Przyjęto współczynnik 1,3 ( wybudowany w technologii zabytkowej = 7567,30 zł | **6 392 582,62 zł** |
| 3 | **Budynek Główny**  **/wraz z salą audiowizualną /**  ***Dane charakterystyczne :***  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1969 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 976,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 4798,7 m2**  **KUBATURA 18220,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 4**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 1**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2** klatka schodowa główna / elewacja wschodnia /  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ GAZU :** zawór w tablicy na parterze  **SERWEROWNIA :** parter  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia w piwnicy  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy żelbetowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** konstrukcja żelbetowa słupowo- ryglowa  **STROPY :**  płyty prefabrykowane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** żelbetowe spocznikowe  **DACH :**  stropodach , konstrukcja z żelbetowych pły    prefabrykowanych  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** TAK  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **DŻWIG TOWAROWY** szt. 1 TAK  **PRZEWODY KOMINOWE : TAK** | **3 , 4** |  | 1969 | 1263-203 Budynek naukowo badawczy 4 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony | 8545 zł | **50 940 376,71 zł** |
| 4 | **Krajowy Bank Materiałów Biologicznych**  **I. *Dane charakterystyczne****:*  **ROK BUDOWY 2013 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 630 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 681 m2**  **KUBATURA : 3 261 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : parter + poddasze użytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji południowej  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w tablicy na elewacji zachodniej  **WĘZEŁ CIEPLNY :** w kotłowni gazowej / poddasze /  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe z kamienia naturalnego  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany  **STROPY :**  strop żelbetowy nad parterem  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** schody w konstrukcji żelbetowej  **DACH :**  konstrukcja drewniana krokwiowo-płatwiowa   pokrycie dachu - dachówka ceramiczna  **IV. *Wyposażenie w instalacje*** *:*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  jedynie do kotłowni na poddaszu  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :**  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **41** |  | 2013 | 1263-202 Budynek dydaktyczno –badawczy szkolnictwa wyższego bez podpiwniczenia | 10 407,00 zł | **8 804,387 zł** |
| 5 | **Budynek administracyjno laboratoryjny**  **Stara Stodoła**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1956 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 480,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 881,0 m2**  **KUBATURA : 3360,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 2**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2** elewacja północna  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w kotłowni / parter /  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji północnej  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w tablicy na elewacji północnej  **WĘZEŁ CIEPLNY :** w kotłowni / parter /  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 38 cm  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** dwubiegowe, spocznikowe, żelbetowe  **DACH :**  konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa     pokrycie dachu - dachówka płaszówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  jedynie do kotłowni na parterze  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **2** |  | 1956 | 1220-101 Budynek Administracyjno- Biurowy | 4997 zł | **5 465 048,10 zł** |
| 6 | **Zakład Biotechnologii Rozrodu**  **I.*Dane charakterystyczne :***  **ROK ZAKOŃCZENA BUDOWY 1968 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 336,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 914,5 m2**  **KUBATURA : 3024,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 3 -** budynek główny  **1 -** parterowe skrzydło boczne  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 –** budynek główny  **0 -** skrzydło boczne  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1** klatka schodowa główna  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter  **PRZYŁĄCZ GAZU :** zawór w tablicy na parterze / elewacja północna /  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia gazowa w sąsiednim budynku  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy żelbetowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** ściany nośne murowane cegłą pełną  **STROPY :** belki nośne prefabrykowane, wypełnienie pustakiem ceramicznym  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** żelbetowe spocznikowe  **DACH :**  stropodach , konstrukcja z żelbetowych płyt   prefabrykowanych, pokrycie papa termozgrzewalna  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **11** |  | 1968 | 1263-201 Budynek dydaktyczny szkolnictwa wyższego | 5614 zł | **6 377 971,93 zł** |
| 7 | **Obora Zwierząt Doświadczalnych**  **I.*Dane charakterystyczne*** *:*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 480,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 566,4 m2**  **KUBATURA : 3360,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : zewnętrzna klatka schodowa na poddasze** /elewacja     zachodnia /**oraz** **schody stalowe policzkowe**/ elewacja wschodnia /  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji zachodniej  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienne ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 51 cm  **STROPY :**  nad parterem stalowy odcinkowy ze stalowym podciągiem podpartym słupami   wzdłuż budynku  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** zewnętrzne stalowe na poddasze  **DACH :**  konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa      pokrycie dachu - blachodachówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK przewody wentylacji     mechanicznej | **14** |  | 1950 | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165 zł | **819 739,11 zł** |
| 8 | **Laboratorium-Maneż**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 400,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 330,5 m2**  **KUBATURA 1400,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH :brak**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter / złącze kablowe na elewacji frontowej /  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia gazowa w sąsiednim budynku  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy żelbetowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** ściany nośne murowane cegłą pełną  **STROPY :** strop nad parterem - płyta żelbetowa  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :** stropodach , płyta żelbetowa  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **16** |  | 1960 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczen  ia | 4956 zł | **2 034 83522 zł** |
| 9 | **Budynek Drukarni**  **/dawne ZETO /**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 234,00 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 231,23 m2**  **KUBATURA : 936,00 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH :brak**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter / złącze kablowe na elewacji frontowej /  **PRZYŁĄCZ GAZU :** parter elewacja frontowa  **WĘZEŁ CIEPLNY :** kotłownia gazowa  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** żelbetowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :**stalowy szkielet słupowo ryglowy wypełniony murem z cegły pełnej  **STROPY :** strop nad parterem w konstrukcji stalowej  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu - jedynie bieg stalowy na podest przed     wejściem  **DACH :** stropodach konstrukcja stalowa  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK – kotłownia gazowa  **INSTALACJA ODGROMOWA :** NIE  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK – przewody kotłowni | **40** |  | 1960 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczenia | 4956 zł | **1 423 645, 84 zł** |
| 10 | **Budynek mieszkalny**  **/4 mieszkania- przy Biotechnologii Rozrodu /**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 140,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 220,0 m2**  **KUBATURA : 1820,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 3**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter  **PRZYŁĄCZ GAZU :** zawór w tablicy na parterze / elewacja zachodnia /  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak - mieszkania / 4 / mają indywidualne ogrzewanie     gazowe  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe żelbetowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** ściany nośne murowane cegłą pełną  **STROPY :** belki nośne prefabrykowane, wypełnienie pustakiem ceramicznym  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** żelbetowe spocznikowe  **DACH :**  drewniana więźba dachowa    **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK mieszkania mają indywidualne   ogrzewania gazowe  **PRZEWODY KOMINOWE : TAK** | **15** |  | 1950 | 1122-204 Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny podpiwniczony | 4257 zł | **1 021 577,83 zł (8 % VAT)** |
| 11 | **Zwierzętarnia**  *Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 60,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 43,5 m2**  **KUBATURA : 180,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0** bez podpiwniczenia  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH :** brak elementu  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy w budynku  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w tablicy na elewacji powyżej zaworu gazowego   zaślepiony  **WĘZEŁ CIEPLNY :**  w budynku sąsiednim  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe murowane  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 38 cm  **STROPY :**  nad parterem płyta żelbetowa wylewana  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :** konstrukcja - płyta żelbetowa    wylewana  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE jedynie zaślepiony przyłącz    gazowy na elewacji budynku  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK kotłownia w sąsiednim   budynku  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **13** |  | 1950 | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165 zł | **62 956,66 zł** |
| 12 | **Stróżówka**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 48,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 32,6 m2**  **KUBATURA : 192,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 51 cm  **STROPY :**  strop nad parterem belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu - jedynie stopnie przed budynkiem drewniana więźba dachowa ,  dach dwuspadowy    pokrycie  dachu papa asfaltowa  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / piece akumulacyjne /  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK | **17** |  | 1960 | 1274-501 Przyjęto przez analogie portiernia + WC publiczne | 4589 zł | **185 849,82 zł** |
| 13 | **Budynek mieszkalny**  **/domek ogrodnika /**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 127,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 110,0 m2**  **KUBATURA : 826,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 2 + poddasze nieużytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :brak**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  przyziemie  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy przyziemie  **PRZYŁĄCZ GAZU :** przyziemie  **WĘZEŁ CIEPLNY :** piec gazowy dwubiegowy  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 51 cm  **STROPY :**  strop nad przyziemiem belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** żelbetowa /dwubiegowa /  **DACH :**  drewniana więźba dachowa , dach dwuspadow  z naczółkami, pokrycie  dachu blachodachówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / kocioł gazowy /  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK | **26** |  | 1960 | 1110-117 Budynek mieszkalny bez podpiwniczenia | 4274 zł | **512 828,71 zł ( 8%VAT)** |
| 14 | **Spichlerz**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : koniec XVIII w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 408,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 736,0 m2**  **KUBATURA : 3060,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg schodowy**  **na poddasze**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** brak  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** tak  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienna ściana fundamentowa  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur kamienny gr. 51 cm  **STROPY :**  strop nad parterem na belkach drewnianych  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** bieg schodowy w konstrukcji drewnianej  **DACH:** drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy,   pokrycie  dachu dachówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** NIE  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **OTWORY WENTYLACYJNE :** TAK | **7** |  | koniec XIX w. | 1252 -604 Przyjęto przez analogie Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | **1 800 321,28 zł** |
| 15 | **Stacja Trafo**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 260,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 220,0 m2**  **KUBATURA : 910,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1** /pawilon parterowy/  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :brak**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 38 cm  **STROPY :**  nad parterem płyta żelbetowa  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak  **DACH :**  konstrukcja dachu - płyta żelbetowa , pokrycie dachu - papa  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ : NIE**  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** TAK  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O.** TAK  /grzejniki elektryczne /  **OTWORY WENTYLACYJNE :** TAK | **6** |  | 1960 | 2224-811 Stacja transformatorowa o konstrukcji murowanej | 5916 zł | **1 616 878,30 zł** |
| 16 | **Piwnica z magazynem**  **I.** *Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : koniec XVIII w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 64,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 70,0 m2**  **KUBATURA : 220,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg schodowy do piwnicy**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** brak  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** brak  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienna ściana fundamentowa  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur kamienny  **STROPY :**  strop nad piwnicą na belkach drewnianych  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** bieg schodowy w konstrukcji drewnianej  **DACH:** drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy, pokrycie  dachu dachówka ceramiczna  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** NIE  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**NIE  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** NIE  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** NIE  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **OTWORY WENTYLACYJNE :** TAK | **5** |  | koniec XVIII w. | 1252 -604 Przyjęto przez analogie Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | **171 226,21 zł** |
| 17 | **Budynek mieszkalny jednorodzinny**  **I. *Dane charakterystyczne :***  **ROK BUDOWY : 1958 r obecnie po nadbudowie    przejęty w użytkowanie XII 2010 POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 120,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 136,1 m2**  **KUBATURA : 660,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 2**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg klatkischodowej**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  w studzience przed budynkiem  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w tablicy na elewacji  **WĘZEŁ CIEPLNY :** piec gazowy dwubiegowy na parterze  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany pełnej  **STROPY :**  strop nad parterem - płyta żelbetowa  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** jedynie bieg żelbetowy z parteru na poddasze  **DACH :**  drewniana więźba dachowa - układ dwuspadowy   pokrycie  dachu - blachodachówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA WOD-KAN** TAK  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / piece gazowy  dwubiegowy /  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **27** |  | 2011 | 1110-117 Budynek mieszkalny bez podpiwniczenia | 4274 zł | **634 508,98 zł (8%VAT)** |
| 18 | **Budynek Poczty**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : początek XX w POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 75,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 48,0 m2**  **KUBATURA : 240,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 51 cm  **STROPY :**  strop nad parterem belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu - jedynie stopnie przed budynkiem  **DACH :**  drewniana więźba dachowa   pokrycie  dachu dachówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / piece akumulacyjne /  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK | **32** |  | początek XX w. | 1230-221 Przyjęto przez analogię Apteka ogólnodostępna parterowa bez podpiwniczenia | 4897 zł | **292 010,07 zł** |
| 19 | **Stołówka**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 128,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 155,2 m2**  **KUBATURA : 640,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 kl. schodowa do piwnicy , schody zewnętrzne**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** w piwnicy  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji parter  **PRZYŁĄCZ GAZU :** w tablicy na elewacji parter  **WĘZEŁ CIEPLNY :**  kotłownia gazowa w piwnicy /piec dwubiegowy /  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 38 cm  **STROPY :**  nad parterem płyta żelbetowa  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** żelbetowe biegi i podesty  **DACH :**  konstrukcja dachu - płyta żelbetowa   pokrycie dachu - papa  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** TAK  **INSTALACJA GAZOWA :**  TAK  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **10** |  | 1960 | 1263-104 przyjęto przez analogie Przedszkole dwuoddziałowe | 3572 zł | **688 699,32 zł** |
| 20 | **Magazyn nr 2**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1955 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 460,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 546,6 m2**  **KUBATURA : 3220,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji wschodniej  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienne ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 51 cm  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa   pokrycie dachu - dachówka płaszówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / tylko w przychodni /  **PRZEWODY KOMINOWE :** NIE | **28** |  | 1955 | 1252 -604 Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | **1 337 032,08 zł** |
| 21 | **Wiata Magazynowa**  **I. *Dane charakterystyczne :***  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r.**  **POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 460,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 425,7 m2**  **KUBATURA : 2 760,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  brak  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** słupy i belki z profili stalowych  **STROPY :**  wiata przekryta stropem w konstrukcji stalowej  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja stalowa / dach dwuspadowy /   pokrycie dachu   blacha stalowa falista  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** NIE  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **WENTYLATORY ELEKTRYCZNE :** TAK | **36**  **37**  **33** |  | 1960 | 1251-103 Hala z lekkich kształtowników stalowych | 1363 zł | **720 818,61 zł** |
| 22 | **Boksy garażowe**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 350,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 300,0 m2**  **KUBATURA : 1 600,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  w części północnej  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 25 cm  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja drewniana, w części więźba dachowa / dach   dwuspadowy / pokrycie dachu - w części papa, w części   dachówka   ceramiczna  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK | **22** |  | 1960 | 1271-501 szopogaraż dla maszyn rolniczych | 1620 zł | **603 757,80 zł** |
| 23 | **Garaże samochodowe**  **PRZYŁĄCZ WODY :**  w części północnej  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 25 cm  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja drewniana, w części więźba dachowa / dach   dwuspadowy / pokrycie dachu - w części papa, w części   dachówka   ceramiczna  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK  we | **23** |  | 1960 | 1271-501 Przyjęto przez analogię szopogaraż dla maszyn rolniczych  Przyjęto 250,00 m2 | 1620 zł | **503 131,50 zł** |
| 24 | **Garaże pracownicze**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 285,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 273,9 m2**  **KUBATURA : 741,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** brak  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 25 cm  **STROPY :**  drewniane krokwie nad pomieszczeniem garażu  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja - drewniane krokwie, dach płaski                                                                                                                        **V.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** NIE  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** NIE  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  NIE  **INSTALACJA C.O. :**  NIE  **OTWORY WENTYLACYJNE :** TAK | **24** |  | 1960 | 1271-501 Przyjęto przez analogię szopogaraż dla maszyn rolniczych | 1620,00 zł | **551 230,87 zł** |
| 25 | **Portiernia**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 96,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 63,4 m2**  **KUBATURA : 384,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :**  parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** w tablicy na elewacji  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany gr. 25 cm  **STROPY :**  strop nad parterem belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy pokrycie  dachu dachówka ceramiczna  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS :**  TAK  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / piece akumulacyjne /  **PRZEWODY WENTYLACYJNE :** TAK | **38** |  | 1958 | 1274-501 Przyjęto przez analogie portiernia + WC publiczne | 4589 zł | **361 437,99 zł** |
| 26 | **Stara Kuźnia**  **I.***Dane charakterystyczne :*  **ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 200,0 m2**  **POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 159,8 m2**  **KUBATURA : 1200,0 m3**  **ILOŚĆ KONDYGNACJI**  **NADZIEMNYCH : 1**  **KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0**  **ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak**  **II.** *Usytuowanie istotnych elementów technicznych :*  **PRZYŁĄCZ WODY :** parter  **PRZYŁĄCZ INSTALACJI**  **ELEKTRYCZNEJ :** parter w oddzielnym pomieszczeniu  **PRZYŁĄCZ GAZU :** brak  **WĘZEŁ CIEPLNY :** brak  **III.** *Dane techniczne :*  **FUNDAMENTY :** kamienne ławy fundamentowe  **KONSTRUKCJA BUDYNKU :** mur ceglany  **STROPY :**  belki drewniane  **KONSTRUKCJA SCHODÓW :** brak elementu  **DACH :**  konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa  pokrycie dachu - dachówka płaszówka  **IV.** *Wyposażenie w instalacje :*  **INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :** TAK  **INSTALACJA CENTRALNEJ WODY**  **UŻYTKOWEJ :** NIE  **INSTALACJA GAZOWA :**  NIE  **INSTALACJA ODGROMOWA :** TAK  **INSTALACJA ELEKTRYCZNA :** TAK  **INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO**  **/ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / :** NIE  **INSTALACJA C.O. :**  TAK / piece akumulacyjne /  **PRZEWODY KOMINOWE :** TAK | **21** |  | 1955 | 1252 -604 Przyjęto przez analogię Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | **390 884,97 zł** |