Załącznik nr 1

Do formularza ofertowego

Zamawiający:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE**

Nazwa postępowania:  **Zakup** **fabrycznie nowej zamiatarki drogowej – kompaktowej**

Oświadczam, żeoferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadał następujące parametry techniczne:

**Marka/Typ maszyny ………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE** | **Potwierdzenie**  **spełnienia wymaganych parametrów/ warunków** |  |
| OPIS PRZEDMIOTU: | |  |  |
|  | Fabrycznie nowa zamiatarka -  Przebieg – godziny zamiatania maksymalnie do 100 mth | …………mth |  |
|  | Rok produkcji: 2023, 2024 | ……………rok |  |
| WYMIARY i MASA: | | |  |
|  | Maksymalna wysokość: 2 750 mm | ………mm |  |
|  | Maksymalna szerokość bez lusterek: 1 850 mm | ………mm |  |
|  | Rozstaw między osiami: od 1800 mm do 2 000 mm | ………mm |  |
|  | Średnica zawracania: miedzy krawężnikami nie więcej niż 5 500 mm | ………mm |  |
|  | Średnica zawracania: miedzy ścianami nie więcej niż 6 500 mm | ………mm |  |
|  | Masa własna: max. 6 500 kg | …………kg |  |
|  | Ładowność min. 5 000 kg | …………kg |  |
|  | Maksymalna masa całkowita nie więcej niż: 12 500 kg | …………kg |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę: min 500 litrów | …………l |  |
|  | Zbiornik paliwa min. 100 litrów | ..……….l |  |
| SILNIK: | |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny moc maksymalna: min. 115 kW | …………..kW |  |
|  | Norma emisji spalin: nie niższa niż Euro 6 | ……..…EURO |  |
|  | Układ kierowniczy na koła przednie | Tak/Nie\* |  |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie | Tak/Nie\* |  |
|  | Układ kierowniczy po prawej stronie | Tak/Nie\* |  |
|  | Napęd hydrostatyczny na koła tylne | Tak/Nie\* |  |
|  | Prędkość przejazdowa: 20-25 km/h | …………….km/h |  |
|  | Ogumienie przód i tył: min. 215/75r17.5, tył koła bliźniacze | Tak/Nie\* |  |
|  | Tempomat podczas zamiatania | Tak/Nie\* |  |
|  | Hamulce na wszystkie koła – przód tarczowe, tył bębnowe | Tak/Nie\* |  |
|  | Bezstopniowa regulacja szczotek talerzowych z pulpitu sterującego | Tak/Nie\* |  |
|  | Sterowanie szczotkami za pomocą joysticka | Tak/Nie\* |  |
|  | Szerokość zamiatania 2 szczotki: nie mniej niż 2 300 mm | ….………….mm |  |
|  | Szerokość zamiatania z 3 szczotką : nie mniej niż 3 300 mm | ………………mm |  |
|  | Ciągniony system szczotek talerzowych: 2 szczotki umieszczone pod kabiną operatora przed przednią osią o średnicy min. 900 mm oraz dodatkowa 3 szczotka do chwastów min. 750 mm | ……………..mm |  |
|  | Hydraulicznie podnoszone i opuszczane szczotki talerzowe | Tak/Nie\* |  |
|  | Bezstopniowa regulacja obrotu szczotek talerzowych z pulpitu sterującego | Tak/Nie\* |  |
|  | Hydrauliczny przesuw szczotek lewa - prawa: min. 300 mm | …………..mm |  |
|  | Automatyczne podnoszenie szczotek podczas cofania | Tak/Nie\* |  |
|  | Wtrysk wody do ssawy w celu wiązania pyłu | Tak/Nie\* |  |
|  | Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy | Tak/Nie\* |  |
|  | Przesuwanie ssawy w prawo lub lewo o min. 300 mm | …………..mm |  |
|  | Wzmocniony system ssący – powlekany/wulkanizowany od wewnątrz | Tak/Nie\* |  |
| PARAMETRY POJEMNIKA/ZBIORNIKA NA ZMIOTKI: | |  |  |
|  | Pojemność zbiornika: min. 5,5 m3 brutto, | …………….m3 |  |
|  | Opróżnianie zbiornika poprzez kiprowanie do tyłu - hydrauliczne | Tak/Nie\* |  |
|  | Elektrycznie podnoszone i opuszczane sito (krata) w zbiorniku | Tak/Nie\* |  |
|  | Wydmuch ze zbiornika skierowany do ziemi | Tak/Nie\* |  |
|  | Otwieranie tylnej klapy i podnoszenie zbiornika za pomocą panelu zdalnego sterowania | Tak/Nie\* |  |
|  | Ręczna pompka hydrauliczna do awaryjnego podnoszenia i otwierania pojemnika na zmiotki | Tak/Nie\* |  |
|  | Filtracja pyłu zawieszonego: certyfikat PM 2,5 oraz PM10 | Tak/Nie\* |  |
|  | Kabina dwu osobowa | Tak/Nie\* |  |
|  | Kabina z systemem ogrzewania i klimatyzacji automatycznej | Tak/Nie\* |  |
|  | Otwierana szyba w podłodze umożliwiająca kontrolę pracy ssawy i szczotek | Tak/Nie\* |  |
|  | Wskaźniki w kabinie: wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin: zamiatarki oraz przebiegu , obrotomierz, miernik poziomu wody w spryskiwaczach, kontrolka: ciśnienia oleju silnikowego, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia płynu hamulcowego, hamulca postojowego | Tak/Nie\* |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w poziomie i w pionie | Tak/Nie\* |  |
|  | Elektryczne ustawiane i podgrzewane lusterka wsteczne | Tak/Nie\* |  |
|  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera | Tak/Nie\* |  |
|  | Lusterka robocze: po obu stronach kabiny | Tak/Nie\* |  |
|  | Lusterka szerokokątne: po obu stronach kabiny | Tak/Nie\* |  |
|  | Lusterka krawężnikowe : po obu stronach kabiny | Tak/Nie\* |  |
| Wyposażenie: | | |  |
|  | Kamera na ssawę i tył zamiatarki | Tak/Nie\* |  |
|  | System wysokiego ciśnienia: min. 150 bar z wężem od długości min. 20 metrów i lancą wysokociśnieniową | Tak/Nie\* |  |
|  | Koło/koła zapasowe: umożliwiające zastąpienie każdego uszkodzonego koła w pojeździe | Tak/Nie\* |  |
|  | Światła ostrzegawcze LED „pomarańczowe” : min. Jedno z przodu i jedno z tyłu | Tak/Nie\* |  |
|  | Światła LED: mijania, robocze z przodu na kabinie, przy szczotkach, na zbiorniku z tyłu | Tak/Nie\* |  |
|  | Sygnał cofania | Tak/Nie\* |  |
|  | Radio AM/FM, MP3 z portem USB | Tak/Nie\* |  |
|  | Zestaw głośnomówiący przez Bluetooth | Tak/Nie\* |  |
|  | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim | Tak/Nie\* |  |
| DOSTAWA I GWARANCJA: | | |  |
|  | Termin dostawy: max. 21 dni od momentu podpisania umowy | ……….dni |  |
|  | Gwarancja fabryczna co najmniej 24 miesiące | Tak/Nie\* |  |
|  | Pakiet przeglądów serwisowych do 2 lat, bez limitu kilometrów w cenie maszyny (obejmujący materiały, robociznę oraz dojazd) | Tak/Nie\* |  |
|  | Serwis gwarancyjny - mobilny w siedzibie zamawiającego, czas reakcji w przypadku awarii zamiatarki max. 24 godziny od zgłoszenia, liczone w dni robocze, | Tak/Nie\* |  |
|  | Szkolenie operatorów i mechaników | Tak/Nie\* |  |
|  | Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej maszyny | Tak/Nie\* |  |

………………………………………..

podpis

Informacja dla Wykonawcy:

Plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą plik.