**Przedmiar robót**

„Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Mizerna”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Koryta wykonane na całej szer. chodników, mechanicznie, grunt kat I-IV, na gł. 20 cm | m2 | 0,8\*21,0+1,4\*64=**106,40** |  |  |
| 2 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne grunt kat. I-IV | m2 | **106,40** |  |  |
| 3 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń, warstwa dolna grub. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 0,4\*21 + 1,0\*64=**72,4** |  |  |
| 4 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | **72,4** |  |  |
| 5 | Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem | m3 | 0,4\*0,1\*85+0,1\*0,2\*85=**5,10** |  |  |
| 6 | Krawężniki betonowe wystające 15x30 na ławie betonowej | m | **85** |  |  |
| 7 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej | m | **85** |  |  |
| 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | **72,4** |  |  |
| 9 | Wycięcie , wykucie betonu w gurcie pod kostkę | m3 | 0,55\*1,1\*0,1**0,061** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Razem netto: zł**

**VAT 23%: zł**

**Ogółem brutto: zł**

 słownie: **…………………………………………………………………….**