**Wymagania względem Przewoźnika**

Posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów przewozowych oraz dokumentów towarzyszących (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, świadectwa itd.) – do wglądu podczas rozładunku, w tym:

* Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych, zgodne z p. 9.1.3.5. przepisów ADR.
* List przewozowy z informacją o towarze oraz miejscu przeznaczenia (rozładunku).
* Imienne Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy do przewozu w cysternach zgodne z p.8.2.2.8 przepisów ADR.
* Imienne Uprawnienie do Obsługi Urządzeń NO, nadane przez Transportowy Dozór Techniczny.
* Przejęcie odpowiedzialności za załadunek, przewóz oraz rozładunek.
* Dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z REACH.
* Przestrzeganie zapisów zawartych w umowie ADR, przepisach Transportowego Dozoru Technicznego oraz REACH.

**Wymagania względem Użytkownika cysterny:**

* Cysterna musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie konstrukcji, wyposażenia, badań i oznakowania.
* zapewnienie, aby konserwacja zbiornika cysterny i jego wyposażenia była przeprowadzana w sposób, który gwarantuje, że w normalnych warunkach użytkowania cysterna będzie spełniać wymagania ADR do czasu następnego badania
* zapewnienie przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli cysterny w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że bezpieczeństwo zbiornika lub jego wyposażenia zostało naruszone w wyniku naprawy, dokonanych zmian lub wskutek wypadku.

**Wymagania względem Rozładowcy:**

* upewnić się, czy dostarczony towar będzie rozładowany do właściwych zbiorników i czy dostarczona ilość produktu zmieści się w tych zbiornikach;
* przekazać odbiorcy wymaganą dokumentację związaną z dostawą towaru;
* upewnić się, że zostały rozładowane właściwe towary, poprzez porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami znajdującymi się na cysternie;
* przekazać odbiorcy wymaganą dokumentację związaną z dostawą towaru
* sprawdzić przed i podczas rozładunku, czy cysterna, pojazd lub kontener-cysterna nie są uszkodzone w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, upewnić się, że rozładunek nie będzie się odbywać do czasu zastosowania odpowiednich środków;
* stosować się do odpowiednich wymagań dotyczących rozładunku określonych przez AQUANET S.A.;
* bezpośrednio po rozładunku cysterny, pojazdu lub kontenera:
  + usunąć wszystkie niebezpieczne pozostałości towarów, które podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej powierzchni cysterny, pojazdu lub kontenera;
  + usunąć wszystkie pozostałości towarów niebezpiecznych, które podczas czynności rozładunkowych zanieczyściły teren AQUANET S.A.
  + zapewnić, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne.