|  |
| --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE DLA WSZYTSKICH MEBLI BIUROWYCH**1. **PŁYTY MEBLOWE**
	1. Wykonane z płyt wiórowych trójwarstwowych, obustronnie pokrytych melaminą. Płyta musi posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1, potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.
	2. Płyty wykorzystane na korpusy kontenerów, półki, ściany tylne: grubość nie mniejsza niż 18 mm; gęstość płyty wiórowej obustronnie melaminowanej – minimum 665 kg/m3, potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.
	3. Płyty wykorzystane na blaty biurek, wieńce górne kontenerków: grubość nie mniejsza niż 28 mm; gęstość płyty wiórowej obustronnie melaminowanej – minimum 645kg/m3, potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.
	4. Klasa ścieralności wg Normy EN 14322 minimum 3 (lub normy równoważnej), potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.
	5. Zewnętrzne warstwy płyt meblowych muszą charakteryzować się następującymi właściwościami:
* brak porów, antyrefleksyjna powłoka,
* łatwość w utrzymaniu czystości,
* płyta termoutwardzalna,
* odporna na ścieranie,
* odporna na działanie światła,
* antystatyczna,
* niewrażliwa na działanie powszechnych w gospodarstwie domowym płynów, past,
* odporna na zginanie,
* odporna na zarysowania i uderzenia,
* odporna na zadrapania,
* odporna na spęcznienie,
* odporna na odrywanie (metoda Fahrni),
* odporna na plamy (napój typu cola, kawa, herbata, soki, woda, środki dezynfekujące, długopisy, pieczątki, środki czyszczące),
* odporna na wysoką temperaturę (do min. 180° C).

**Powyższe powinno być potwierdzone wynikami badań przez producenta płyty.**1. **OBRZEŻA MEBLOWE**
* krawędzie elementów płytowych grubości 18 i 28 mm wykończone obrzeżem PCV 2 mm,
* krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm,
* obrzeże dopasowane do dekoru/koloru płyty.
1. **ZAMKI MEBLOWE W KONTENERKACH**
* kontenery wyposażone w zamek centralny zamykający wszystkie szuflady.
1. **KOLOR MEBLI (BIURKA, KONTENERKI, STOŁY)**
* dąb, olcha, buk – wybór z co najmniej 15 dekorów łącznie.
1. **GWARANCJA**
* 5 lat na wszystko.

Meble biurowe mają być zgodne z normą PN-EN 14073-2:2006 oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. |
|  |  |  |
| **LP.** | **RODZAJ MEBLA** | **ILOŚĆ** |
| **1.** | **SZAFA AKTOWA METALOWA**Wymiary:* Szerokość – 1000 mm
* Wysokość – 1990 mm
* Głębokość – 435 mm

Opis:* Kolor RAL 1015
* Gwarancja – 5 lat
* Certyfikat GS lub równoważny
* Malowane proszkowo
* Wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm
* Zabezpieczenie antykorozyjne technologią cyrkonowania
* Drzwi dwuskrzydłowe
* Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach – góra i dół
* Półki o grubości 0,8 mm o ładowności co najmniej do 65 kg
* Perforacja co 25 mm na całej wysokości szafy
* Szafa ma posiadać stopki poziomujące od wewnątrz, tak by nie przechylać szafy
* 5 szt. półek metalowych z możliwością dowolnej konfiguracji
* Szafy mają spełniać wymogi przechowywania dokumentów RODO

Szafa biurowa Sbm 202 M lx  | **30** |
| **2.** | **NADSTAWKA DO SZAFY AKTOWEJ METALOWEJ**Wymiary:* Szerokość – 1000 mm
* Wysokość – 465 mm
* Głębokość – 435 mm

Opis:* Kolor RAL 1015
* Gwarancja – 5 lat
* Certyfikat GS lub równoważny
* Malowane proszkowo
* Wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm
* Zabezpieczenie antykorozyjne technologią cyrkonowania
* Drzwi dwuskrzydłowe
* Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach – góra i dół
* Półka o grubości 0,8 mm o ładowności co najmniej do 65 kg
* Perforacja co 25 mm na całej wysokości nadstawki
* Nadstawka ma posiadać prosty montaż do szafy podstawowej tak, był stanowiła jedną spójną całość
* Ilość półek w nadstawce – 1 szt.
* Nadstawka ma spełniać wymogi przechowywania dokumentów RODO

1484-nadstawka-sbm-403-m_2032 Szafa aktowa sbm402 rej-wyposazenie | **30**  |
| **3.** | **KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE**Wymiary:* Szerokość siedziska – 420 mm +/- 30 mm
* Głębokość siedziska – 450 mm +/- 30 mm
* Wysokość oparcia – 500 mm +/- 30 mm
* Szerokość oparcia – 420 do 480 mm

Opis:* Kolor tapicerki – czarny
* Gwarancja – 5 lat
* Mechanizm synchroniczny pozwalający na tzw. dynamiczne siedzenie
* Regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika gazowego umożliwiającego płynną regulację wysokości siedziska - zakres 10 cm
* Podstawa pięcioramienna, nylonowa o wytrzymałości min. 600 kg nacisku
* Tkanina siedziska i oparcia: materiał, odporność na ścieranie minimum 60.000 cykli Martindale, odporność na peeling - 5, trudnopalna i odporna na odbarwienia pod wpływem światła
* Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu
* Regulowana wysokość oparcia w zakresie 7 cm
* Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich Ø 65 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia
* Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie do 450 mm, wykonane ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości min. 80 kg/m3, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.
* Oparcie z regulacją wysokości, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy
* Podłokietniki góra-dół krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości 78 mm z nakładką, nakładka poliuretanowa.

**UWAGA:**Krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r., Dz. U. poz. 2367).**Bez tytułu** | **9** |
| **4.** | **KRZESŁA DO POCZEKALNI DLA PETENTÓW**Wymiary:* Szerokość – 540 mm +/- 30 mm
* Wysokość – 820 mm +/- 30 mm
* Głębokość – 420 mm +/- 30 mm

Opis:* Kolor tapicerki – czarny
* Kolor stelaża – chrom
* Gwarancja – 5 lat
* Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego posiadająca atest trudnopalności
* Gramatura – min. 260 g/m**2**
* Odporność na ścieranie – min. 80 000 cykli Martindale

Nowy styl Krzesło Iso | **20** |
| **5.** | **BIURKO KOMPUTEROWE Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ**Wymiary:* Szerokość – 1500 mm
* Wysokość – 750 mm
* Głębokość – 700 mm

Opis:Biurko o prostej i lekkiej konstrukcji. Blat, front, podstawa jako nogi blatu wykonane z płyty meblowej opisanej w minimalnych wymaganiach technologicznych i materiałowych. Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka, wyposażone w szufladę na klawiaturę. Biurko ma posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi. W celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat.Biurka pracownicze PRIMUS PB44/70 - 140x70x75hSzuflada/Półka pod klawiaturę do biurka biała Tobo – sklep TOBO | **5** |
| **6.** | **BIURKO KOMPUTEROWE Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ**Wymiary:* Szerokość – 1200 mm
* Wysokość – 750 mm
* Głębokość – 700 mm

Opis:Biurko o prostej i lekkiej konstrukcji. Blat, front, podstawa jako nogi blatu wykonane z płyty meblowej opisanej w minimalnych wymaganiach technologicznych i materiałowych. Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka, wyposażone w szufladę na klawiaturę. Biurko ma posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi. W celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat.Biurka pracownicze PRIMUS PB44/70 - 140x70x75hSzuflada/Półka pod klawiaturę do biurka biała Tobo – sklep TOBO | **4** |
| **7.** | **KONTENER MOBILNY POD BIURKO**Wymiary:* Szerokość – 440 mm
* Wysokość – 560 mm
* Głębokość – 500 mm

Opis:Wolnostojący na kółkach, wyposażony w blokadę do ustawienia pod blatem biurka. Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty meblowej opisanej w minimalnych wymaganiach technologicznych i materiałowych. Kontener powinien posiadać 3 szuflady na prowadnicach rolkowych zamykane na zamek centralny z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy. Cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF. Uchwyt metalowy srebrny satyna rozstaw 128 mm. Zamawiający wymaga, aby kontener mieścił się pod biurkiem i po wsunięciu pod biurko był niewidoczny (nie wystawał na zewnątrz).Kontener pod biurko z szufladami S62 biały, sonoma, wenge, dąb craft | **9** |
| **8.** | **STOLIK DO POCZEKALNI DLA PETENTÓW**Wymiary:* Szerokość – 700 mm +/- 30 mm
* Wysokość – 750 mm +/- 30 mm
* Głębokość – 700 mm +/- 30 mm

Opis:* blat wykonany z laminowanej płyty meblowej opisanej w minimalnych wymaganiach technologicznych i materiałowych
* konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili:
* rama (stelaż) stołu z profili 35 x 20 mm +/- 10 mm,
* nogi stołu 30 x 30 mm +/- 10 mm,
* kolor – aluminium
* nogi mają być wyposażone w plastikowe końcówki tak, by nie rysowały podłogi
* kolor nóg – chrom
* kształt nóg – okrągły
* Gwarancja – 5 lat

Bez tytułu Stolik świetlicowy 70x70 (1132) - Meble Refas | **2** |