2022 - SIERPIEŃ
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy:		Przebudowa ogrodzenia betonowego, pełnego na stalowe, ażurowe przy przejeździe kolejowym 

Adres budowy: 		Cmentarz Komunalny w Koszalinie, ul Gnieźnieńska 44 

Podstawa opracowania: 	KNR 2-25, KNR 2-31I, KNR 4-01I, AW, KNR 2-02I, KNR 2-02W

Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty rozbiórkowe
	
1	KNR 2-25 0308-02-050
Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
krotność= 1,00	120,00 m2	
1.	2,00*30,00*2				120,00	
2	KNR 2-31I 1509-06-034
Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100 kg ciągnikiem kołowym 37 kW na odległość do 0,5 km zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym
krotność= 1,00	12,81 t	
1.	((0,12*0,06*2+0,05*0,05)*2,60*30*2+0,50*2,00*0,045*30*2)*2,4				12,81	
3	KNR 4-01I 0108-19-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
krotność= 1,00	6,19 m3	
1.	0,12*0,06*2+0,05*0,05*2,60*60*2+0,50*2,00*0,045*60*2				6,19	
4	KNR 4-01I 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji - krotność 10
krotność= 10,00	6,19 m3	
1.	6,19				6,19	
5	 001-034
Opłata za utylizację gruzu
krotność= 1,00	12,81 t	
1.	12,81				12,81	
2. Ogrodzenie z paneli stalowych na cokole betonowym
	
6	KNR 4-01I 0102-02-060
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III
krotność= 1,00	27,00 m3	
1.	120,00*0,25*0,90				27,00	
7	KNR 4-01I 0108-06-060
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III
krotność= 1,00	27,00 m3	
1.	27,00				27,00	
8	KNR 4-01I 0108-08-060
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
krotność= 5,00	27,00 m3	
1.	27,00				27,00	
9	KNR 2-02I 1101-0701-060
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z pospółki do betonów zwykłych
krotność= 1,00	3,00 m3	
1.	120,00*0,25*0,10				3,00	
10	KNR 2-02I 0290-01-034
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 7 mm
krotność= 1,00	0,09 t	
1.	400*0,000222				0,09	
11	KNR 2-02I 0290-0101-034
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy 8-14 mm
krotność= 1,00	0,30 t	
1.	120,00*4*0,000617				0,30	
12	KNR 2-02I 0202-01-060
Cokoły żelbetowe,  pod ogrodzenie, prostokątne o szerokości do 0,25m i wysokości 1,10m
Charakterystyka robót: analogia
krotność= 1,00	33,00 m3	
1.	120,00*0,25*1,10				33,00	
13	KNR 2-02W 1802-02-040
Ogrodzenia o wysokości 1,50m, z prętów stalowych kwadratowych, łączonych plaskownikami poziomymi, na słupkach z rur stalowych, o śred. 108mm w rozstawie 2,24m, obsadzonych w gniazdach cokołów
Charakterystyka robót: analogia
krotność= 1,00	120,00 m	
1.	120				120,00