Nowy Tomyśl, dnia 06 marca 2024 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.5.2024**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Przebudowa dróg gruntowych metodą śladową (płyty betonowe) w miejscowości Paproć”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących powierzchni wykonania „nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Płyty ażurowe Meba o wym. 60x40x8cm”. Przedmiar robót w poz. 15 d.3 zakłada wykonanie płyt ażurowych na powierzchni 550 m2 natomiast z dokumentacji projektowej wynika iż 3 rzędy płyt należy wykonać na odc. 71,79 m oraz 2 rzędy płyt na odc. 214,47 co daje łączną powierzchnię 644,31 m2.*

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje w przedmiarze dotyczącym części I poz. 15. d.3 „nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Płyty ażurowe Meba o wym. 60x40x8cm”, poprzez aktualizację powierzchni do wartości 645 m2.

1. **Pytanie***: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących powierzchni wykonania „nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm”. Przedmiar robót w poz. 16 d.3 zakłada wykonanie płyt ażurowych na powierzchni 550 m2 natomiast z dokumentacji projektowej wynika iż 3 rzędy płyt należy wykonać na odc. 71,79 m oraz 2 rzędy płyt na odc. 214,47 co daje łączną powierzchnię 644,31 m2.*

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje w przedmiarze dotyczącym części I poz. 16. d.3 „nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7cm. Warstwa tłucznia pod płyty MEBA gr. 8cm”, poprzez aktualizację powierzchni do wartości
645 m2.

1. **Pytanie***: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących powierzchni wykonania „nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Warstwa tłucznia pod płyty MEBA”. Przedmiar robót w poz. 17 d.3 zakłada wykonanie płyt ażurowych na powierzchni 550 m2 natomiast z dokumentacji projektowej wynika iż 3 rzędy płyt należy wykonać na odc. 71,79 m oraz 2 rzędy płyt na odc. 214,47 co daje łączną powierzchnię 644,31 m2.*

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje w przedmiarze dotyczącym części I poz. 17.d.3 „nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Warstwa tłucznia pod płyty MEBA”, poprzez aktualizację powierzchni do wartości 645 m2.

1. **Pytanie***: Proszę o specyfikację do rury drenarskiej fi 250 jak mam być zastosowana do w/w budowy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający przedkłada specyfikację wykonania drenażu, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiające dopuszcza wykonanie drenażu o średnicy 200 mm lub 250 mm.

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Przedmiarów dotyczących części I i II poprzez modyfikację zapisów w poz. 23. d.3. (część I) oraz w poz. 20. d.3. (część II) w następujący sposób:**

**Było:**

Część I

poz. 23. d. 3. „Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową".

Część II

poz. 20. d. 3. „Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową".

**Jest:**

Część I

poz. 23. d. 3. „Obrzeża betonowe o wymiarach **30x12 cm** na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową".

Część II

poz. 20. d. 3. „Obrzeża betonowe o wymiarach **30x12 cm** na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową"

**Zamawiający informuję, że w pozostałych częściach dokumentacji (opisach i rysunkach) należy przyjąć nowe wymiary obrzeża – dotyczy część I i II.**

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

06 kwietnia 2024 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

**10 kwietnia 2024 r**., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do 08 marca 2024 r. do godziny 09:30 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2024 r. o godzinie 10:30.”

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **12 marca 2024 r.** do godziny 09:30 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 marca 2024 r.** o godzinie 10:30.”

Załączniki:

1. Specyfikacja wykonania drenażu

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.