**Załącznik 6b do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup i dostawa fabrycznie nowych dwóch ciągników rolniczych wraz z osprzętem.**

**Zadanie nr 2:** Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem i
 posypywarką do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Skalbmierz**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę: |
| **CIĄGNIK ROLNICZY** | Fabrycznie nowy ciągnik | W przypadku gdy oferowany ciągnik rolniczy spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry. |
| **Marka, model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Rok produkcji | Min. 2023 rok (fabrycznie nowy ciągnik rolniczy) |  |
| Pojemność silnika | co najmniej 1900 CM3 |  |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| Silnik  | 3 cylindrowy |  |
| Możliwość jazdy w ruchu drogowym | z prędkością maksymalną min. 30 km/h |  |
| Moc znamionowa silnika | min. 55 KM max. 60 KM |  |
| Skrzynia Biegów | mechaniczna |  |
| Minimalna liczba biegów przód/tył | 12 przód / 12 tył z rewersem mechanicznym |  |
| Prędkość WOM  | min 540/540e |  |
| Wydatek pompy hydraulicznej | min. 50 l/min |  |
| Podnośnik tylny udźwig | min. 1200 kg |  |
| Przedni TUZ | minimalny udźwig 900 kg, wyjścia hydrauliczne min. 2 para |  |
| Rozdzielacze hydrauliczne tylne | Min. 3 pary |  |
| Kabina | Fabryczna czterosłupkowa z otwieraną przednią szybą  |  |
| Klimatyzacja | manualna lub automatyczna |  |
| Zaczep  | tylny zaczep transportowy |  |
| Błotniki | Błotniki kół tylnych i przednich zakrywające całe opony |  |
| Lampa ostrzegawcza, | barwa światła pomarańczowa, zamocowana do kabiny pojazdu, włącznik lampy umieszczony wewnątrz kabiny |  |
| Kompatybilność | Pełna współpraca z osprzętem dodatkowym posypywarką i pługiem |  |
| Opony | min. przód – 31x13.50-15 IMP; tył – 44x18.00-20 NHS |  |
| Blokada dyferencjału  | załączana elektrohydraulicznie 4x4  |  |
| Szerokość Ciągnika  | Maksymalnie 1,6 m |  |
| Lusterka zewnętrzne  | lewe i prawe,  |  |
| Wycieraczki i spryskiwacz szyby  | Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej |  |
| Wyposażenie  | radio, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka  |  |
| Wymagane dokumenty (w języku polskim):  | 1. Instrukcja obsługi pojazdu,
2. Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego,
3. Karta lub książka gwarancyjna,
4. Katalog części zamiennych,
5. Książka serwisowa.
6. Deklarację zgodności CE,
7. Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
 | 1. ….
2. ….
3. ….
4. ….
5. ….
6. …..
7. …..
 |
| Przeglądy i serwisy gwarancyjne  | NALEŻY PODAĆ |  |
| Okres gwarancji  | co najmniej 24 miesięcy, lub 500 mth (co pierwsze nastąpi); |  |
| Stacjonarny autoryzowany serwis producenta  | w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu |  |
| Lokalizacja punktu serwisowego, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Terminy i koszt przeglądów, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Koszt dojazdu, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/, | NALEŻY PODAĆ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę: |
| **PŁUG DO ŚNIEGU TYPU STRZAŁKA** | fabrycznie nowy | W przypadku gdy oferowany pług spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry. |
| **Marka, model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szerokość robocza  | Od 180-190 cm |  |
| Lemiesze | Gumowe |  |
| Sterowanie | Sterowanie hydrauliczne z nośnika |  |
| Zasilanie elektryczne | 12 V |  |
| Oświetlenie | NALEŻY PODAĆ |  |
| Czas dostawy  | NALEŻY PODAĆ |  |
| Gwarancja producenta  | 12 miesięcy |  |
| Instrukcja obsługi  | w języku polskim |  |
| Kompatybilność z ciągnikom | Pług musi być kompatybilny z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszeniaprzez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywaniajakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążnikówzabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy z pługiem). |  |
| Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | NALEŻY PODAĆ |  |
| Lokalizacja serwisu | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie | NALEŻY PODAĆ |  |
| Czas oczekiwania na części zamienne z kraju / z za granicy | NALEŻY PODAĆ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę: |
| **POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA PIASKU I SOLI** | fabrycznie nowa | W przypadku gdy oferowana posypywarka spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry |
| **Marka, model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szerokość robocza posypywarki |  Min. 1,4 m |  |
| System załadowczy | Samo-załadowczy system obsługiwany z kabiny |  |
| Regulowana ilość posypywania | Wymagana |  |
| Plandeka przeciwdeszczowa | Wymagana |  |
| Kratownica wybierająca większe frakcje | Wymagana |  |
| Kompatybilność z ciągnikom | Posypywarka musi być kompatybilna z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszeniaprzez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywaniajakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążnikówzabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy z posypywarką). |  |
| Gwarancja  | 12 miesięcy |  |
| Pojemność zbiornika | min 0,25 m³ |  |

NINIEJSZY PLIK winien być opatrzony:

**kwalifikowanym** [**podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/), **podpisem** [**zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)(gov.pl) **lub elektronicznym podpisem** [**osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania)(eDowód) przez osobę uprawnioną do reprezentacji.