[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.0.23.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Gryfino, gmina Stare Czarnowo
ni=Gmina Stare Czarnowo, Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
nw=
nk=Robert Mituta
sp=
mi=Dobra
da=25.04.2024
cpv=45112000-5,Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45232452-5,Roboty odwadniające
cpv=45233340-4,Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
cpv=45233120-6,Roboty w zakresie budowy dróg
cpv=45112730-1,Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
cpv=45233221-4,Malowanie nawierzchni
cpv=45233330,Fundamentowanie ulic
cpv=45233222-1,Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
cpv=45112000-5
nsn=01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
nsn=01.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.56
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0.34+0.034+0.189	

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew lub krzaków
nsn=01.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Karczowanie krzaków i poszycia
jm=ha	52
ob=0.05
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu
nsn=01.02.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15cm
jm=m3	60
ob=231.6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=231.6	1	(105+850+204+385)*0.15	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=231.6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=231.6
krn=9
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka elementów dróg
nsn=01.02.04

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0801-02
na=Rozbiórka podbudowy gr.12cm z kruszywa
jm=m2	50
ob=390
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0105-02
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni/podbudowy  betonowej o grubości do 20cm
jm=m2	50
ob=1825
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0811-04
na=Rozebranie nawierzchni/podbudowy z płyt drogowych betonowych (jomb) o grubości 12cm
jm=m2	50
ob=60
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-03
na=nawierzchni z miesz. min.-smołowych grubości  do 7cm wraz z kosztem utylizacji
jm=m2	50
ob=450
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-03
na=nawierzchni z miesz. min.-smołowych grubości  do 2cm wraz z kosztem utylizacji
jm=m2	50
ob=510
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-03
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej  grubość  do 7cm
jm=m2	50
ob=1825
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0810-02
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=39
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0815-02
na=Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35cm
jm=m2	50
ob=8
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0811-04
na=Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr.8cm
jm=m2	50
ob=8
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-04
na=Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej
jm=m	40
ob=310
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	135+175	

[POZYCJA]
pd=MAiGP wyd.IV 1997	KNR	4-04 0201-05
na=Rozebranie murków z kamienia o grubości 50cm na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=1.1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	1.6*1*0.5	
wo=0.3	1	0.6*1*0.5	

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0814-01
na=Rozebranie obrzeży betonowych
jm=m	40
ob=38
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=565
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
jm=m3	60
ob=565
krn=4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0818-08
na=Rozebranie słupków do znaków
jm=szt	20
ob=11
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	8+3	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-08
na=Zdjęcie pionowych znaków
jm=szt	20
ob=24
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24	

[POZYCJA]
na=Demontaż progów zwalniających z recyktatu
jm=m	40
ob=8
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa podziemnych linii wodociągowych
nsn=01.03.05

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1993	KNR	4-05I 0227-04
na=Wymiana i przesunięcie hydrantu nadziemnego
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
cpv=45111200-0
nsn=02.00.00

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
nsn=02.01.01

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=1600
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=1600
krn=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nasypów
nsn=D-02.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu
jm=m3	60
ob=140
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
cpv=45232452-5
nsn=03.00.00

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
nsn=03.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1424-01
na=Wymiana istniejących wpustów ulicznych wraz z studzienkami betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem
jm=szt	20
ob=3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1424-01
na=Wykonanie wpustu uliczengo wraz ze studzienką ściekową  bet. o średnicy 500mm z osadnikiem i przykanalizkiem PCVśr. 200mm dł 5.5m
jm=kpl	90
ob=3
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Regulacja urządzeń podziemnych
nsn=03.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-04
na=Regulacja zaworów wodociągowych
jm=szt	20
ob=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
cpv=45233340-4
nsn=04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego
nsn=04.04.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (chodniki)
jm=m2	50
ob=762
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=762	1	148+7+281+165+48+45+45+23	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 19cm (zjazdy i parkingi)
jm=m2	50
ob=452
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=452	1	53+23+82+27+15+15+41+14+66+33+33+50	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (jezdnia)
jm=m2	50
ob=2303
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm (pętla autobusowa)
jm=m2	50
ob=235
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Ulepszone podłoże z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2.0
nsn=04.05.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01
na=Ulepszone podłoże  z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0,  grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (chodniki)
jm=m2	50
ob=762
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01
na=Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0,  grubość warstwy po zagęszczeniu - 30cm (jezdnia, zjazdy, pętla)
jm=m2	50
ob=3002
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3002	1	2315+452+235	

[ELEMENT 2]
na=Wyrównanie podbudowy
nsn=04.08.01

[POZYCJA]
pd=wyd.1995	KSNR	6 0108-02
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W, sposób wbudowania mechaniczny
jm=t	34
ob=107
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
cpv=45233120-6
nsn=05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z betonu asfaltowego
nsn=05.03.05

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0308-02
na=Warstwa wiążąca z AC16W gr.7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
jm=m2	50
ob=2291
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0309-02
na=Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
jm=m2	50
ob=2285
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
nsn=05.03.11

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0102-02
na=Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5m  (połączenia technologiczne)
jm=m2	50
ob=40
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
nsn=05.03.23

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia zatok postojowych oraz pętli dla autobusów z kostki brukowej betonowej antracytowej o gr.8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm
jm=m2	50
ob=424
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=424	1	235+82+41+66	

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
cpv=45112730-1
nsn=06.00.00

[ELEMENT 2]
na=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
nsn=06.01.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	1 0415-01
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
jm=m2	50
ob=836
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=836	1	224+350+160+32+11+59	

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
cpv=45233221-4
nsn=07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie poziome
nsn=07.01.01

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome grubowarstwowe
jm=m2	50
ob=8.6
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
nsn=07.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
jm=szt	20
ob=23
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa mała tablic)
jm=szt	20
ob=22
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa średnia tablic)
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie nowych tabliczek pod znakami drogowmi odbl. do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Montaż tablic grupy E17a,E18a,D42,D43,U3d,E4 do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=7
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż słupków U-12c
jm=szt	20
ob=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC
cpv=45233330
nsn=08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
nsn=08.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem  , na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=370
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	73+68+63+79+21+11+10+18+27	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wym. 15x22 cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=209
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=209	1	25+13+15+35+6+8+12+15+6+31+29+14	

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Oporniki wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem gr.15cm
jm=m	40
ob=250
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	24+45+40+27+21+16+20+13+13+12+19	

[ELEMENT 2]
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej
nsn=08.02.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  chodników z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=762
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe
nsn=08.03.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-03
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m	40
ob=276
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=276	1	60+24+74+40+22+17+22+17	

[ELEMENT 2]
na=Wjazdy i wyjazdy z bram
nsn=08.04.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Zjazd z kostki brukowej betonowej antracytowej o gr.8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm
jm=m2	50
ob=263
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=263	1	53+23+27+15+15+14+33+33+50	

[ELEMENT 2]
na=Progi zwalniające na jezdniach
nsn=08.07.01

[POZYCJA]
na=Montaż płytowego progu wyspowego
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INNE ROBOTY
cpv=45233222-1
nsn=10.00.00

[ELEMENT 2]
na=Mury oporowe
nsn=10.01.01

[POZYCJA]
na=Prefabrykowane palisadki betonowe o wymiarach 0,12x0,18x0,8m kolor szary
jm=szt	20
ob=949.62
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=949.62	1	114*8.33	

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.1972	KNK	2-06 0401-02
na=Ławy betonowe pod palisadkę betonową
jm=m3	60
ob=45.6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	114*0.4	

[ELEMENT 2]
na=Schody
nsn=10.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  stopni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)
jm=m2	50
ob=2.5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Podstopnie z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm kol. szary na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=12
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obramowanie schodów z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm kol.szary na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=8
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Wiaty przystankowe
nsn=10.06.02

[POZYCJA]
na=Przestawienie wiaty przystankowej z profili stalowych
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

