[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.0.23.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Gryfino, gmina Stare Czarnowo
ni=Gmina Stare Czarnowo, Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
nw=
nk=Robert Mituta
sp=
mi=Dobra
da=22.05.2024
cpv=45112000-5,Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45232452-5,Roboty odwadniające
cpv=45233340-4,Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
cpv=45233120-6,Roboty w zakresie budowy dróg
cpv=45112730-1,Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
cpv=45233221-4,Malowanie nawierzchni
cpv=45233330,Fundamentowanie ulic
cpv=45233222-1,Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
cpv=45112000-5
nsn=01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
nsn=01.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.4
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew lub krzaków
nsn=01.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-01
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 10-15cm
jm=szt	20
ob=6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-02
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 16-25cm
jm=szt	20
ob=15
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-03
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 26-35cm
jm=szt	20
ob=6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-04
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 36-45cm
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-06
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-65cm
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-07
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 66-75cm
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0102-07
na=Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 76-105cm
jm=szt	20
ob=6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podrostów
jm=m2	50
ob=30
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu
nsn=01.02.02

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
jm=m3	60
ob=206.4
krn=1.33
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=206.4	1	1376*0.15	

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=195.2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=195.2
krn=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka elementów dróg
nsn=01.02.04

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0801-02
na=Rozbiórka podbudowy z kruszywa
jm=m2	50
ob=50
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-03
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej  grubość  10cm
jm=m2	50
ob=50
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-03
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej  grubość  5m
jm=m2	50
ob=506
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0804-07
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca
jm=m2	50
ob=1357
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-04
na=Rozbiórka krawężników betonowych
jm=m	40
ob=6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-04
na=Rozbiórka oporników betonowych
jm=m	40
ob=19
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=271
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
jm=m3	60
ob=271
krn=4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0818-08
na=Rozebranie słupków do znaków
jm=szt	20
ob=5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-08
na=Zdjęcie pionowych znaków
jm=szt	20
ob=5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-08
na=Zdjęcie drogowskazów E-2a
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa kablowych linii energetycznych
nsn=01.03.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Zabezpieczenie rurami osłonowmi  dwudzielnymi średnicy 110mm
jm=m	40
ob=83
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Budowa kanału technologicznego (odc. Tk1-Tk2)
nsn=01.03.04

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Zabezpieczenie rurami osłonowmi  dwudzielnymi średnicy 110mm
jm=m	40
ob=83
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
cpv=45111200-0
nsn=02.00.00

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
nsn=02.01.01

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=925
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=925
krn=14
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nasypów
nsn=02.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu
jm=m3	60
ob=116
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
cpv=45232452-5
nsn=03.00.00

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
nsn=03.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-04
na=Regulacja zaworów wodociągowych
jm=szt	20
ob=3
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
cpv=45233340-4
nsn=04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Warstwa mrozoochronna
nsn=04.02.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-05
na=Warstw mrozoochronna z pospółki o grubości 22 cm
jm=m2	50
ob=2464
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego
nsn=04.04.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=46
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 19cm
jm=m2	50
ob=290
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
jm=m2	50
ob=2071
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
jm=m2	50
ob=103
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
cpv=45233120-6
nsn=05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z betonu asfaltowego
nsn=05.03.05

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0308-02
na=Wykonanie warstwa wiążącej z AC16W gr. 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
jm=m2	50
ob=2071
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0309-02
na=Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S grub. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
jm=m2	50
ob=2071
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
cpv=45112730-1
nsn=06.00.00

[ELEMENT 2]
na=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
nsn=06.01.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	1 0415-01
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
jm=m2	50
ob=679
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-05
na=Umocnienie wylotu ścieku narzutem kamiennym gr.  25 cm w obramowaniu z oporników betonowych (l=8 m)
jm=m2	50
ob=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
cpv=45233221-4
nsn=07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie poziome
nsn=07.01.01

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie ciągłe
jm=m2	50
ob=1.2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie przerywane
jm=m2	50
ob=4.1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Usunięcie istn. linii oznakowania
jm=m2	50
ob=1.5
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
nsn=07.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
jm=szt	20
ob=3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Ustawienie słupków z rur stal. z wysięgnikiem do mocowania jednej tarczy znaku
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=4
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC
cpv=45233330
nsn=08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
nsn=08.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wym. 15x22 cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=175
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Oporniki wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
jm=m	40
ob=468
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Oporniki wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej
jm=m	40
ob=598
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej
nsn=08.02.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  chodników z kostki brukowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
jm=m2	50
ob=46
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe
nsn=08.03.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-03
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej
jm=m	40
ob=52
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Wjazdy i wyjazdy z bram
nsn=08.04.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Przebruk nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
jm=m2	50
ob=52
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=393
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Obramowanie i opaski jezdni lub chodników
nsn=08.06.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	6 0202-02
na=Wykonanie opaski jezdni z brukowca z rozbiórki układanego na pods. piaskowej gr. 5 cm (szczeliny wypełn. zaprawą cementową)
jm=m2	50
ob=140
op=1
cj=0
