**Standardy zimowego utrzymania dróg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi**  **dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na całej szerokości  jezdnia posypana na: | - luźny śnieg – 6 godz.  - zajeżdżony – występuje  - języki śnieżne – występują  - zaspy, języki śniegowe: lokalnie – 6 godz. | W miejscach wyznaczonych:  Gołoledź – 5 godz.  Szron – 5 godz.  Szadź – 5 godz.  Błoto pośniegowe – 6 godz.  Lodowica – 5 godz. |
|  |  |  |  |
| **IV** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  skrzyżowaniach z drogami  - skrzyżowaniach z koleją  - odcinakach o pochyleniu > 4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych przez UM Siechnice | - luźny: 8 godz.,  - zajeżdżony: występuje,  - języki śnieżne: występują,  - zaspy: do 8 godz..,  Dopuszcza się przerwy  w komunikacji do 8 godzin. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź: 8 godz.,  - pośniegowa: 8 godz.,  - lodowica: 8 godz. |
| **V** | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  - skrzyżowaniach z drogami  - skrzyżowaniach z koleją  - odcinakach o pochyleniu > 4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych przez UM Siechnice | - luźny: 16 godz.,  - zajeżdżony: występuje,  - nabój śnieżny: występuje,  - zaspy: występują do 24  godzin,  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź: 8 godz.,  - pośniegowa |
| **VI**  i drogi gruntowe | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb w sytuacjach ekstremalnych opadów śniegu i zamieci;  Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez UM. | - luźny: występuje,  - zajeżdżony: występuje,  - nabój śnieżny: występuje,  - zaspy: występują do 48 godzin. | W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości: po odśnieżeniu 24godziny. |
| chodniki | Chodnik odśnieżony na całej szerokości | Zakres czynności ustalany w zależności od potrzeb | W miejscach i lokalizacjach wyznaczonych przez koordynatora ZUD |
| Chodnik posypany mieszanką uszorstniającą na całej szerokości |
| Chodnik odśnieżony i posypany mieszanką uszorstniającą na zadanej szerokości |

W sytuacji wystąpienia ekstremalnych opadów śniegu niezbędnym będzie wywiezienie jego nadmiaru do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – na odległość nie większą niż 3 km od miejsca załadunku śniegu i lodu