**Urządzenie zabawowe**

podest 90x90  cm ,
podest 90x90  cm + dach płaski,
przejście rurowe „TUNEL”.
 **Specyfikacja materiałowa**słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo,
przejście rurowe - rura PP,
barierki  + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE,
podesty - drewno lite.

Szerokość: 0,93 m

Długość: 2,71mWysokość: ~1,80 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,91 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,71 m

Głębokość fundamentowania: -0,50 m

Zdjęcie przykładowe:



