**Załącznik nr 2A do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez „Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opis** |
| **1.** | **Ciągnik rolniczy** |
| Rok produkcji, nie wcześniej niż 2023 |  |
| Producent |  |
| Typ, model |  |
| Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy w zakresie od 50 do 60 KM, 4-cylindrowy o pojemności w zakresie 2200-2500 cm3, norma emisji spalin Zgodność z normą emisji spalin Stage V, katalizator spalin, filtr DPF, elektronicznie zabezpieczenie silnika przed nieautoryzowanym rozruchem, możliwość ustawienia min. dwóch pamięci obrotowych silnika |  |
| Kabina ogrzewana i wentylowana, uchylna przednia i tylna szyba kabiny, przyciemniane szyby kabiny, halogeny ledowe przód i tył na kabinie |  |
| Ogumienie przód o szerokości min. 340 mm i rozmiarze min. 18 cali, opony z bieżnikiem rolniczym |  |
| Ogumienie tył o szerokości min. 480 mm i rozmiarze min. 28 cali, opony z bieżnikiem rolniczym |  |
| Napęd 4 x 4, rewers mechaniczny, skrzynia biegów 8/8 zsynchronizowana, cztery biegi i dwa zakresy |  |
| Wałek WOM 540 obr/min. załączany elektrohydraulicznie |  |
| Wydatek układu hydraulicznego min. 54 l/min. |  |
| Jedna sekcja hydrauliki zewnętrznej |  |
| TUZ I kat. udźwig min. 1700 kg  |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 litrów |  |
| **2.**  | **Ładowacz czołowy** |
| Rok produkcji, nie wcześniej niż 2023 |  |
| Producent |  |
| Typ, model |  |
| Udźwig min. 800 kg |  |
| Wysokość podnoszenia min. 3,0 m |  |
| Głębokość czerpania w zakresie 0,1-0,2 m |  |
| Amortyzator wstrząsu |  |
| Siłowniki 63/50 mm |  |
| Sterowanie joystickiem III sekcyjnym |  |
| Mocowanie narzędzi na EURO ramkę |  |
| Łyżka mocowana na EURO ramkę o pojemności min. 0,5 m3 i wymiarach min. szer./wys./gł.: 1500 mm/650 mm/750 mm |  |
| Widły do palet mocowane na EURO ramkę z regulacją rozstawu o udźwigu min. 2 tony i wymiarach min. szer./wys./gł.: 1200 mm/850 mm/1350 mm |  |
| Montaż na zaoferowanym ciągniku rolniczym  |  |

**Miejsce dostawy: Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury, Muchocin 20, 64-400 Międzychód**

…………………dnia……………