Załącznik nr 4 do SWZ

**Znak postępowania: 4/TP/SAM/2023**

Wykonawca:

………………………..

**Formularz rzeczowo – cenowy**

1. **Oferuję dostawę asortymentu za cenę i o cechach wskazanych poniżej:**

|  |  |
| --- | --- |
| Specyfikacja przewidziana w dokumentacji przetargowej | Specyfikacja przyjęta przez Wykonawcę ( zgodne z dokumentacją przetargową / równoważne) |
| **CZĘŚĆ 1 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY**  |
| 1. | Samochód wyłącznie z napędem elektrycznym. |  |
| 2 | Silnik elektryczny o mocy min. 170 KM. |  |
| 3 | Pojemność baterii minimum 59kWh |  |
| 4 | Samochód z możliwością dwukierunkowego przepływu energii V2G (Vehicle to grid) – prąd stały (uwaga: Technologia V2L – Vehicle to load, oraz V2H – vehicle to home – nie są wystarczające dla spełnienia niniejszego warunku) |  |
| 5 | Blokada elektromechaniczna złącza ładowania |  |
| 6 | Ładowarka pokładowa AC  |  |
| 7 | Złącze szybkiego ładowania prądem stałym typu CHAdeMO lub CCS |  |
| 8 | Maksymalny przebieg do 35000 km.  |  |
| 9 | Rok produkcji 2020 i późniejszy |  |
| 10 | Samochód bezwypadkowy |  |
| 11 | Gwarancja na baterię minimum 5 lat od daty produkcji |  |
| 12 | Wyposażenie w kable do ładowania od długości minimum 5m (z ładowarki naściennej 32A - złącze Typ2/Typ2) |  |
| 13 |  Przednie światła przeciwmgłowe. |  |
| 14 | Reflektory główne Full LED. |  |
| 15 | Tylne światła LED |  |
| 16 | Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem |  |
| 17 | Minimum 6 szt. Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne. |  |
| 18 | Pompa ciepła |  |
| 19 | Obręcze kół ze stopów lekkich min. 17'' |  |
| 20 | Zamawiający wymaga by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Specyfikacja przewidziana w dokumentacji przetargowej | Specyfikacja przyjęta przez Wykonawcę ( zgodne z dokumentacją przetargową / równoważne) |

**CZĘŚĆ 2 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY**  |
| 1. | Samochód wyłącznie z napędem elektrycznym  |  |
| 3 | Silnik elektryczny o mocy min. 170 KM. |  |
| 4 | Pojemność baterii minimum 59kWh |  |
| 5 | Samochód z możliwością dwukierunkowego przepływu energii V2G (Vehicle to grid) – prąd stały (uwaga: Technologia V2L – Vehicle to load, oraz V2H – vehicle to home – nie są wystarczające dla spełnienia niniejszego warunku) |  |
| 6 | Blokada elektromechaniczna złącza ładowania |  |
| 7 | Ładowarka pokładowa AC  |  |
| 8 | Złącze szybkiego ładowania prądem stałym typu CHAdeMO  |  |
| 9 | Maksymalny przebieg do 35000 km.  |  |
| 10 | Rok produkcji 2020 i późniejszy |  |
| 11 | Samochód bezwypadkowy |  |
| 12 | Gwarancja na baterię minimum 5 lat od daty produkcji.  |  |
| 13 | Wyposażenie w kable do ładowania od długości minimum 5m (z ładowarki naściennej 32A - złącze Typ2/Typ2) |  |
| 14 |  Przednie światła przeciwmgłowe. |  |
| 15 | Reflektory główne Full LED. |  |
| 16 | Tylne światła LED |  |
| 17 | Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem |  |
| 18 | Minimum 6 szt. Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne. |  |
| 19 | Pompa ciepła |  |
| 20 | Obręcze kół ze stopów lekkich min. 17'' |  |
| 21 | Zamawiający wymaga by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Specyfikacja przewidziana w dokumentacji przetargowej | Specyfikacja przyjęta przez Wykonawcę ( zgodne z dokumentacją przetargową / równoważne) |

**CZĘŚĆ 3 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY**  |
| 1. | Samochód wyłącznie z napędem elektrycznym  |  |
| 2 | Silnik elektryczny o mocy min. 130 KM. |  |
| 3 | Pojemność baterii minimum 49kWh |  |
| 4 | Ładowarka pokładowa AC  |  |
| 5 | Złącze szybkiego ładowania prądem stałym typu CHAdeMO lub CCS |  |
| 6 | Maksymalny przebieg do 10000 km.  |  |
| 7 | Rok produkcji 2020 i późniejszy |  |
| 8 | Samochód bezwypadkowy |  |
| 9 | Gwarancja na baterię minimum 7 lat od daty produkcji. |  |
| 10 | Wyposażenie w kable do ładowania od długości minimum 5m |  |
| 11 |  Przednie światła przeciwmgłowe. |  |
| 12 | Reflektory główne LED |  |
| 13 | Tylne światła LED |  |
| 12 | Nadwozie trzydrzwiowe, czterodrzwiowe lub pięciodrzwiowe |  |
| 13 | Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem |  |
| 14 | Minimum 6 szt. Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne. |  |
| 15 | Obręcze kół ze stopów lekkich min. 16'' |  |
| 16 | Zamawiający wymaga by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru |  |
| 17 | Liczba miejsc siedzących – minimum 4 |  |