[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa „VIOLET-ARCH”
afn=73-110 Stargard, ul. Szczecińska 59
nb=Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego10na lokale do prowadzenia działalności wraz kolorystyką elewacji10i zagospodarowaniem terenu
ab=Stargard, działka nr geod.1176 i 1177, ul. Usługowa 10
ni=Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ai=ul Pierwszej Brygady 35 p. III, lok. 308, 73-110 Stargard
nk=mgr inż. Marek Madejski	ELEKTRYCZNA
dt=Grudzień 2022	0
kln=Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.1310Jako podstawy wyceny przyjęto aktualnie obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz kalkulację indywidualną.1310Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego, tabeli wartości elementów scalonych oraz szczegółowego kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem.1310Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie z uwzględnieniem kosztów zakupu wg. średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r.1310Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto wskaźniki cenotwórcze: wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r.1310
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 771]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 502]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1010]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.08	1671792646
cw=28.08	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1605703181
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 469]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.92	1605857279
cw=14.92	PLN
il=0

[RMS ZEST 479]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.13	1658783830
cw=28.13	PLN
il=0

[RMS ZEST 764]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.13	1658783495
cw=28.13	PLN
il=0

[RMS ZEST 1082]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.13	1659641651
cw=28.13	PLN
il=0

[RMS ZEST 1186]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.13	1660239632
cw=28.13	PLN
il=0

[RMS ZEST 1235]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.79	1635079009
cw=25.79	PLN
il=0

[RMS ZEST 1253]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.79	1635079009
cw=25.79	PLN
il=0

[RMS ZEST 1259]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.79	1635079009
cw=25.79	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje Zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=4237
nu=1
wn=	

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=4738
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=4777
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-04	5-10	0114-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-05	5	1204-05		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-07	5	1203-07		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4784
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-03	5-10	0114-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. YAKY 5x120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=4785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-04	5	1204-04		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[POZYCJA]
id=4786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-07	5	1203-07		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[POZYCJA]
id=4745
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0201-03	13-21	0201-03		1
na=Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4787
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4788
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0809-11	5-10	0809-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4789
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=_1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2. Bednarka Fe/Zn 30x4mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=4790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaż Głównej szyny uziemiającej GSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach. LGY 25mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=4320
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=4588
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=4589
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0809-11	5-10	0809-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=4591
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=_1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2. Bednarka Fe/Zn 30x4mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	23*4						

[POZYCJA]
id=4331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik. Złącza kontrolne na elewacji wraz z złączem krzyżowym drut-bednarka.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=4615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-04	5	0101-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe dla instalacji odgromowej układane w warstwie ocieplenia. rury winidurowe odgromowe 20/14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=184
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	23*8						

[POZYCJA]
id=4616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe. Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=184
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	23*8						

[POZYCJA]
id=4326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome. Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[POZYCJA]
id=4793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=4238
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=4346
nu=4.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=4438
nu=4.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=4751
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie. Przewód HDGs PH90 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=4808
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	250+20						

[POZYCJA]
id=4809
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4811
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-04	5	0103-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=4812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-04	5	0203-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=4813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=4814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=4752
nu=4.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=4792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Oświetlenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=4759
nu=4.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=4825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kaseta sterownicza do oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=4760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=4761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=4762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Łącznik jednobiegunowy IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Przycisk dzwonkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Przycisk dzwonkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

-[POZYCJA]
id=4764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=radiowy czujniki ruchu (RCR)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4764
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=21	1	2+3+2+2+2+2+2+2+2+2						

[POZYCJA]
id=4765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 6000 lm, 43W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=75
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=4766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 2100 lm, 21W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=43
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=4826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 2947 lm, 22,3 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=4827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 3600 lm, 28,5 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=21
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=4828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 3400 lm, 32 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 60 NM AT W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=4829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 60 NM AT W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 180 M AT W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=4831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 60/180 M/NM AT W IP65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=4832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 102 M AT W COLD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=4833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe ZESTAW MONTAZOWY ONTEC S RAMKAIP67
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=4834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe 180 M AT W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=4835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe ZESTAW MONTAZOWY OS06
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=ONTEC G E1E 180 M AT W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=4770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4770
ob=2414.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2414.8	1	716.4+1148.4+550						

-[POZYCJA]
id=4772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4772
ob=816.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=816.4	1	(21*9)*1.2+(23*9)*1.2+(19*9)*1.2+(2*15)*1.2+100						

-[POZYCJA]
id=4773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4773
ob=1248.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1248.4	1	(30*9)*1.2+(47*9)*1.2+(26*9)*1.2+(2*15)*1.2+100						

-[POZYCJA]
id=4517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4517
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=650	1	450+100+100						

-[POZYCJA]
id=4774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4774
ob=2414.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2414.8	1	716.4+1148.4+550						

[ELEMENT 3]
na=Gniazda 
wa=0
kn=0	0	0
id=4794
nu=4.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=4757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=4815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaż ZPWM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=77
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	63+14						

[POZYCJA]
id=4798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=77
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[POZYCJA]
id=4799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazdo IP44 2P+Z 230V/16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=4800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazdo IP20 2x 2P+Z 230V/16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=4807
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych. Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	7+19+19						

[POZYCJA]
id=4806
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych. Gniazdo p/t RTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	7+19+19						

[POZYCJA]
id=4820
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Przewód współosiowy (koncentryczny) YWDXpek 75 1,05/5,0 /antenowy/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=4821
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Kabel teleinformatyczny U/UTP kat.5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=4822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[POZYCJA]
id=4823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[POZYCJA]
id=4824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=50
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=4801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

-[ELEMENT 3]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=4469
nu=4.1._
stn=-1	0
wn=	

-[POZYCJA]
id=4659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4659
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=4660
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4660
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=4661
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4661
ob=140
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=140	1	21+47+26+2+23+19+2						

-[POZYCJA]
id=4662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4662
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

-[POZYCJA]
id=4663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4663
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

-[POZYCJA]
id=4465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4465
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=4466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4466
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

-[POZYCJA]
id=4470
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4470
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=4471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4471
ob=25
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

-[POZYCJA]
id=4775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4775
ob=25
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

-[POZYCJA]
id=4474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4474
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=4475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_4475
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

-[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[SUMA KONTROLNA]
358b835a995523faa7808d1768ffcdf6