[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.32
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Dodatek za utrudnienia	Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	vat7
wn=				

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIARY ROBÓT 
nfn=Pracownia Projektowa REV
afn=73-110 Stargard Szczeciński
nb=Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności  ETAP 1
ab=z. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Usługowa 10, Stargard
ni=Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ai=Stargard
nk=EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04	
dt=20.12.2022
kln=Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.1310w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)1310Założenia wyjściowe do kosztorysowania .13101)09Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  III  kwartale 2022 r.13102. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:1310a) ceny jednostkowe robot określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów oraz powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji;1310b) kalkulacje szczegółowe.13103. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano w kolejności:1310a) analizę indywidualna;1310b) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji1310i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.13104. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji  zastosowano w kolejności:1310a) analizę  własną;1310b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.13105. Ceny materiałów podano  łącznie z kosztami zakupu.13106.Przy ustalaniu wskaźnikow narzutow kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto  wielkości1310określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umow oraz powszechnie1310stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,według analizy indywidualnej.1310
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	2.09Dane ogólne13104.1.Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej. 1310Pod sufitem podwieszone są  stalowe przewody wody zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej.  Rury do wody zimnej pozostają bez zmian. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zostaną przełączone do projektowanego pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 300L zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym w miejscu wskazanym na rysunku. Pozostałe przewody idące z kotłowni należ odciąć i zdemontować.1310Zdemontować też zgodnie z aranżacją architektoniczną wskazane sanitariaty.1310Instalację do zbiornika oraz do wymienianych przyborów sanitarnych  wykonać z rur polipropylenowych. Rury prowadzić w bruzdach ściennych owiniętych na całej długości elastyczną otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy. W miejscach łączników zwiększyć grubość otuliny. Wielkość bruzd dostosować do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz zastosowanej otuliny izolacyjnej. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić kitem elastycznym.1310Przewody wody zimnej zaizolować otulinami ( zapobieganie roszeniu się rur) o grubości: dn20-50 - gr. min. 0.9cm1310Rury montować za pomocą uchwytów mocujących wykonanych z tworzywa sztucznego. 1310W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych - do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Podejście do baterii ściennych wykonać w bruzdach. W budynku należy zamontować baterie umywalkową, zlewozmywakową oraz podłączyć płuczkę ustępową. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wypływowe. Na przejściach przez ściany stosować tuleje. 1310Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie szczelności przed zakryciem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 -krotną wartość ciśnienia roboczego. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół , który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę z podaniem miejsca i daty.131013104.2.Instalacja kanalizacyjna.1310Poziomy kanalizacyjne  110PVC odprowadzające ścieki -bez zmian - pod posadzką ze spadkiem w kierunku kanalizacji zewnętrznej.1310Nowe urządzenia sanitarna włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej .Całość instalacji wykonać z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.131013104.3. Instalacja c.o.1310"09Charakterystyka instalacji:1310Źródłem centralnego ogrzewania byłą kotłownia gazowa. Obecnie projektowany jest węzeł cieplny i do niego przełączone będą główne przewody centralnego ogrzewania.1310Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55oC. Pod sufitem biegną istniejące przewody centralnego ogrzewania z rur stalowych. Oddzielnie  przewody zasilające oraz powrotne do grzejników oraz oddzielnie przewody do nagrzewnic wodnych.1310"09Instalacja rurowa:1310Rury do zaprojektowanych nowych lokalizacji grzejników prowadzić umieszczając je w bruzdach ściennych, bądź w posadzce. Instalację wykonać z rur stalowych  zaciskanych- właczenie do istniejącej instalacji wg rysunków.1310Rury  do nagrzewnic wodnych z rur stalowych prowadzić  pod sufitem na wyskości ok.35,m 1310"09Izolacja przewodów:1310Przewody poziome oraz piony zaizolować izolacja pianki poliuretanowej. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić kitem elastycznym.1310"09Elementy grzejne:131009Jako elementy grzejne -istniejące  grzejniki stalowe, płytowe z rozdziałem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Wskazane na rysunkach - nowe grzejniki włączone do istniejącej instalacji grzejnikowej. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie wyposażony w zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, ręczny zawór odpowietrzający oraz zawór z głowicą termostatyczną z możliwością regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonać za pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne. 1310"09Elementy grzejne -nagrzewnica wodna:1310WODNA NAGRZEWNICA POWIETRZA- 1310z blendą maskującą,  1310z komorą zmieszania, 1310Montaż naścienny1310Q= 7 kW (90 / 70 / 0)1310Vn= 1650 m3/h1310I= 1,15 A1310Pel= 250W (230V / 50Hz)1310m= 27,2 kg1310Przyłącze 3/4"1310Wysokość montażu naściennego: 3,m1310Montowane w poziomie aerodynamiczne kierownice powietrza umożliwiają dowolne wymagane ukierunkowanie nawiewu ciepłego powietrza. 1310Montaż do ściany na specjalnie zaprojektowanej kątowej konsoli montażowej umożliwiającej dowolne wymagane ukierunkowanie nawiewu. Sterowanie automatyczne: nowatorska, energooszczędna i komfortowa akustycznie płynna regulacja mocy grzewczej przez bezstopniową zmianę wydajności nawiewu za pomocą pilota.13101310Przewody od głównych przewodów cieplnych obiegu nagrzewnic prowadzić pod  sufitem-montaż do ściany na wysokości ok. 3m.1310o09Zasilenie nagrzewnicy wodnej :1310Poziomy wykonać z rur stalowych1310Orurowanie-przewody główne, piony:1310Zamontować przewody grzewcze montując je do ścian -na wysokości ok. 3,5m za pomocą uchwytów. Na głównych przewodach rozprowadzających wykonać kompensację wydłużeń cieplnych.1310Instalację wykonać z rur ze stali węglowej131009Izolacje:1310Wykonać izolacje na głównych przewodach grzewczych. Izolacja z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu PVC gr. 20-60mm ( w zależności od średnicy rury) o współczynniku przenikania ciepła 0,032W/m*K. Średnica 09Gr. izolacji1310oDn15-20 mm092.0 cm1310oDn25-32093,0cm1310W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych  o innym współczynniku * należy skorygować grubość izolacji.1310o09Badania szczelności1310Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie szczelności oraz próbie na gorąco 1310z regulacją układu grzejnego:1310131013104.4. Instalacja wentylacji.1310"09Wentylacja pomieszczeń:.1310Pomieszczenia WC pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia szwalni- wentylowane są indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi wyprowadzonymi przez dach - istniejące1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=vat7	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	0	
op=1	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8.7	1	0	
op=1	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=575.6395

[RMS ZEST 363]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=robocizna''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 355]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=robocizna'''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 358]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 362]
ty=R
na=robocizna'''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 365]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 356]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 364]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 520]
ty=R
na=robocizna	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 634]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 632]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 625]
ty=R
na=robocizna''	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 889]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 840]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 841]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=23.9

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=.rury stalowe typ S	0
id=5071999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe	0
id=6325299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych	0
id=6327399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=rury spłuczne z kolanem	0
id=6328101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 784]
ty=M
na=zawory pływakowe mosiężne	0
id=5702000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=lejki do misek ustępowych	0
id=6328170	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=sedesy z tworzywa sztucznego	0
id=6328110	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 767]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 32 mm	0
id=5644899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 32 mm	0
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 32 mm	0
id=6810500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 770]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.75

[RMS ZEST 929]
ty=M
na=otuliny z poliuretanu grub. 30 mm	0
id=6750399	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=52.3125

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.836

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=rury przepustowe, z PCW 110	0
id=5601499	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=0.918

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW 110	0
id=5615300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.5

[RMS ZEST 751]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=8.36

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8.4

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=rury przepustowe, z PCW	0
id=5601499	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.295

[RMS ZEST 754]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW	0
id=5615300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 755]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.135

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 747]
ty=M
na=zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr.15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe,mosiężne śr.15 mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynkowane śr.15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.27

[RMS ZEST 750]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0045

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=525

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=59.75

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=46.55

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.455

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.21

[RMS ZEST 743]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 744]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.212

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.944

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 737]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.042

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=zawory przelotowe żeliwne, ocynkowane o śr. 15 mm	0
id=5701020	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 729]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=rury z PE o śr. 16 mm	0
id=5604999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=49.5

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=kształtki z PE o śr. 16 mm	0
id=5639999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=50.4

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=tuleje ochronne	0
id=6152099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15.75

[RMS ZEST 623]
ty=R
na=robocizna'	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 710]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0855

[RMS ZEST 1181]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 1180]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.18

[RMS ZEST 1173]
ty=M
na=zawory kulowe odcinające żeliwne, ocynkowane o śr. 40mm	0
id=5701020	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1223]
ty=M
na=kolano nascienne długie  fi16 mm x 1/2” GW	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1224]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr.15 mm	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1219]
ty=M
na=kształtki z mosiądzu dla rur o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5

[RMS ZEST 1220]
ty=M
na=kolano nascienne fi16 mm x 1/2” GW	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=uchwyty do rur z polietylenu	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5

[RMS ZEST 1222]
ty=S
na=środek transportowy''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.008

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=78

[RMS ZEST 1256]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=54

[RMS ZEST 1259]
ty=M
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=122.4

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=Zawory do regulacji c.o. śr. 15 mm [termostatyczne]	0
id=5731212	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=40

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste żeliwne	0
id=5701020	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1284]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominaln50 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=122.4

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=54

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=78

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=122.4

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=54

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=78

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=nagrzewnice wodne z czerpnią 7kW z oprzyrządowaniem	0
id=6011099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=Grzejniki stalowe22/6001800	0
id=6011099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=pisuary porcelanowe	0
id=6326199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów	0
id=5710500	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717060	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=złączki spłukujące do pisuarów	0
id=5717630	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1286]
ty=M
na=Urządzenia do podgrzewania wody pojemnościowy eleltrychny 300L	0
id=6105199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=Zawory ze złączka do węża o śr. nominalnej 16 mm	0
id=5700401	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1281]
ty=M
na=odpływ liniowy z natrysku	0
id=6328402	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 1151]
ty=S
na=ciągnik kołowy'	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.674

[RMS ZEST 1152]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa'	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.975

[RMS ZEST 153]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 709]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	2
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 930]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	000
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej.
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=1
wn=				

[POZYCJA]
id=674
pd=	KSNR	4 0104-01- analogia	4	0104-01- analogia		0
na=Rurociągi z rur PP o śr. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - z.w. i c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 152]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=12.87

[RMS 723]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 724]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 725]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 153]
nz=14.5	0	14.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 710]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[POZYCJA]
id=675
pd=	KSNR	4 0104-01- analogia	4	0104-01- analogia		0
na=Rurociągi z rur PP o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - z.w. i c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 152]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=6.435

[RMS 723]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 724]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 725]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 153]
nz=14.5	0	14.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 710]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=677
pd=	KSNR	4 0107-01 - analogia	4	0107-01 - analogia		0
na=Zawory kątowe do płuczki ustępowej o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		0
na=Baterie umywalkowe , natryskowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 152]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 731]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 153]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=984
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		0
na=Urządzenia do podgrzewania wody pojemnościowy eleltrychny 300L
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 152]
nz=4.97	0	4.97
np=1
wa=0
wb=0
il=9.94

[RMS 1282]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 1283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=679
pd=	KSNR	4 0107-04 analogia	4	0107-04 analogia		0
na=Zawory kulowe odcinające o śr.20mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 152]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 1173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 153]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 729]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=933
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 152]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=1.156

[RMS 1219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1222]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=934
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0
il=0.905

[RMS 1219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1222]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=935
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawory ze złączka do węża o śr. nominalnej 16 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 1274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1222]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=938
pd=						0
na=Włączenie się do istniejącej instalacji wody zimnej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=896
pd=	KNR	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 30 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=13.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=13.95	1	45*0.31					
ko=			
ko=			

[RMS 152]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=33.201

[RMS 929]
nz=3.75	0	3.75
np=1
wa=0
wb=0
il=52.3125

[RMS 930]
nz=0.12	0	0.12
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1151]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.674

[RMS 1152]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.975

[POZYCJA]
id=680
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr. do 25 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 152]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 733]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 734]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.212

[RMS 735]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.944

[RMS 736]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 153]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 737]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-03	4-01	0340-03		0
na=Wykucie bruzd h 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 152]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=50.75

[POZYCJA]
id=682
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-05	4-01	0325-05		0
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 152]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5

[RMS 738]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=375

[RMS 739]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=59.75

[RMS 740]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=33.25

[RMS 741]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 742]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 743]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 744]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=683
pd=	KNR	2-15 0110-01	2-15	0110-01		0
na=Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 152]
nz=0.0959	0	0.0959
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1213

[RMS 745]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 746]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 747]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 748]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 749]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 153]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 750]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji wewnętrznej.
wa=0
kn=0	0	0
id=684
nu=2
wn=				

[POZYCJA]
id=685
pd=	KSNR	4 0205-02	4	0205-02		0
na=Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową-poziomy 13101310.
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 152]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 751]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 752]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 753]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 754]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 153]
nz=9	0	9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 755]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=686
pd=	KSNR	4 0205-02	4	0205-02		0
na=Rurociągi z PCW o śr. 75mm łączone metodą wciskową-poziomy
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 152]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1180]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=4.18

[RMS 1181]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 753]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 754]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 153]
nz=9	0	9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 755]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=687
pd=	KSNR	4 0205-04	4	0205-04		0
na=Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 152]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 756]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=4.836

[RMS 757]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 758]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[RMS 759]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 153]
nz=5.5	0	5.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 710]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=692
pd=	KNR	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32,40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 152]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.528

[RMS 767]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 768]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 769]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 153]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 770]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=693
pd=	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 152]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3657

[RMS 771]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 772]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 773]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 153]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 770]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 152]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-02	4	0233-02		0
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 784]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 786]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=985
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0234-02	4	0234-02		0
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 1287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		0
na=odpływ liniowy z natrysku
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 889]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=Roboty remontowe przygotowawcze.
wa=0
kn=0	0	0
id=901
nu=3
wn=				

[POZYCJA]
id=902
pd=	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		0
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 152]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[POZYCJA]
id=903
pd=	KNR	2-19 0216-08 Kalkulacja własna	2-19	0216-08 Kalkulacja własna		0
na=Przejścia kanału przez ściany murowane o grub.2 ceg.   w tulejach z rur stal.o sr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 152]
nz=6.27	0	6.27
np=1
wa=0
wb=0
il=59.8785

[RMS 787]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 770]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=904
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-03	4-01	0340-03		0
na=Wykucie bruzd poziomych i pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 152]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-05	4-01	0325-05		0
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 152]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 738]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 788]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=23.9

[RMS 740]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3

[RMS 741]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 742]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 743]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 744]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[ELEMENT 1]
na=centralne ogrzewanie
wa=0
kn=0	0	0
id=719
nu=4
wn=				

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 824]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=723
pd=	KSNR	4 0407-01	4	0407-01		0
na=Zawory do regulacji c.o. śr. 15 mm [termostatyczne]
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 709]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=734
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-20	4-01	0333-20		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 152]
nz=3.87	0	3.87
np=1
wa=0
wb=0
il=15.48

[POZYCJA]
id=915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		0
na=Grzejniki stalowe22/600/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		0
na=nagrzewnice wodne z czerpnią 7kW z oprzyrządowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 152]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=8.61

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-06	4	0105-06		0
na=do nagrzewnicy -Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[RMS 152]
nz=0.638	0	0.638
np=1
wa=0
wb=0
il=76.56

[RMS 1259]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=122.4

[RMS 1293]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 1294]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-06	4	0105-06		0
na=do nagrzewnicy -Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[RMS 152]
nz=0.638	0	0.638
np=1
wa=0
wb=0
il=76.56

[RMS 1295]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=122.4

[RMS 1296]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 1297]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-06	4	0105-06		0
na=do nagrzewnicy -Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[RMS 152]
nz=0.638	0	0.638
np=1
wa=0
wb=0
il=76.56

[RMS 1298]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=122.4

[RMS 1255]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 1256]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=988
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-06	4	0105-06		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 152]
nz=0.638	0	0.638
np=1
wa=0
wb=0
il=12.76

[RMS 1299]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 1300]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 1301]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		0
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 840]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 841]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 842]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 843]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 152]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.856

[POZYCJA]
id=736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		0
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 152]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 840]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 841]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 842]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 843]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=965
nu=5
wn=				

[POZYCJA]
id=968
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-02	4-02	0114-02		1
na=Demontaż rurociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 152]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 153]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=982
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0317-05	4-02	0317-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 152]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

