S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_1_2.3\Pogladowka_tapadla.dwg,lokalizacja 163162,03.12.2021 08:46:35,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_1_2.3\Pogladowka_tapadla.dwg,lokalizacja 200,03.12.2021 08:47:05,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_1_2.3\Pogladowka_tapadla.dwg,lokalizacja 107104,03.12.2021 08:47:43,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.2\mapa_obiekt 5_proj.dwg,500,03.12.2021 08:51:36,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 880.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.2\mapa_obiekt 5_proj.dwg,500,03.12.2021 08:53:31,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 860.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.3.1_3.3.2\4_1_Rys_3.3.1\mapa_obiekt 4_1_proj.dwg,500,03.12.2021 08:55:59,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.3.1_3.3.2\4_2_Rys_3.3.2\mapa_obiekt 4_2_proj_PBW.dwg,500,03.12.2021 08:58:46,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.3.3\mapa_obiekt 3_proj_rys_3.3.3.dwg,500,03.12.2021 08:59:59,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 735.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.1_3.4.2\mapa_obiekty 6_proj.dwg,CZ_1_500,03.12.2021 09:02:03,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (420.00 x 540.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.1_3.4.2\mapa_obiekty 6_proj.dwg,CZ_2_500_3.4.2,03.12.2021 09:05:22,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.4_PBW,03.12.2021 09:25:16,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.5_PBW,03.12.2021 09:26:02,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.3_PBW,03.12.2021 09:27:58,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_4-6\wodospusty.dwg,Tąpadła,03.12.2021 09:28:46,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 510.00 mm)_1,1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_4-6\technologia montazu wodospustu.dwg,a3,03.12.2021 09:30:45,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_4-6\Robert.dwg,bez aksjonometria,03.12.2021 09:31:18,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.4_PBW,06.12.2021 16:21:27,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_4-6\technologia montazu wodospustu_rys6.dwg,a3,06.12.2021 16:23:31,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_4-6\wodospusty_rys4.dwg,Tąpadła,28.12.2021 14:13:41,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 510.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.5_PBW,29.12.2021 13:23:12,user,DWG To PDF.pc3,A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.1\mapa_obiekty 8_proj.dwg,500,05.01.2022 07:54:39,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 520.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.4.3-3.4.6\mapa_obiekty 7_proj.dwg,Rys_3.4.6_PBW,05.01.2022 08:16:15,user,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
S:\kjurkiewicz\karolina\KAROLINA\08_Nadlesnictwo Miękinia zad.1-4\PBW\poprawione\PBW_TAPADŁA\Rysunki\CAD\Rys_3.3.3\mapa_obiekt 3_proj_rys_3.3.3.dwg,500,05.01.2022 08:47:39,user,Canon iPF770_A3aaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 735.00 mm),1:1,
