Nowy Tomyśl, dnia 06 lutego 2024 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.3.2024**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowa ul. Świerkowej w Nowym Tomyślu”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Droga manewrowa. W pozycji nr 170 przedmiaru robót proszę o wyjaśnienie, czy kolektor kanalizacyjny z rur betonowych do demontażu jest o śr. 1000mm, jak w przedmiarze PCV i w jaki sposób nowy kolektor ma być połączony i uszczelniony z istniejącą studnią rewizyjną?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że istniejącym kolektor betonowy jest o śr. 1000 mm. Połączenie z studniami betonowymi należy wykonać poprzez zabetonowanie i doszczelnienie połączenia kolektor/studnia mieszanką betonową poprzez wcisk mieszanki w szczeliny łączenia oraz wykonanie naddatku betonowego zapewniającego szczelność elementu. Koniecznym jest wyrównanie powierzchni ścianki studni rewizyjnej od środka studni w miejscu połączenia oraz nałożenie środków do izolacji wodnej elementów betonowych.

1. **Pytanie***: Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, częściową realizację zadania
i informację Zamawiającego, że przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną oraz pomocniczą, przy kalkulacji ceny prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o plan sytuacyjny z zaznaczonym dokładnym zakresem przewidzianym do wykonania, a dotyczącym przede wszystkim długości kanalizacji, ilości wpustów i powierzchni nawierzchni
w ul. Akacjowej.*

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnia dokumentację o plan sytuacyjny z zakresem prac do wykonania. Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SWZ.

1. **Pytanie***: Czy można prosić o profil podłużny kanalizacji z rur PE/PP Φ 1000?*

*Dotyczy pozycji z kosztorysu nr 2: dział 5 urządzenia odwadniające, pozycja 170*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że z uwagi na remontowy charakter prac do wykonania związanych z wymianą rurociągu fi 1000, nie wykonano profilu podłużnego dla tego kolektora. Wykonując prace, należy odtworzyć stan istniejący.

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

07 marca 2024 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

**13 marca 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do 07 lutego 2024 r. do godziny 09:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lutego 2024 r. do godziny 10:00.”.

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **13 lutego 2024 r. do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 lutego 2024 r. do godziny 10:00.**”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.