**Specyfikacja**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Minimalne powiększenie: | **3 x** |
| Maksymalne powiększenie: | **12 x** |
| Rozdzielczość sensora: | [**384x288 px**](https://deltaoptical.pl/s/67579,384x288) |
| Rozmiar piksela: | [**17 μm**](https://deltaoptical.pl/s/67576,17) |
| Zasięg detekcji: | **1300 m** |
| Czułość termiczna (NETD): | [**<25 mK**](https://deltaoptical.pl/s/67574,25) |
| Ogniskowa: | [**35 mm**](https://deltaoptical.pl/s/67571,35) |
| Światło-siła: | **f/1,0** |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | **18,7x14 m** |
| Kątowe pole widzenia na 100 m: | **10,7х8 °** |
| Waga: | **630 g** |
| Temperatura pracy: | **-25/+40 °C** |
| Typ sensora: | **niechłodzony mikrobolometr** |
| Częstotliwość odświeżania: | **50 Hz** |
| Rodzaj wyświetlacza: | [**AMOLED HD**](https://deltaoptical.pl/s/67615,amoled-hd) |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | [**1024x768 px**](https://deltaoptical.pl/s/67612,1024x768) |
| Złącze: | **USB-C** |
| Powiększenie cyfrowe: | [**4 x**](https://deltaoptical.pl/s/67601,4) |
| Klasa wodoszczelności: | **IPХ7** |
| Czas działania: | **8,5 h** |
| Pamięć wewnętrzna: | **64 GB** |
| Zasilanie zewnętrzne: | **USB-C 5V** |
| Rejestrator foto/wideo: | **wbudowany** |
| Format zapisu foto/wideo: | **.jpeg/.avi** |
| Moduł Wi-Fi: | **tak** |
| Zasięg działania sieci Wi-Fi: | **15 m** |
| Wymiary: | **224х66х87 mm** |
| Regulacja dioptrii: | **+5/-5** |
| Zasięg dalmierza laserowego: | **1000 m** |
| Gwarancja baterii: | **12 miesięcy** |
| Okres gwarancji: | **36 miesięcy** |