2021-07-09
Inwestor:
Nadleśnictwo Przymuszewo

 	Wykonawca:

 

Kosztorys ślepy (przedmiar) 

Nazwa budowy: Dojazd  p-poż nr 1
Adres budowy: Leśnictwo Warszyn  
Obiekt: Droga leśna
Rodzaj robót: drogowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, AW, KNNR 1
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Dojazd p-po nr 1, drogowe
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: Leśnictwo Warszyn
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy
krotność= 1,00

	km	0,51
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10101-030-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka
   i gałęzi
 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy
 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach
 4.Odrąbanie korzeni
 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem
 6.Ułożenie w stosy
 7.Zasypanie dołu
krotność= 1,00

	szt	45,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
AW	Jezdnia i zjazdy
krotność= 1,00

		0,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-03-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00

	m2	2 201,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	2 000,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
AW	Mijanki i zjazdy
krotność= 1,00

		0,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	402,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
krotność= 1,00

	m2	402,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
AW	Pobocza
krotność= 1,00

		0,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	750,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
krotność= 1,00

	m2	750,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Odwodnienie
krotność= 1,00

		0,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-01-050	Oczyszczenie rowów
krotność= 1,00

	m2	1 100,00

1	KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy	krotność
1,00
	obmiar
0,51 km	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	111,7300	56,9823	 	0		
2.	3951300-060
Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1040	0,0530	 	0		
3.	39511-148
Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7,5000	3,8250	 	0		

2	KNNR 1 0101-030-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0101
 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka
   i gałęzi
 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy
 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach
 4.Odrąbanie korzeni
 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem
 6.Ułożenie w stosy
 7.Zasypanie dołu	krotność
1,00
	obmiar
45,00 szt	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	999-149
Robocizna	r-g	2,0200	90,9000	 	0		
2.	11334-148
Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	0,0650	2,9250	 	0		

3	 AW
Jezdnia i zjazdy

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

4	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	6,1628	 	0		
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	11,0050	 	0		
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	9,4643	 	0		
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	8,5839	 	0		

5	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	4,4020	 	0		
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	68,8913	 	0		
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	700,3582	 	0		
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	33,0150	 	0		
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	5,9427	 	0		
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	85,1787	 	0		
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		56 114,50		0		

6	KNR 2-31I 1004-03-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0272	59,8672	 	0		

7	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0048	10,5648	 	0		
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0047	10,3447	 	0		
3.	1040002-033
Asfalt drogowy stały D-200,	kg	0,5100	1 122,5100	 	0		
4.	1020302-033
Olej napędowy 	kg	0,0180	39,6180	 	0		
5.	52271-148
Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	0,0122	26,8522	 	0		
6.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0122	26,8522	 	0		
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		2 844,57		0		

8	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0264	58,1064	 	0		
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0066	14,5266	 	0		
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2)	t	0,0995	218,9995	 	0		
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0069	15,1869	 	0		
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0069	15,1869	 	0		
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0069	15,1869	 	0		

9	KNR 2-31I 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0063	13,8663	 	0		
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0016	3,5216	 	0		
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2)	t	0,0249	54,8049	 	0		
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0017	3,7417	 	0		
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0017	3,7417	 	0		
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0017	3,7417	 	0		

10	KNR 2-31I 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 201,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0012	2,6412	 	0		
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0226	49,7426	 	0		
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0085	18,7085	 	0		
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2)	t	0,0765	168,3765	 	0		
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0057	12,5457	 	0		
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0057	12,5457	 	0		
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0057	12,5457	 	0		

11	KNR 2-31I 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 000,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0003	0,6000	 	0		
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0068	13,6000	 	0		
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0026	5,2000	 	0		
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2)	t	0,0255	51,0000	 	0		
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0019	3,8000	 	0		
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0019	3,8000	 	0		
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0019	3,8000	 	0		

12	 AW
Mijanki i zjazdy

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

13	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
402,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	1,1256	 	0		
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	2,0100	 	0		
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	1,7286	 	0		
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	1,5678	 	0		

14	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

	krotność
1,00
	obmiar
402,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	0,8040	 	0		
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	12,5826	 	0		
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	127,9164	 	0		
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	6,0300	 	0		
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	1,0854	 	0		
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	15,5574	 	0		
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		10 248,99		0		

15	 AW
Pobocza

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

16	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
750,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	2,1000	 	0		
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	3,7500	 	0		
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	3,2250	 	0		
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	2,9250	 	0		

17	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

	krotność
1,00
	obmiar
750,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	1,5000	 	0		
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	23,4750	 	0		
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	238,6500	 	0		
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	11,2500	 	0		
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	2,0250	 	0		
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	29,0250	 	0		
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		19 121,25		0		

18	 AW
Odwodnienie

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

19	KNR 2-31I 1004-01-050
Oczyszczenie rowów

	krotność
1,00
	obmiar
1 100,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0679	74,6900	 	0		

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	12	Bitumiarz II	r-g	135,3153			
2.	0	13	Bitumiarz III	r-g	3,2412			
3.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	10,5648			
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	316,2215			
5.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	48,6627			
6.	0	999	Robocizna	r-g	90,9000			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		604,9055			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1	1020302	Olej napędowy 	kg	39,6180			
2.	1	1040002	Asfalt drogowy stały D-200,	kg	1 122,5100			
3.	1	1600514	Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	1 066,9246			
4.	1	1603001	Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2)	t	219,3765			
5.	1	1603002	Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2)	t	273,8044			
6.	0	3930000	Woda	m3	67,0600			
7.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,0530			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	13,0767			
 2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	2,9250			
 3.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	9,0531			
 4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	165,0354			
 5.	0	12115	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	35,2743			
 6.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	14,4179			
 7.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	26,8522			
 8.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	3,8250			
 9.	0	52271	Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	26,8522			
 10.	0	52314	Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	35,2743			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

2021-07-09
Inwestor:
Nadleśnictwo Przymuszewo

	Wykonawca:

 	

Kosztorys ślepy - przedmiar 

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 7
 
Adres budowy:  Leśnictwo Młynek
Obiekt: Droga  leśna
Rodzaj robót: drogowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, KNKRB 01, AW
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Dojazd p-poż nr 7, drogowe
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: Leśnictwo Młynek
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy
krotność= 1,00

	km	0,54
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010103-02-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm
krotność= 1,00

	szt	50,00
	
3	 	Jezdnia i skrzyżowanie

		 
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	2 369,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

	m2	2 369,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-06-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	2 193,00
	
12	 	Mijanki i zjazdy

		 
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	510,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego  0/31,5 mm.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
krotność= 1,00

	m2	510,00
	
15	 	Pobocza

		 
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	837,55
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
krotność= 1,00

	m2	837,55
	
18	 	Odwodnienie

		 
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-01-050	Oczyszczenie rowów
krotność= 1,00

	m2	1 116,73

1	KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy	krotność
1,00
	obmiar
0,54 km	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	111,7300	60,3342	 			
2.	3951300-060
Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1040	0,0562	 			
3.	39511-148
Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7,5000	4,0500	 			

2	KNKRB 01 0103-02-020
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm

	krotność
1,00
	obmiar
50,00 szt	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,2670	13,3500	 			
2.	11334-148
Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	0,0390	1,9500	 			

3	 AW
Jezdnia i skrzyżowanie

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

4	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
2 369,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	6,6332	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	11,8450	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	10,1867	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	9,2391	 			

5	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 369,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	4,7380	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	74,1497	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	753,8158	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	35,5350	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	6,3963	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	91,6803	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		60 397,65		0,50 %		

6	KNR 2-31I 1004-06-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0013	2,8509	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0060	13,1580	 			
3.	3930000-060
Woda	m3	0,0080	17,5440	 			
4.	52511-148
Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	0,0017	3,7281	 			
5.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0017	3,7281	 			
6.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		45,61		0,50 %		

7	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0048	10,5264	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0047	10,3071	 			
3.	1040002-033
Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	0,5100	1 118,4300	 			
4.	1020302-033
Olej napędowy do silników	kg	0,0180	39,4740	 			
5.	52271-148
Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	0,0122	26,7546	 			
6.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0122	26,7546	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		2 834,23		0,50 %		

8	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0264	57,8952	 			
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0066	14,4738	 			
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	0,0995	218,2035	 			
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0069	15,1317	 			
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0069	15,1317	 			
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0069	15,1317	 			

9	KNR 2-31I 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0063	13,8159	 			
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0016	3,5088	 			
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	0,0249	54,6057	 			
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0017	3,7281	 			
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0017	3,7281	 			
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0017	3,7281	 			

10	KNR 2-31I 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0012	2,6316	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0226	49,5618	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0085	18,6405	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	0,0765	167,7645	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0057	12,5001	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0057	12,5001	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0057	12,5001	 			

11	KNR 2-31I 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 193,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0003	0,6579	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0068	14,9124	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0026	5,7018	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	0,0255	55,9215	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0019	4,1667	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0019	4,1667	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0019	4,1667	 			

12	 AW
Mijanki i zjazdy

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

13	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
510,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	1,4280	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	2,5500	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	2,1930	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	1,9890	 			

14	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego  0/31,5 mm.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

	krotność
1,00
	obmiar
510,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	1,0200	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	15,9630	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	162,2820	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	7,6500	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	1,3770	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	19,7370	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		13 002,45		0,50 %		

15	 AW
Pobocza

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

16	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
837,55 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	2,3451	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	4,1878	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	3,6015	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	3,2664	 			

17	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

	krotność
1,00
	obmiar
837,55 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	1,6751	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	26,2153	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	266,5084	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	12,5633	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	2,2614	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	32,4132	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		21 353,33		0,50 %		

18	 AW
Odwodnienie

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

19	KNR 2-31I 1004-01-050
Oczyszczenie rowów

	krotność
1,00
	obmiar
1 116,73 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0679	75,8260	 			

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	12	Bitumiarz II	r-g	136,1853			
2.	0	13	Bitumiarz III	r-g	3,2895			
3.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	13,3773			
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	299,7096			
5.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	49,7580			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		502,3197			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1020302	Olej napędowy do silników	kg	39,4740			
2.	0	1040002	Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	1 118,4300			
3.	1	1600514	Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	1 182,6062			
4.	1	1603001	Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	223,6860			
5.	1	1603002	Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	272,8092			
6.	0	3930000	Woda	m3	91,8751			
7.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,0562			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	14,4945			
 2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	1,9500			
 3.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	10,0347			
 4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	179,3571			
 5.	0	12115	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	35,5266			
 6.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	15,9812			
 7.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	30,4827			
 8.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	4,0500			
 9.	0	52271	Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	26,7546			
 10.	0	52314	Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	35,5266			
 11.	0	52511	Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	3,7281			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

2021-06-30
Inwestor:
Nadleśnictwo Przymuszewo

	Wykonawca:

 

Kosztorys ślepy (przedmiar robót) 

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 6
Adres budowy: Leśnictwo Zbrzyca  
Obiekt: Droga  
Rodzaj robót: drogowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, Orgbud 911
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Dojazd p-poż nr 6, drogowe
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: Leśnictwo Zbrzyca
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy
krotność= 1,00

	km	1,50
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311004-06-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004
 Dla kol.01-06:
 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami
   (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik
 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
 Dla kol.07 i 08:
 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem
 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotność= 1,00

	m2	5 250,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004
 Dla kol.01-06:
 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami
   (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik
 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
 Dla kol.07 i 08:
 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem
 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotność= 1,00

	m2	5 250,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9110102-01-050	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - analogia
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
     
  Ułożenie siatki przeciwspękaniowej

	m2	5 250,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0310
 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń
   obcych
 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
   ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza
 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy
   krawężnikach i urządzeniach obcych
 5.Obcięcie krawędzi
krotność= 1,00

	m2	5 250,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0310
 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń
   obcych
 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
   ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza
 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy
   krawężnikach i urządzeniach obcych
 5.Obcięcie krawędzi
krotność= 1,00

	m2	5 250,00

1	KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy	krotność
1,00
	obmiar
1,50 km	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	111,7300	167,5950	 			
2.	3951300-060
Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1040	0,1560	 			
3.	39511-148
Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7,5000	11,2500	 			

2	KNR 2-31 1004-06-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu

Charakterystyka Robót:
Tablica: 1004
 Dla kol.01-06:
 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami
   (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik
 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
 Dla kol.07 i 08:
 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem
 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni	krotność
1,00
	obmiar
5 250,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0013	6,8250	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0060	31,5000	 			
3.	3930000-060
Woda	m3	0,0080	42,0000	 			
4.	52511-148
Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	0,0017	8,9250	 			
5.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0017	8,9250	 			
6.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		109,20		0,50 %		

3	KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Charakterystyka Robót:
Tablica: 1004
 Dla kol.01-06:
 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami
   (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik
 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
 Dla kol.07 i 08:
 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem
 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni	krotność
1,00
	obmiar
5 250,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0048	25,2000	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0047	24,6750	 			
3.	1040002-033
Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	0,5100	2 677,5000	 			
4.	1020302-033
Olej napędowy do silników	kg	0,0180	94,5000	 			
5.	52271-148
Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	0,0122	64,0500	 			
6.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0122	64,0500	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		7 720,65		0,50 %		

4	Orgbud 911 0102-01-050
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - analogia

Charakterystyka Robót:
Wyszczególnienie robót:
    
    1. Ułożenie siatki pezciwspękaniowej
	krotność
1,00
	obmiar
5 250,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	999-149
Robocizna	r-g	0,0180	94,5000	 			
2.	3904360-050
Siatka przeciwspękaniowa	m2	1,0300	5 407,5000	 			
3.	39521-148
Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,0010	5,2500	 			
4.	88888888-147
Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		37 852,50		1,50 %		

5	KNR 2-31 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0310
 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń
   obcych
 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
   ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza
 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy
   krawężnikach i urządzeniach obcych
 5.Obcięcie krawędzi	krotność
1,00
	obmiar
5 250,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0012	6,3000	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0226	118,6500	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0085	44,6250	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4)	t	0,0765	401,6250	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0057	29,9250	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0057	29,9250	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0057	29,9250	 			

6	KNR 2-31 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

Charakterystyka Robót:
Tablica: 0310
 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń
   obcych
 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
   ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza
 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy
   krawężnikach i urządzeniach obcych
 5.Obcięcie krawędzi	krotność
1,00
	obmiar
5 250,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0003	1,5750	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0068	35,7000	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0026	13,6500	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4)	t	0,0255	133,8750	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0019	9,9750	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0019	9,9750	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0019	9,9750	 			

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	12	Bitumiarz II	r-g	154,3500			
2.	0	13	Bitumiarz III	r-g	7,8750			
3.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	32,0250			
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	223,7700			
5.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	58,2750			
6.	0	999	Robocizna	r-g	94,5000			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		570,7950			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1020302	Olej napędowy do silników	kg	94,5000			
2.	0	1040002	Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	2 677,5000			
3.	1	1603001	Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4)	t	535,5000			
4.	1	3904360	Siatka przeciwspękaniowa	m2	5 407,5000			
5.	0	3930000	Woda	m3	42,0000			
6.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1560			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	39,9000			
 2.	0	12115	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	39,9000			
 3.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	72,9750			
 4.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	11,2500			
 5.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	5,2500			
 6.	0	52271	Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	64,0500			
 7.	0	52314	Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	39,9000			
 8.	0	52511	Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	8,9250			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem: