|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01-sprzęt endoskopowy** |  |
| * + 1. **L.p**
 | **ASORTYMENT** | **j.m** | **Il** | **Proponowany preparat****Producent**  | **Cena jedn netto** | **Wartość netto** |  **VAT** | **Wartość brutto** |  **CPV** |
| 1 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm i 17mm do wyboru, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji przy kanale biopsyjnym przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długościach 155cm i 235cm, z możliwościa wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego, wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm.  | op | 10 op. x 10 szt. |   |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 2 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 17mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji na kateterze przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długości 235cm, z możliwościa wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego, wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm.  | op | 3 op. x 10 szt. |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 3 | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych:• Dostępne typy szczęk: aligator (krótkie i długie), ząb szczura (standardowe i pediatryczne) i aligator z zębem szczura• Średnica zewnętrzna: 2.4 mm (1.8 dla wersji pediatrycznej)• Długość robocza: 230 cm (180 dla wersji pediatrycznej)• Pancerz kleszczy na całej długości pokryty powłoką z tworzywa minimalizującą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego | szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 4 | Ligator wielopodwiązkowy do opaskowania żylaków przełyku: - 7 pasm - do kanału roboczego 2,8mm - śr.zewn. 8,6-11,5mm  | szt | 3 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 5 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i ciepło, owalne jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu, miękkiego 0,41mm i o średniej sztywności 0,43mm (do wyboru), dł. robocza 240cm, śr. osłonki 2,4mm, do kanału min 2,8mm, śr. otwartej pętli 13mm | szt | 200 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 6 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i ciepło, owalne jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu, miękkiego 0,41mm i o średniej sztywności 0,43mm (do wyboru), dł. robocza 240cm, śr. osłonki 2,4mm, do kanału min 2,8mm, śr. otwartej pętli 27mm | szt | 40 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 7 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i ciepło, zaokrąglone, sztywne, jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu 0,419mm, dł. robocza 240cm, śr. osłonki 2,4mm, do kanału min. 2,8mm, śr. otwartej pętli 10mm | szt | 40 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 8 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, średnica zewnętrzna 5,0-7,0 Fr, dł. cięciwy tnącej 20-25 mm i 30 mm do wyboru przez Zamawiajacego, współpracuje z prowadnikiem 035” | szt | 50 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 9 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy zestaw fabrycznie zmontowany zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku ( do wyboru) zamontowaną na cewniku prowadzacym, proteza zespolona nicią z popychaczem w sposob umożliwiający korektę jej polożenia zarówno w przod jaki w tył, cewnik prowadzący, cewnik popychający z markerami RTG. Dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 i 18 cm, dostepne średnice protez: 7, 8.5, 10 Fr, zestaw współpracuje z prowadnikiem | szt | 15 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
| 10 | Cewnik dwukanałowy z końcówką o kształcie: standardowym, zaostrzonym, ostro zaostrzonym i zakończonym kulką do wyboru przez Zamawiającegodługość 100-210 cm; średnica 5.0-5,5 Fr; kompatybilne z prowadnikiem .035". | szt | 40 |  |  |  | 8% |  | 33141120-7 |
|  | **SUMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |