**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych samochodu**

**(Znak sprawy: GKI.271.21.2023)**

**UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą**

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA OFERENT** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski.  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka lub Opinię Techniczną wydaną przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód używany, rok produkcji nie starszy niż 2001, maksymalny przebieg 70 000 km.**Podać markę, typ podwozia, rok produkcji, przebieg** | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA**Marka podwozia:** **Typ podwozia:** **Rok produkcji:****Przebieg:** |
|  | Samochód wyposażony w napęd 4x4 z rozłączanym napędem przedniej osi oraz możliwością blokady mechanizmów mostów | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Silnik wysokoprężny o minimalnej mocy 200 kW | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Zamontowana wyciągarka z pełnym wyposażeniem, udźwig min. 5000 kg | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Tylna oś napędowa wyposażona w ogumienie bliźniacze | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Zbiornik wody min. 2500l, | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Autopompa o wydajności min. 2000l/min. z funkcją automatycznego odwadniania po zakończeniu pracy umieszczona w przedniej części zabudowy specjalistycznej pojazdu wyposażonej w ogrzewanie tego przedziału. Sterowanie autopompą możliwe z obu stron pojazdu | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Nasady tłoczne zlokalizowane po obu stornach pojazdu w przedniej części zabudowy specjalistycznej  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w zwijadło linii szybkiego natarcia umiejscowione w przedziale autopompy | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Układ skrytek 3+3+1 | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w zestaw min. 4 halogenów dalekosiężnych zamontowanych poniżej przedniej szyby pojazdu | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy pneumatycznie wysuwany umiejscowiony w przedniej części zabudowy specjalistycznej z najaśnicami led | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w mocowanie drabiny D10W umiejscowione na zabudowie specjalistycznej po lewej stronie (dowódcy) | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w 10-cio punktowe oświetlenie halogenowe lub ledowe pola roboczego wokół zabudowy specjalistycznej w układzie 4+4+2 | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w kamerę cofania z kolorowym wyświetlaczem min. 7 cali uruchamianym po włączeniu biegu wstecznego | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w dwie drabinki zamontowane po obu stronach na tylnej ścianie zabudowy pożarniczej umożliwiające wejście na dach pojazdu | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w przygotowaną instalację pod radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy (Motorola DM4600e lub Motorola DM4601e) dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną podpiętą do radiotelefonu. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania ze stelaża w oparciach siedzeń w tylnej części kabiny, | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Kabina wyposażona w ścianka z półką na podręczny sprzęt umiejscowiona za przednimi fotelami kierowcy i dowódcy, | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód wyposażony w przetwornicę napięcia na 230V, z min. 4 gniazdkami 230V zlokalizowanymi w kabinie pojazdu | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Kierownica po lewej stronie samochodu  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Układ wspomagania kierownicy | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Na wyposażeniu: klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa typ ABC min. 2 kg | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz być wyposażony w: 1. belkę sygnalizacyjną wykonaną w technologii LED, zamontowaną na dachu kabiny kierowcy,
2. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy,
3. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane w przedniej poniżej przedniej szyby pojazdu,
4. cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane na bokach zabudowy specjalistycznej (po 2 na każdą stronę),
5. urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony ) wyposażone w funkcję megafonu. Włącznik do szybkiego uruchomienia sygnalizacji po stronie kierowcy,
6. zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy wykonanej w technologii LED do kierowania ruchem pojazdów tzw. „fala świetlna”, sterowanych z przedziału kabiny,
7. dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę dwoma oddzielnymi włącznikami.
 | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Okres gwarancji i rękojmi: min. 3 miesiące (kryterium oceny ofert) | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako **pojazd uprzywilejowany  w ruchu** (w przypadku pojazdów zagranicznych do dokumentów mają zostać dołączone przysięgłe tłumaczenia dokumentów  na język polski)- ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka lub Opinię Techniczną wydaną przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z min. 20 l paliwa i płynami eksploatacyjnymi  | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
|  | Termin dostawy – w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez skreślenie niewłaściwego słowa („spełnia” lub „nie spełnia”), zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji skreśli słowo „spełnia” (przez co przedmiot oferty nie będzie spełniał wskazanych parametrów) lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )**