**RZp.271.1.18.2022**

Gniewkowo, dnia 24.10.2022 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań oraz zmiana treści SWZ**

**Dotyczy:** ***Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie***

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387600/01 z dnia 2022-10-11 zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:**

**W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem proszę
o informacje, które założenia należy przyjąć do wyceny:**

**Pytanie 1:** Poz. 36 rozbieżność przy gr styropianu pomiędzy przedmiarem
a projektem.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć założenia z projektu tj. grubość styropianu od 10 – 30 cm (spadek dachu).

**Pytanie 2:** Poz. 68 jaka kostka – rozbieżność między projektem (gr. 6cm)
a przedmiarem (gr. 8cm)

**Odpowiedź:** Poz. 68 przedmiaru robót należy przyjąć kostkę gr. 6 cm.

**Pytanie 3:** Elementy małej architektury: stół, donice a nie ma tego w przedmiarze.

**Odpowiedź:** Elementy małej architektury stół donice uwzględnić przy wycenie stół drewniany biały 70x1,50x0,75, oraz trzy donice betonowe o śr. 0,70 i wys. 0,50.

**Pytanie 4:** Str. 12 pkt 4.1 jest zapis ze jest projektowana instalacja zimnej wody
i kanalizacji do fontanny, zasilanie z sieci wodociągowej – w przedmiarze brak.

**Odpowiedź:** Str. 12 pkt. 4 zapis nie aktualny (obieg wody w systemie zamkniętym).

**Bardzo proszę o szczegółowe informację dot.:**

**Pytanie 5:** Poz. 44 przedmiaru jaka cegła na licówkę?

**Odpowiedź:** Poz. 44 przedmiaru robót. Cegła kl. 20 gładka czerwona, kolorystycznie zbliżona do koloru cegły z którego pobudowany został budynek Ratusza. (wspólny teren).

**Pytanie 6:** Poz. 45- 49 przedmiaru z czego wykonane jest istniejące ogrodzenie? Jakie czapki klinkierowe należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** Poz. 45-49 Istniejącego ogrodzenia brak, projektowane ogrodzenie zostanie wykonane przy istniejących budynkach zlokalizowanych wzdłuż jego granic do wysokości 2,00 m, zakończone rolką z cegły. Wzmocnienie ogrodzenia gr 12 cm słupami z cegły 38 x 38 zbrojonych prętami fi 10mmx4 pionowo oraz strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Dodatkowo należy wzmocnić ścianki pomiędzy słupami prętami fi 6mm, co ok. 40 cm każdą spoinę. Słupki zakończyć tradycyjną czapką klinkierową na wys. 2,0 m. Ogrodzenie przy granicy działki od strony południowej – ściana grubości 25 cm z cegły klinkierowej j.w. wzmacniana słupami
z cegły 38x38, zbrojonych prętami fi 10 mm x 4. (wys. 4,0 m tj. do wysokości ściany ogniowej budynku gospodarczego)

**Pytanie 7:** Poz. 61 przedmiaru jak ma wyglądać brama?

**Odpowiedź:** Bramę od strony ulicy Dworcowej dostosować do istniejącego ogrodzenia (element metalowy).

**Pytanie 8:** Poz. 62 przedmiaru jakie ławki?

**Odpowiedź:** Ławki drewniane na konstrukcji metalowej dł. 1,80 uzgodnić
z Zamawiającym.

**Pytanie 9:** Poz. 69 przedmiaru jakie płyty granitowe?

**Odpowiedź:** Płyty granitowe tarasowe koloru szarego – uzgodnić przed wykonaniem z Zamawiającym.

**Pytanie 10:** Poz. 85 poz. 86 przedmiaru jakie przyjąć rozdzielnice?

**Odpowiedź:** Występują dwie rozdzielnice – przebudowa rozdzielnicy wewnątrz budynku I piętro oraz rozdzielnica zewnętrzna przy scenie mobilnej.

**Pytanie 11:** Poz. 111 przedmiaru jakie lampy oświetleniowe?

**Odpowiedź:** Lampy parkowe o wysokości 3,0 m, z kloszem kulistym i żarówką ledową.

**Pytanie 12:** Poz. 117 scena proszę o więcej danych, jest to niezbędne do wyceny.

**Odpowiedź:** Przyjęta została scena mobilna z zadaszeniem o wym. 8,5 m x 6,5 m x 7,15, zadaszenie małe dwuspadowe light, plandeka i siatki czarne, siatka 30 % przepuszczalności powietrza, skrzydła dźwiękowe (do podwieszenia nagłośnienia liniowego), wciągarki łańcuchowe elektryczne, podesty sceniczne (profile aluminiowe) antypoślizgowe 2x1 m regulowana wysokość - 48 m2 8 x 6 m, barierki ochronne do sceny, schody (z dwóch stron),, elementy i narzędzia montażowe do zabezpieczenia podestu i barierek., dodatkowo podesty wys. 40 cm pod zestaw perkusyjny mobilny (na kółkach) – 6 m2 + barierki tylnie (3 m) na taki podest.
Wszystkie elementy muszą posiadać stosowne atesty oraz spełniać polskie
i europejskie normy wymagane przy tego typu konstrukcjach z uwzględnieniem parametrów niepalności oraz odporności na ogień.

**Pytanie 13:** Str. 12 pkt 4.3 projektu odprowadzenie wody z dachu, sceny i placów utwardzonych nastąpi do miejskiej sieci- w jaki sposób?

**Odpowiedź:** Odprowadzenie wody deszczowej nastąpi na teren istniejący utwardzony, który wykonany zostanie ze spadkami w kierunku ulicy Dworcowej
i Wałowej.

**Pytanie 14:** Str. 13 pkt 5 projektu główny wyłącznik prądu przy rozdzielnicy głównej
i skrzynce złącza kablowego - bardzo proszę o dokładny opis.

**Odpowiedź:** Główny wyłącznik prądu wykonany zostanie przy wejściu głównym do budynku od ulicy Dworcowej oraz przy wejściu od strony placu teatru letniego.

**Pytanie 15:** Proszę wskazać nazwę wybranego modelu fontanny, oraz modelu ławek przenośnych.

**Odpowiedź:** Fontanna 3 poziomowa o średnicy 2,50 m (woda w obiegu zamkniętym okresowo napełniana. Ławki drewniane na konstrukcji metalowej dł. 1,80 m (uzgodnić z Zamawiającym).

**Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz ze zmianą terminu składania ofert z dnia 26.10.2022 r. do godz. 10:00 do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:00 Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Treść aktualnej Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Załączniki:**

1. Aktualna Specyfikacja Warunków Zamówienia