|  |
| --- |
| **ZADANIE NR 1****ZAKUP OCHRONY OSOBISTEJ** |
|  Lp. | **Opis przedmiotu** | J.M | Ilość  | CPV |
| 1 | **Nauszniki przeciwhałasowe** - z czaszami z ABS oraz pianką syntetyczną. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku; - pałąk regulowany. SNR: 28 dB. Spełniający normy EN – 352-1:2005 Rozmiar uniwersalny. | szt. | 20 | 18143000-3 |
| 2 | **Rękawice olejoodporne**Rękawice benzyno i olejoochronne pięciopalcowe, powlekane gumą odporne na działanie olei i benzynyRozmiar 8 – 10 parRozmiar 9 – 20 parRozmiar 10 – 20 par | par. | 50 | 18100000-3 |
| 3 | **Rękawice ochronne odporne na przenikanie substancji chemicznej Norma PN EN374-2.2015-04, PN EN 16523-1:2015-05**Zielone rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi.Rozmiar 8 – 10 parRozmiar 9 – 20 parRozmiar 10 – 20 par | para | 50 | 18141000-9 |
| 4 | **Kamizelka ostrzegawcza kolor żółty**Wygodny fason zapewniający komfort użytkowania podczas pracy. Kamizelki zapinane na rzep dzięki czemu można je wygodnie zakładać również na odzież wierzchnią. Solidne i estetyczne wykończenie krawędzi lamówką w kolorze kamizelki. Skład 100% poliester w wysokiej gramaturze (137 g/m). Dużą wytrzymałością i odpornością na zużycie przy niskiej wadze. Rozmiar S – 10 szt.Rozmiar M – 20 szt.Rozmiar L – 30 szt.Rozmiar XL – 30 szt.Rozmiar XXL – 10 szt. | szt. | 100 | 18300000-2 |
| 5 | **Okulary ochronne bezbarwne**Okulary ochronne przeciwodpryskowe - przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (120-B), podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp.; elastyczna gumka umożliwiająca dopasowanie do głowy; małe, otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli; klasa optyczna – 1; spełnienie normy EN166. | szt. | 50 | 18143000-3 |
| 6 | **Rękawice robocze** Rękawice robocze powlekane PCV (wampirki) - rękawice wykonane z przędzy bawełnianej z domieszką poliestru, Gęstość ściegu - uiglenie 10, zapewnia mocną i gęstą strukturę dzianiny. Powlekane naturalnym lateksem, który nie kruszy się i nie odpada, Zakończenie elastycznym ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu, Przewiewne, lekkie, nie ograniczają swobody ruchów, gwarantują wysoką zręczność i pewność chwytu, Przeznaczone do prac wyłącznie o minimalnym zagrożeniu, Kolor powłoki lateksowej czerwony, niebieski lub zielony, Kategoria 1, Norma EN 420 (ogólna).Rozmiar 8 – 200 par Rozmiar 9 – 300 parRozmiar 10 – 300 par | para. | 800 | 18200000-1 |
| 7 | **Przyłbica ochronna – osłona twarzy przeciwodpryskowa dla pracowników obsługujących kosę spalinową spełniająca normę EN 166 w komplecie z słuchawkami ochronnymi (nauszniki)** Wykonana z metalowej siatki. Regulowany obwód. Przeznaczona do użytku przy pracach z piłami, pilarkami, podkaszarkami i kosami spalinowymi. Chroni przed trawą, drobnymi kamieniami oraz odpryskami drzewa | szt. | 6 | 19521100-5 |
| 8 | **Osłona twarzy**Osłona twarzy - uniwersalna osłona przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi przed uderzeniem drobin obrabianego materiału, chroni również przed rozbryzgami cieczy. - spełnia wszystkie wymogi Polskich Norm EN 166:2001 B - posiada certyfikat CE  | szt. | 30 | 19521100-5 |
| 9 | **Kombinezon przeciwpyłowy**Kombinezon ochronny typu 5 i 6 przeznaczony do prac malarsko-lakierniczych oraz przy pracach z zastosowaniem olejów i smarów. Wykonany z tkaniny typu film mikroporowaty 65g/m2 oraz SMMS 55g/m2. Trzy częściowy kaptur pozwala na pracę w środkach ochrony dróg oddechowych. Trzyczęściowa wszywka w kroku zapewnia pełen zakres ruchowy i chroni przed uszkodzeniem kombinezonu. Elastyczne ściągacze rękawów, nogawek i talii zapewniające idealne przyleganie i szczelność. Oddychający tylny panel z tkaniny SMMS. Spełniający wymagania norm: EN ISO13982-1:2004 (Typ 5); EN 13034: 2005/A1:2009 (Typ 6); EN 1149-1:2006 (Właściwości antyelektrostatyczne).Rozmiar L – 10 szt.Rozmiar XL – 20 szt.Rozmiar XXL – 10 szt. | szt. | 40 | 18400000-3 |