**KPZ.271.17.2024**  Ostrołęka, dn. 17.06.2024 r.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Połączenie ulicy Natury z ulicą Gołasia poprzez przebudowę skrzyżowania ulicy Podróżników - Natury – Architektów wraz z przebudową odcinka ulicy Natury ze skrzyżowaniem z ulicą Skośną”** prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, ze zm.), informuje o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie uległ przedmiar robót w poniższych pozycjach kosztorysowych:

11 d.1.3

D.02.01.01. KNNR 1 0202-08 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi   
o poj. łyżki 0.60

m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (90% mechanicznie)

było: 441,00 m3

**jest: 555,30 m3**

12 d.1.3

D.02.01.01. KNNR 1 0301-03 Korytowanie. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie

było: 49,00 m3

**jest: 61,70 m3**

13 d.1.3

D.02.01.01. KNNR 1 0208-02 Dodatek za transport - odległość do 5km

było: 490,00 m3

**jest: 617,00 m3**

23 d.1.6

D.04.04.01. KNNR 6 0112-06 Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm,

było: 70 m2

**jest: 578,00 m2**

25 d.1.6

D.05.03.23. KNNR 6 0502-02 Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, zamulenie spoin piaskiem 0/2 mm, na warstwie podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3-5 cm,

było: 42,00 m2

**jest: 550,00 m2**

Ponadto Zamawiający informuje, że pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie, a powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**PODPISAŁA**

Z up. Prezydenta Miasta

Aneta Gutowska-Grucelska

Sekretarz Miasta

**Załączniki:**

- Zaktualizowany przedmiar robót.