***Załącznik do formularza ofertowego***

**FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO CIĄGNIKA**

Nazwa producenta ciągnika: ………………………………………………………………………………………..

Typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Rzeczywiste parametry techniczne oferowanego ciągnika** |
| **-** | **1** | **2** |
| 1. | **Silnik:**   * silnik wysokoprężny 4-cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, * pojemność silnika min 3500 cm3 * moc maksymalna silnika w przedziale: min 80 kW, moc max 92 kW (109 – 125 KM) * norma emisji spalin min Euro Stage 5 * ręczna i nożna regulacja obrotów silnika. |  |
| 2. | **Układ przeniesienia napędu:**   * skrzynia biegów: 2-sprzęgłowa, stopniowa, sterowana manualnie, rewers elektrohydrauliczny, liczba biegów min. 16 w przód i 16 w tył, * napęd na 4 koła dołączany elektrohydraulicznie, * blokada mechanizmu różnicowego, * prędkość maksymalna ciągnika – nie mniej niż 40 km/h, |  |
| 3. | **Układ hamulcowy:**   * hamulec roboczy sterowany ręcznie, * hamulce ciągnika tarczowe hydrauliczne, mokre, samowyrównawcze i samonastawne * hamulce przyczepy pneumatyczne, |  |
| 4. | **Hydraulika:**   * układ hydrauliczny zamknięty, * wydajność pompy hydraulicznej min 45 l/min, * ciśnienie robocze min 18 MPa, * udźwig podnośnika min. 40 kN, * szybkozłącza hydrauliczne – min. 4 szt. w tym 1 szt. z przodu, |  |
| 5. | **Wałek Odbioru Mocy (WOM)**   * dwustopniowy niezależny tylny * obroty min. 540/540eko/1000 obr/min |  |
| 6. | **Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)**   * TUZ przedni udźwig min. 20 kN * TUZ tylny udźwig min. 40 kN |  |
| 7. | **Masa ciągnika z kabiną**  – max. 5800 kg |  |
| 8. | **Ogumienie**   * koła przednie min. 380/R24 rolnicze, * koła tylne min. 470/R34 rolnicze, |  |
| 9. | **Kabina:**   * kabina dwuosobowa (kierowca + składany dodatkowy fotel pasażera), homologowana na 2 osoby, * fotel kierowcy amortyzowany, regulowany, * fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, * kolumna kierownicza regulowana * drzwi wejściowe z obydwu stron kabiny, zamykana na klucz, * kabina wentylowana i ogrzewana, * klimatyzacja z możliwością zamkniętego obiegu sterowaną manualnie lub automatycznie, * radioodbiornik, * wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej * reflektory robocze montowane na dachu przednie min 2 szt. i tylne min 2 szt. * światło ostrzegawcze błyskowe dachowe – 1 szt. * lusterka wsteczne - teleskopowe i sferyczne |  |
| 10. | **Wyposażenie dodatkowe:**   * akumulator z elektrycznym odłączaniem napięcia * 7-pinowe gniazdo sygnałowe przyczepy, * apteczka, * gaśnica, * trójkąt ostrzegawczy, * skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, |  |

Wypełniając niniejszy formularz Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika w kolumnie nr. 2. W przypadku wymagań opisowych wykonawca wpisuje tak lub nie dla każdej pozycji wymienionej w danym pkt.

…………………., dn. …………………. ………………………………….………………………..

*(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)*