**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 50kW Gliwice.**

**Wymagania:**

- Moc zainstalowana paneli 50kWp;

- Moc inwertera 50kW, Inwerter SolarEdge SE50K+2XSESUK, on-grid, trójfazowy;

- Optymalizatory S1200-1GMYMBV 1200W/80V;

- modem GSM do komunikacji (bez karty SIM);

- instalacja posadowiona na gruncie;

- dokonanie skutecznych zgłoszeń instalacji do OSD i straży pożarnej;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- schematy wykonanych połączeń, tras kablowych, rozdzielni;

- naniesienie wykonanych tras kablowych na dostarczoną przez zleceniodawcę mapę geodezyjną;

- instrukcje obsługi w języku polskim;

- certyfikaty CE do zainstalowanych urządzeń;

- usługa wykonywana będzie na podstawie zawartej umowy;

- składając ofertę, oferent przedstawi referencje dokumentujące doświadczenie i czas działalności w branży PV;

- wszelkie prace obywać się będą na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót;

- pracownicy Wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania, podłączenia i uruchomienia instalacji;

- Wykonawca będzie wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami BHP Zleceniodawcy;

- po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych, Wykonawca dokona przeszkolenia służb Zleceniodawcy z zakresu obsługi instalacji.

- termin wykonania czerwiec 2024;

- warunki płatności przelew 30 dni.

Lokalizacja: Górażdże Beton Sp. z o.o., WBT Gliwice, ul. Rybnicka 159, 44-122 Gliwice.

Umiejscowienie instalacji oraz wstępna trasa kablowa wraz z miejscem podłączenia.

