1. **Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.**

**W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.**

**Zamawiający wymaga dostawy ciągnika wraz z** **pełną dokumentacją techniczną, w tym instrukcją w języku polskim.**

**Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny i przeglądy w okresie gwarancji były wykonywane w miejscu postoju/użytkowania sprzętu nieodpłatnie (w tym dojazd serwisu), za wyjątkiem sytuacji gdy wymiana materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie, nie jest możliwa w miejscu użytkowania sprzętu. W takim wypadku przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia, dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Serwis gwarancyjny musi być zlokalizowany w odległości do 68 km od miejsca dostawy.**

**Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi posiadać** **homologację końcową europejską, stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.**

**Zamawiający wymaga przeszkolenia operatorów z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówieniaw miejscu dostawy.**

1. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.**
2. **Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy” tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.**

**UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E.** **Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.**

1. **Zamawiający wymaga zaoferowania min. 24 miesięcznego okresu gwarancji.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne** | **Jednostka miary**  | **Wymagana****Ilość** | **Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego**(w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr) | **Wartość brutto PLN** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F**  |
|  |
|  | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2022 r. dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  | sztuka | 1 | TAK / NIE \* |  |
|  | Homologacja końcowa europejska  | TAK / NIE \* |
|  | Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE \* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE \* |
|  | Ciągnik przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych-wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła) | TAK / NIE \* |
| 6. | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych | TAK / NIE \* |
| 7. | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 110 KM | TAK / NIE \*Oferowana moc silnika: ………….… KM |
| 8. | Silnik spełniający normy emisji spalin: co najmniej Euro V | TAK / NIE \*Oferowana norma emisji spalin: ………….…  |
| 9. | Silnik 4-cylindrowy, chłodzony cieczą o pojemności minimum 3400 cm3 | TAK / NIE \*Oferowana pojemność: ………….…cm3 |
| 10. | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana minimum 18P X 18R przełożeń (biegi pełzające od 0,4 km/h – 0,8km/h). Rewers sterowany elektrohydraulicznie lub mechanicznie | TAK / NIE \*Oferowana ilość przełożeń: ……P X …..RRewers sterowany: ……………….. |
| 11. | Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) | TAK / NIE \* |
| 12. | Prędkość transportowa minimum 38,8 km/h | TAK / NIE \*Oferowana prędkość transportowa:.… km/h |
| 13. | Błotniki kół przednich i tylnych | TAK / NIE \* |
| 14. | Hydraulika zewnętrzna – 3 pary szybkozłącza | TAK / NIE \* |
| 15. | Wydatek pompy hydraulicznej minimum 55 l/min | TAK / NIE \*Oferowany wydatek pompy hydraulicznej:………….… l/min |
| 16. | Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowa | TAK / NIE \* |
| 17. | Hamulce dla każdego z kół przedniej i tylnej osi  | TAK / NIE \* |
| 18. | Hamulec przyczepy - pneumatyczny | TAK / NIE \* |
| 19. | Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem  przesuwny  | TAK / NIE \* |
| 20. | WOM tylny minimum 540 obr/min | TAK / NIE \*Oferowana częstotliwość obrotu:: …………………obr/min |
| 21. | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie EHR – udźwig minimum 4100 kg | TAK / NIE \*Oferowany udźwig :……………….kg |
| 22. | Trzypunktowy TUZ przedni – minimum udźwig 2000 kg | TAK / NIE \*Oferowany udźwig :……………….kg |
| 23. | Balast na przedni TUZ min 500 kg  | TAK / NIE \*Oferowany balast: ………….… kg |
| 24. | Tylny TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego o masie max. do 1400 kg | TAK / NIE \*Oferowany wielkość - mocowanie ramienia hydraulicznego o masie: ………….… kg |
| 25. | Rozstaw osi minimum 2250 mm | TAK / NIE \*Oferowany rozstaw osi: ……….… mm |
| 26. | Ogumienie niskoprofilowe minimum: przód 360/70R24, tył 480/70R34 | TAK / NIE \*Oferowane ogumienie: przód:………….… tył: ………….… |
| 27. | Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, szyberdach wyposażona w regulowany fotel kierowcy | TAK / NIE \* |
| 28. | Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy | TAK / NIE \* |
| 29. | Gwarancja fabryczna min. 24 m-ce /zgodna z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym/ | TAK / NIE \*Oferowana gwarancja: …………miesiące/y |

 **\* niepotrzebne skreślić**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa oferowanego sprzętu** | **Nazwa producenta** | **Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje**  | **Rok produkcji** |
|  |
|  |  |  |  |  |

UWAGA!

1. Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje), kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

**podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….…………**