**Platforma zakupowa**

**Zakup regałów magazynowych półkowych jednomodułowych wzmacnianych**

* **Zestaw o długości: 1035 mm**
* **Wysokość regału: 2000 mm**
* **Głębokość regału: 400 mm**
* **Wymiar półki: 965×400 mm**
* **Ilość modułów: 1**
* **Ilość półek w jednym module: 5**
* **Ilość półek w całym regale: 5**
* **Regulacja poziomu półek: min. co 25 mm**
* **Nośność półki 160 kg przy równomiernym obciążeniu półki**

**Wzmacniana konstrukcja z łączeniami.( skręcana)**

**Regały powinny spełniać następujące normy oraz posiadać deklaracje zgodności potwierdzone przez producenta.**

**PN-83/Z-08300. Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.**

**- PN-83/M-78321. Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania.**

**- PN-89/M-78322. Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.**

**- PN-89/N-01255. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.**

**- Art. 215, 216, 217 Kodeksu Pracy (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. Nr 24, poz. 144 z późn Zmian.; Dz. U. z 1996 r. nr 24, poz. 110).**

**- Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844)**

**Ilość regałów 40 szt.**