**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**TESTER OPASEK ANTYSTATYCZNYCH 7100-GTS230 – 1 SZTUKA**

Tester używa sygnałów wizualnych (LED)zielony=OK, czerwony=STOP oraz

dźwiękowych aby sygnalizować wynik pomiaru, zgodnie z normą EN61340-5-1.

Urządzenie zasilane jest baterią 9V.