

**Ogólne:**

Zabudowa narożna ok. 175x110 cm – do weryfikacji na pomiarach z natury. Wszystkie szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Na ścianie między szafkami górnymi a dolnymi oraz nad szafką pół narożną musi zostać zamontowany tzw. „fartuch” z płyty. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello. Montaż i instalacja umywalek, baterii, lodówek i zmywarek leży po stronie Wykonawcy.

**Szafki dolne:**

Korpus powinien posiadać wysokość co najmniej 75 cm i głębokość co najmniej 55 cm. Szerokości szafek w przedziale 45-110 cm (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury).   
W zabudowie zaplanować przestrzeń dla zmywarki i lodówki oraz niezbędne elementy do ich zabudowy.  
Jedna szafka pół narożna z półką.   
Szafki dolne wsparte na wytrzymałych nóżkach z regulacją ukrytymi za cokołem. Nóżki nie gorsze niż Hafele AXILO z udźwigiem 150 kg na nóżkę.  
Prowadnice szuflad nie gorsze niż Blum TANDEMBOX Antaro – pełen wysuw, samodociąg, metalowe boki, klasa obciążeniowa co najmniej 30 kg.  
Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho.   
Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.  
Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą.

**Szafki wiszące:**

Korpus powinien posiadać wysokość nie mniejszą niż 90cm oraz głębokość 30 cm. Szerokości szafek analogicznie do szafek dolnych – w przedziale 45-60 cm. (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury).   
Szafki wiszące tylko na dłuższej ścianie.   
Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho.   
Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.  
Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą.  
Zawieszki szafek wiszących nie gorsze niż CAMAR 806 – nośność do 100 kg na szafkę, regulacja w zakresie 28 mm pion, 25 mm poziom.

**Blat roboczy:**

Blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL zapewniający wysoką odporność na temperaturę oraz ścieranie. Blat głębokości ok. 60 cm oraz 3,8cm grubości. . Łączenie dwóch blatów bezlistwowe na tzw. łyżwę. Blaty połączyć złączami quick.   
Łączna wysokość szafek dolnych wraz z blatem i nóżkami powinna wynosić nie mniej niż 90cm.  
Po wycięciu otworów na zlewozmywak, umywalki i baterię należy odpowiednio zabezpieczyć - w tym celu na surowe krawędzie należy nałożyć i uszczelnić silikonem. Boczne krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS.

**Preferowana kolorystyka:**

Całość (korpusy, fronty, blat, fartuch): EGGER U702