
****

**Szafki wiszące:**

Korpus powinien posiadać wysokość nie mniejszą niż 75cm oraz głębokość 33 cm. Szerokości szafek powinny być dostosowane do wymiarów pomieszczenia.  
Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho.   
Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.  
Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą.  
Zawieszki szafek wiszących nie gorsze niż CAMAR 806 – nośność do 100 kg na szafkę, regulacja w zakresie 28 mm pion, 25 mm poziom.

**Biurko:**

Biurko wykonane na wymiar – dostosowane do szerokości pomieszczenia – ok. 180 cm.  
Głębokość blatu nie mniejsza niż 70 cm, a grubość nie mniejsza niż 36 mm.  
Konstrukcja biurka powinna zostać wykonana w taki sposób aby uniknąć uginania się blatu. W blatach wykonać otwory na przepusty kablowe.

**Preferowana kolorystyka:**

- boki i blaty biurek, korpus szafek: EGGER U702 Cashmere  
- fronty szaf: EGGER H1399 Truffle Brown Denver Oak