**Bateria umywalkowa**

****

Wykończenie: chrom  
Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa  
Sposób montażu: stojący  
Grupa akustyczna [db]: I (x ≤ 20)  
Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm  
Rodzaj wylewki: stała  
Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 122  
Materiał: mosiądz  
Typ aeratora: honeycomb, ruchomy  
Rozmiar aeratora: M24

**Wężyki przyłączeniowe:**Długość [mm]: 450  
Gwint od instalacji: 3/8''  
Gwint przyłącza: M10

**Wyróżniki:**

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu  
Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień  
Wężyki przyłączeniowe w komplecie  
Tuleja montażowa ułatwia montaż baterii  
Ruchomy aerator pozwala pokierować strumieniem wody

**Wymiar:**

