

**Ogólne:**

Zabudowa narożna ok. 180x180 cm – do weryfikacji na pomiarach z natury. Wszystkie szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Na ścianie między szafkami górnymi a dolnymi musi zostać zamontowany tzw. „fartuch” z płyty. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Każda szuflada oraz szafka górna powinna być zamykana na klucz. Zabudowa wyposażona w podwójne gniazdko blatowe, które należy podłączyć do istniejącej instalacji elektryczne. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello. Montaż i instalacja umywalek, baterii, lodówek i zmywarek leży po stronie Wykonawcy.

**Szafki dolne:**

Korpus powinien posiadać wysokość co najmniej 75 cm i głębokość co najmniej 55 cm. Szerokości szafek w przedziale 55-65 cm (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury).   
W zabudowie zaplanować przestrzeń dla lodówki oraz niezbędne elementy do jej zabudowy.  
Jedna szafka pół narożna z półką.   
Szafki dolne wsparte na wytrzymałych nóżkach z regulacją ukrytymi za cokołem. Nóżki nie gorsze niż Hafele AXILO z udźwigiem 150 kg na nóżkę.  
Prowadnice szuflad nie gorsze niż Blum TANDEMBOX Antaro – pełen wysuw, samodociąg, metalowe boki, klasa obciążeniowa co najmniej 30 kg.  
Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho.   
Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.  
Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą.

**Szafki wiszące:**

Korpus powinien posiadać wysokość nie mniejszą niż 90cm oraz głębokość 30 cm. Szerokości szafek analogicznie do szafek dolnych – w przedziale 55-65 cm. (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury).   
Szafki wiszące tylko na dłuższej ścianie.   
Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho.   
Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.  
Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą.  
Zawieszki szafek wiszących nie gorsze niż CAMAR 806 – nośność do 100 kg na szafkę, regulacja w zakresie 28 mm pion, 25 mm poziom.

**Blat roboczy:**

Blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL zapewniający wysoką odporność na temperaturę oraz ścieranie. Blat głębokości ok. 60 cm oraz 3,8cm grubości. Łączenie dwóch blatów bezlistwowe na tzw. łyżwę. Blaty połączyć złączami quick.   
Łączna wysokość szafek dolnych wraz z blatem i nóżkami powinna wynosić nie mniej niż 90cm.  
Po wycięciu otworów na zlewozmywak, umywalki i baterię należy odpowiednio zabezpieczyć - w tym celu na surowe krawędzie należy nałożyć i uszczelnić silikonem. Boczne krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS.

**Preferowana kolorystyka:**

Całość (korpusy, fronty, blat, fartuch): EGGER U702