

**Ogólne:**

Wszystkie elementy zabudowy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello.

**Płyta na ścianę:**

Płyta meblowa wysokości 115 cm oraz na szerokość ściany – wymiar do weryfikacji na pomiarach z natury. Płyta klejona do ściany za pomocą kleju kontaktowego o dużej sile.

**Lada**

Górny blat lady na wysokości 115 cm. Blat roboczy na wysokości 74 cm. Głębokość lady 76 cm. Panel frontowy lady szeroki na około 290 cm. Pod blatem szafka z 2 półkami i drzwiami uchylnymi. Konstrukcja wzmacniana – tak aby blaty się nie uginały.

Lada wyposażona w cofnięty cokół, który podświetlany jest listwą LED.

**Preferowana kolorystyka:**

- korpusy, fronty, blat biurka: EGGER U702 Cashmere  
- górny blat lady, front i bok lady i płyta na ścianie: EGGER H1399 Truffle Brown Denver Oak