

**Ogólne:**

Wszystkie elementy zabudowy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello.

**Płyta na ścianę:**

Płyta klejona do ściany i podciągu za pomocą kleju kontaktowego o dużej sile.

**Lada**

Górny blat lady na wysokości 115 cm. Blat roboczy na wysokości 74 cm. Głębokość lady ok 93 cm. Panel frontowy lady szeroki na około 275 cm. Konstrukcja wzmacniana – tak aby blaty się nie uginały.

**Szafa**

Wymiar: 106x30x255h cm. 2 fronty do wysokości 115 cm zamykane na zamek, pozostała przestrzeń otwarta.

**Kontenerek**

Kontenerek dostarczany w całości. Korpus klejony. Mebel o wymiarach 40x60x70h cm wyposażony w 4 kółka oraz w 4 szuflady na prowadnicach kulkowych.

Prowadnice ze spowalniaczem wykonane ze stali pokrytej powłoką cynkową chroniąca przed korozją. Funkcja pełnego wysuwu oraz cichego domyku.

Prowadnice certyfikowane na 60 000 cykli oraz obciążenie do 30 kg.

Uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.

**Preferowana kolorystyka:**

- blat biurka, półki w szafkach, kontenerek: EGGER U702 Cashmere  
- płyty na ścianę, bok komina, front bok i górny blat lady, szafka przy kominie: EGGER H1399 Truffle Brown Denver Oak