Załącznik nr 2

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

na przebudowę drogi powiatowej nr 3103 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Sztumska Wieś,

od km 0+000 do km 0+567,50, dł. odcinka 0.567,50 km - dz. nr 109 i 95 .

**1.3.2 Tabela wyrównania masą.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kilometraż drogi | Odległość między przekrojami | Grubość wyrównania (m) | | Średnia grubość wyrównania (m) | | Szerokość wyrównania  (m) | Objętość  wyrównania razem  (m) |
| strona  lewa | strona prawa | strona lewa | strona prawa |
| 1. | 0+000 | x | 0,03 | 0,01 | X | X | X | X |
| 100 | 0,03 | 0,01 | 7,60 | 15,20 |
| 2. | 0+100 | 0,03 | 0,01 |
| 100 | 0,01 | 0,03 | 7,60 | 15,20 |
| 3. | 0+200 | 0,00 | 0,03 |
| 100 | 0,02 | 0,02 | 7,60 | 15,20 |
| 4. | 0+300 | 0,03 | 0,01 |
| 100 | 0,01 | 0,03 | 7,60 | 15,20 |
| 5. | 0+400 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 0,04 | 0,00 | 7,60 | 15,20 |
| 6. | 0+500 | 0,03 | 0,02 |
| 67,50 | 0,02 | 0,02 | 7,60 | 10,26 |
| 7. | 0+567,50 | 0,02 | 0,02 |
| **X** | **0,13** | **0,11** | **X** | **86,26** |
| **Razem** | | **X** | |

Powierzchnia wyrównania: 567,50 x 7,60 = 4313 m2

Średnia grubość wyrównania (0,13 + 0,11):12 = 0,02 m

Objętość wyrównania 4313 x 0,02 x 2,5 t/m3 = 215,65 t ≈ 216,0 t