**Atlas magnetyczny NordicTrack Fusion CST**

Wymagania techniczne:

1. Wyświetlacz LED, 5-calowy (wyświetlający wartość WATTS i tętno)
2. 20 poziomów oporu magnetycznego
3. Koło zamachowe sterowane magnetycznie, obciążenie mierzone w Wattach
4. 10-calowy tablet w zestawie (Android 6.0).
5. Napiersiowy pas telemetryczny iFit Bluetooth w zestawie
6. 6 wygodnych, antypoślizgowych uchwytów na ręce + 2 dodatkowe uchwyty na kostki
7. stojak na tablet oraz zintegrowany uchwyt na tablet na głównej kolumnie atlasu
8. Cicha praca
9. Wymiary (cm): 107 x 157 x 188
10. Waga produktu: 160 kg
11. Długość linek: 2,37 m

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.

Przedmioty zamówienia  muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE).

Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.

Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zaproponowane Produkty muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.

 Zaproponowane Produkty muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

Miejsce dostawy: SOSW nr 1 w Policach
ul. Janusza Korczaka 45 , 72-010 Police

Termin dostawy do dnia 20.12.2021

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 m-cy