[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI   - INSTALACJE SANITARNE	PRZEDMIAR
nfn=Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 
afn=ul. Pełczyńska 11, 50-180 Wrocław
nb=Przebudowa i remont budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Nadleśnictwa Miękinia - Instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania i klimatyzacji- aktualizacja 
ab=55-330 Miękinia ul. Sportowa 2 
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=55-330 Miękinia ul. Sportowa 2
br=Sanitarna
nk=Stefan Nawrotkiewicz	Sanitarna	mgr inż. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/DOŚ/13 - aktualizacja	Budowlana, Sanitarna,
dt=czwartek, 12 maj 2022	0
pcn=2 kw. 22

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[RMS ZEST 149]
ty=S	0
na=koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,46618

[RMS ZEST 156]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,06
il=0,06
kz5=1	4	0		0	1	1	0,06	0	2		1

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,027
il=0,027
kz5=1	4	0		0	1	1	0,027	0	2		1

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,1513
il=1,1513
kz5=1	4	0		0	1	1	1,1513	0	2		1

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,048
il=0,048
kz5=1	4	0		0	1	1	0,048	0	2		1

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,05938
il=0,05938
kz5=1	4	0		0	1	1	0,05938	0	2		1

[RMS ZEST 661]
ty=M	0
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,1745
il=0,1745
kz5=1	4	0		0	1	1	0,1745	0	2		1

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,26749
il=0,26749
kz5=1	4	0		0	1	1	0,26749	0	2		1

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	173
il=173
kz5=1	4	0		0	1	1	173	0	2		1

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,0054
il=0,0054
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0054	0	2		1

[RMS ZEST 170]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=3,205

[RMS ZEST 159]
ty=S	0
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,33

[RMS ZEST 61]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,947925

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,252
il=0,252
kz5=1	4	0		0	1	1	0,252	0	2		1

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,0081
il=0,0081
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0081	0	2		1

[RMS ZEST 729]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,4514

[RMS ZEST 391]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=1,09166

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=1,092

[RMS ZEST 664]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43210	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=2,405

[RMS ZEST 778]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 773]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=4,025

[RMS ZEST 255]
ty=M	0
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,24
il=10,24
kz5=1	4	0		0	1	1	10,24	0	2		1

[RMS ZEST 639]
ty=M	0
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,04
il=1,04
kz5=1	4	0		0	1	1	1,04	0	2		1

[RMS ZEST 264]
ty=M	0
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	19,57
il=19,57
kz5=1	4	0		0	1	1	19,57	0	2		1

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,26
il=4,26
kz5=1	4	0		0	1	1	4,26	0	2		1

[RMS ZEST 636]
ty=M	0
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,66
il=0,66
kz5=1	4	0		0	1	1	0,66	0	2		1

[RMS ZEST 265]
ty=M	0
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11,59
il=11,59
kz5=1	4	0		0	1	1	11,59	0	2		1

[RMS ZEST 273]
ty=M	0
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315060	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,2
il=1,2
kz5=1	4	0		0	1	1	1,2	0	2		1

[RMS ZEST 280]
ty=M	0
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	26
il=26
kz5=1	4	0		0	1	1	26	0	2		1

[RMS ZEST 780]
ty=M	0
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,96
il=0,96
kz5=1	4	0		0	1	1	0,96	0	2		1

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 32 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,96
il=0,96
kz5=1	4	0		0	1	1	0,96	0	2		1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,81
il=4,81
kz5=1	4	0		0	1	1	4,81	0	2		1

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=rury PVC przepustowe o śr. 32 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,16
il=0,16
kz5=1	4	0		0	1	1	0,16	0	2		1

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=rury PVC przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,525
il=0,525
kz5=1	4	0		0	1	1	0,525	0	2		1

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm PN10	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,3
il=3,3
kz5=1	4	0		0	1	1	3,3	0	2		1

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm PN20	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	68,2
il=68,2
kz5=1	4	0		0	1	1	68,2	0	2		1

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	44,28
il=44,28
kz5=1	4	0		0	1	1	44,28	0	2		1

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm PN10	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,64
il=8,64
kz5=1	4	0		0	1	1	8,64	0	2		1

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm	0
id=5613600	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,52
il=3,52
kz5=1	4	0		0	1	1	3,52	0	2		1

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,2
il=1,2
kz5=1	4	0		0	1	1	1,2	0	2		1

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,89
il=3,89
kz5=1	4	0		0	1	1	3,89	0	2		1

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. 20 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,28
il=2,28
kz5=1	4	0		0	1	1	2,28	0	2		1

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	71,18
il=71,18
kz5=1	4	0		0	1	1	71,18	0	2		1

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	36,9
il=36,9
kz5=1	4	0		0	1	1	36,9	0	2		1

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,64
il=6,64
kz5=1	4	0		0	1	1	6,64	0	2		1

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=łączniki z polipropylenu o śr. 63 mm	0
id=5645999	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,684
il=0,684
kz5=1	4	0		0	1	1	0,684	0	2		1

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm	0
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	67,58
il=67,58
kz5=1	4	0		0	1	1	67,58	0	2		1

[RMS ZEST 630]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 25 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,36
il=4,36
kz5=1	4	0		0	1	1	4,36	0	2		1

[RMS ZEST 632]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 32 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,36
il=4,36
kz5=1	4	0		0	1	1	4,36	0	2		1

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=zawory przelotowe śr. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,228
il=0,228
kz5=1	4	0		0	1	1	0,228	0	2		1

[RMS ZEST 771]
ty=M	0
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 271]
ty=M	0
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4
kz5=1	4	0		0	1	1	0,4	0	2		1

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	15
il=15
kz5=1	4	0		0	1	1	15	0	2		1

[RMS ZEST 427]
ty=M	0
na=zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm powrotne	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13
il=13
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 20 mm	0
id=5702899	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 25 mm	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 626]
ty=M	0
na=zawory zwrotne mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 625]
ty=M	0
na=zawory zwrotne mosiężne do wody o śr.nom. 25 mm	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 627]
ty=M	0
na=Zawór bezpieczeństwa membranowy  typ 2115 o śr.nom. 15 mm, po=0,6 MPa	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 624]
ty=M	0
na=baterie umywalkowe stojące lub ścienne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7
kz5=1	4	0		0	1	1	7	0	2		1

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=przyłącza elastyczne do armatury	0
id=5716299	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 644]
ty=M	0
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4
kz5=1	4	0		0	1	1	0,4	0	2		1

[RMS ZEST 430]
ty=M	0
na=głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych''	0
id=5733999	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 429]
ty=M	0
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	0
id=5733999	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 786]
ty=M	0
na=Lustro łazienkowe uchylne, o wym. 60x60 cm, polerowane lub matowe SNLU 6060	0
id=578070301	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=zawory bezpieczeństwa membramowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 25 mm typ 2115	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 784]
ty=M	0
na=Grzejnik stalowy, łazienkowy AST 60/120 o mocy 1041 W, kolor biały	0
id=602200151	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 283]
ty=M	0
na=złączki mosiężne  o śr. zewn. 25 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13
il=13
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1

[RMS ZEST 785]
ty=M	0
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1

[RMS ZEST 665]
ty=M	0
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13
il=13
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 781]
ty=M	0
na=stelaż podtynkowy do podwieszanej toalety - element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 782]
ty=M	0
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 783]
ty=M	0
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 623]
ty=M	0
na=zawory napowietrzająco-odpowietrzające z PVC o śr. 110 mm	0
id=6328710	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=zawory napowietrzająco-odpowietrzające z PVC o śr. 75 mm	0
id=6328710	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=zawory zwrotne skośne mosiężne o śr.nom. 25 mm	0
id=6414799	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 787]
ty=M	0
na=Wentylator kuchenny i łazienkowy Decor 200CRZ	0
id=653021106	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	0
id=6600699	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16
il=16
kz5=1	4	0		0	1	1	16	0	2		1

[RMS ZEST 257]
ty=M	0
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,34
il=5,34
kz5=1	4	0		0	1	1	5,34	0	2		1

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	32,66
il=32,66
kz5=1	4	0		0	1	1	32,66	0	2		1

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,8
il=2,8
kz5=1	4	0		0	1	1	2,8	0	2		1

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	92,95
il=92,95
kz5=1	4	0		0	1	1	92,95	0	2		1

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	51,25
il=51,25
kz5=1	4	0		0	1	1	51,25	0	2		1

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,88
il=8,88
kz5=1	4	0		0	1	1	8,88	0	2		1

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=otuliny gr. 6 mm dla dn 20 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13,75
il=13,75
kz5=1	4	0		0	1	1	13,75	0	2		1

[RMS ZEST 646]
ty=M	0
na=otuliny gr. 6 mm polietylenowe dla dz 25 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	73,15
il=73,15
kz5=1	4	0		0	1	1	73,15	0	2		1

[RMS ZEST 652]
ty=M	0
na=otuliny z pianki poliuretanowej gr. 20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	54,45
il=54,45
kz5=1	4	0		0	1	1	54,45	0	2		1

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=otuliny z pianki poliuretanowej gr. 25 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	31,35
il=31,35
kz5=1	4	0		0	1	1	31,35	0	2		1

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	468
il=468
kz5=1	4	0		0	1	1	468	0	2		1

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=taśma klejąca 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,5378
il=10,5378
kz5=1	4	0		0	1	1	10,5378	0	2		1

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,4508
il=1,4508
kz5=1	4	0		0	1	1	1,4508	0	2		1

[RMS ZEST 779]
ty=M	0
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,18
il=0,18
kz5=1	4	0		0	1	1	0,18	0	2		1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=624,3062

[RMS ZEST 301]
ty=M	0
na=otulina PUR o śr. 28 mm i gr. 25 mm	0
id=knz1560	3
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9,09
il=9,09
kz5=1	4	0		0	1	1	9,09	0	2		1

[RMS ZEST 295]
ty=M	0
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0
id=knz1587	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,342
il=0,342
kz5=1	4	0		0	1	1	0,342	0	2		1

[RMS ZEST 297]
ty=M	0
na=drut ocynkowany 0,7 mm	0
id=knz1589	3
jm=kg	033
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,045
il=0,045
kz5=1	4	0		0	1	1	0,045	0	2		1

[RMS ZEST 649]
ty=M	0
na=nity plastikowe'	0
id=knz1590	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	54
il=54
kz5=1	4	0		0	1	1	54	0	2		1

[RMS ZEST 653]
ty=M	0
na=kolana do izolacji rur o śr. 25 mm	0
id=knz1591	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,62
il=1,62
kz5=1	4	0		0	1	1	1,62	0	2		1

[RMS ZEST 302]
ty=M	0
na=mankiet 25 mm o dł. 10 m	0
id=knz1593	3
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,45
il=0,45
kz5=1	4	0		0	1	1	0,45	0	2		1

[RMS ZEST 634]
ty=M	0
na=naczynie przeponowe do c.w.u. o poj 12 dm3	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 628]
ty=M	0
na=Podgrzewacz c.w. z wężownicą poj. 200 l	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=pomopa cyrkulacyjna c.w.u.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 642]
ty=M	0
na=pompa obiegowa o parametrach V=0,50 m3/h, dp=25 kPa, U=1x230V, P=60W	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WOD-KAN
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze - DEMONTAŻE i ROZBIÓRKI        CPV - 45111100-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=75
nu=1.1

[POZYCJA]
id=76
pd=		 kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Demontaże i rozbiórki instacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, fragmenty instalacji gazowej z urządzeniami kompletne  (rurociągi, armatura, urządzenia)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=130	0	130,0
np=0	0
wa=0
wb=0
il=130

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01		0
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0,34	0,34		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,34	1	0,34						

[RMS 1]
nz=0,52	0	0,52
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1768

[RMS 391]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2822

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-04	4-04	1107-04		0
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 4 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=0,34	0,34		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,34	1	0,34						

[RMS 391]
nz=0,036	0	0,036
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,04896

[POZYCJA]
id=79
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowychh na gł. do 15 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0,115	0	0,115
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,025

[RMS 148]
nz=0,115	0	0,115
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,025

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie posadzek betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1,46	1,46		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,46	1	1,46						

[RMS 1]
nz=13,81	0	13,81
np=0	0
wa=0
wb=0
il=20,1626

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,36	0	0,36
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,44

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1,47	0	1,47
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,82

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		0
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm1310(przebicia stropów w inst. wod-kan)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2,36	0	2,36
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,08

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		0
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2,14	2,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,14	1	2,14						

[RMS 149]
nz=0,143	0	0,143
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,30602

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2,14	2,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,14	1	2,14						

[RMS 150]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,37878

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2,14	2,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,14	1	2,14						

[RMS 150]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,31672

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE       CPV - 45212300-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=91
nu=1.2

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
na=Zabetonowanie otworów w stropach  o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1,82	0	1,82
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,46

[RMS 167]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,018

[RMS 152]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,027

[RMS 153]
nz=0,016	0	0,016
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,048

[RMS 154]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0081

[RMS 155]
nz=0,0018	0	0,0018
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0054

[RMS 156]
nz=0,02	0	0,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 157]
nz=0,05	0	0,05
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,15

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,09

[RMS 159]
nz=0,11	0	0,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,33

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,49	0	0,49
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,96

[RMS 166]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 167]
nz=0,00099	0	0,00099
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00396

[RMS 168]
nz=0,00056	0	0,00056
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00224

[RMS 169]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[RMS 157]
nz=0,002	0	0,002
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,008

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 170]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,08

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,52

[RMS 166]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 167]
nz=0,0012	0	0,0012
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0048

[RMS 168]
nz=0,00067	0	0,00067
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00268

[RMS 169]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,024

[RMS 157]
nz=0,003	0	0,003
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,012

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 170]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,12

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,92	0	0,92
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,52

[RMS 166]
nz=4	0	4
np=1	0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 167]
nz=0,00199	0	0,00199
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,01194

[RMS 168]
nz=0,00111	0	0,00111
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00666

[RMS 169]
nz=0,01	0	0,01
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 157]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,12

[RMS 170]
nz=0,04	0	0,04
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,24

[POZYCJA]
id=792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=26,8	26,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,8	1	26,80						

[RMS 1]
nz=1,28	0	1,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=34,304

[RMS 661]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,134

[RMS 168]
nz=0,007	0	0,007
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,1876

[RMS 169]
nz=0,027	0	0,027
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,7236

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,34

[RMS 664]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,34

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan CPV: 45330000-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=101
nu=1.3

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0101-01	3	0101-01		0
na=Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2,23	2,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,23	1	2,23						

[RMS 1]
nz=2,1	0	2,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,683

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-02	4	0203-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0,215	0	0,215
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3225

[RMS 5]
nz=0,99	0	0,99
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,485

[RMS 3]
nz=0,54	0	0,54
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,81

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0,257	0	0,257
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,257

[RMS 6]
nz=0,96	0	0,96
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,96

[RMS 7]
nz=0,52	0	0,52
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,52

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0207-05	4	0207-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0,257	0	0,257
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,257

[RMS 10]
nz=0,96	0	0,96
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,96

[RMS 11]
nz=1,2	0	1,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[RMS 12]
nz=0,16	0	0,16
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,16

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0207-02	4	0207-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=3,5	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=0,255	0	0,255
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,8925

[RMS 5]
nz=0,95	0	0,95
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,325

[RMS 3]
nz=0,88	0	0,88
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,08

[RMS 18]
nz=0,15	0	0,15
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,525

[RMS 19]
nz=0,8	0	0,8
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,8

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-05	4	0211-05		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,49	0	0,49
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,49

[RMS 21]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,28	0	1,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	4 0213-05 analogia	4	0213-05 analogia		0
na=Zawory napowietrzająco-odpowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=572
pd=	KNNR	4 0213-05 analogia	4	0213-05 analogia		0
na=Zawory napowietrzająco-odpowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 623]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-01	4	0222-01		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,32	0	0,32
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		0
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,38	0	0,38
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,38

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,98	0	1,98
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,98

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2030
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,8	0	0,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,8

[RMS 781]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2033
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,54	0	0,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,54

[RMS 782]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PN10) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0,287	0	0,287
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,861

[RMS 42]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,3

[RMS 55]
nz=0,58	0	0,58
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,74

[RMS 44]
nz=1,43	0	1,43
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,29

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-03	4	0111-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PN10) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						

[RMS 1]
nz=0,378	0	0,378
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,024

[RMS 48]
nz=1,08	0	1,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,64

[RMS 49]
nz=0,83	0	0,83
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,64

[RMS 50]
nz=1,11	0	1,11
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,88

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-01	4	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PN20) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62,0						

[RMS 1]
nz=0,319	0	0,319
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,778

[RMS 54]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=68,2

[RMS 55]
nz=1,12	0	1,12
np=1	0
wa=0
wb=0
il=69,44

[RMS 44]
nz=1,43	0	1,43
np=1	0
wa=0
wb=0
il=88,66

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-02	4	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PN 20) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=41	41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41,0						

[RMS 1]
nz=0,343	0	0,343
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,063

[RMS 56]
nz=1,08	0	1,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=44,28

[RMS 57]
nz=0,9	0	0,9
np=1	0
wa=0
wb=0
il=36,9

[RMS 47]
nz=1,25	0	1,25
np=1	0
wa=0
wb=0
il=51,25

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=573
pd=(N.Z.) Zeszyt WACETOB	S	215 0500-01	215	0500-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0,38	0	0,38
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,32

[RMS 65]
nz=4,36	0	4,36
np=1	0
wa=0
wb=0
il=61,04

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 4]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=579
pd=(N.Z.) Zeszyt WACETOB	S	215 0500-01	215	0500-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe do podgrzewacza o śr.zewn.rury 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,38	0	0,38
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,38

[RMS 65]
nz=4,36	0	4,36
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,36

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=580
pd=Zeszyt WACETOB		 S-215 0500-02		S-215 0500-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do podgrzewacza o śr.zewn.rury 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,48	0	0,48
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,48

[RMS 630]
nz=4,36	0	4,36
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,36

[RMS 4]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=581
pd=Zeszyt WACETOB		 S-215 0500-03		S-215 0500-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do podgrzewacza o śr.zewn.rury 32 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,59	0	0,59
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,59

[RMS 632]
nz=4,36	0	4,36
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,36

[RMS 4]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=574
pd=Zeszyt WACETOB		 S-215 0500-06		S-215 0500-06		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,13	0	1,13
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,13

[RMS 65]
nz=2,18	0	2,18
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,18

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,42

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=145
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-02	INSTAL	0109-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,24	0	0,24
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,24

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=146
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-03	INSTAL	0109-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,28

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=576
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,21

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=575
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-03	INSTAL	0109-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,28

[RMS 625]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=577
pd=	KNR	INSTAL 0109-01 analogia	INSTAL	0109-01 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór bezpieczeństwa membranowy  typ 2115 o śr.nom. 15 mm, po=0,6 MPa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,21

[RMS 627]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=150
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		0
na=Zawór odcinający pod baterie wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,52

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,12

[POZYCJA]
id=151
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		0
na=Zawór do płuczek ustępowych wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,21

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,17	0	0,17
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 771]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące lub ścienne o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,96	0	0,96
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,76

[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR-W	2-15 0143-04 analogia	2-15	0143-04 analogia		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=11,9	0	11,9
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,9

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,25	0	0,25
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,25

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=15,06	0	15,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=15,06

[RMS 145]
nz=1	1	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 729]
nz=0,22	0	0,22
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,22

[POZYCJA]
id=578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej  12 dm3 -  do inst. c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=11,8	0	11,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,8

[RMS 634]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-04	INSTAL	0308-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory  zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0134-08	2-15	0134-08		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa membramowe typ 2115 dla ciśnień 1,0 MPa o śr. nominalnej 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=582
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-05	4	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi . miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0,721	0	0,721
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,721

[RMS 639]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,04

[RMS 636]
nz=0,66	0	0,66
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,66

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[RMS 1]
nz=0,805	0	0,805
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,245

[RMS 264]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=9,27

[RMS 265]
nz=0,61	0	0,61
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,49

[RMS 266]
nz=0,46	0	0,46
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,14

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=584
pd=ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa ładowania podgrzewacza c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=15,06	0	15,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=15,06

[RMS 642]
nz=2	1	2
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 729]
nz=0,22	0	0,22
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,22

[POZYCJA]
id=585
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-03	INSTAL	0109-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,56

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=587
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-04	INSTAL	0308-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory  zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=162
pd=Zeszyt WACETOB		 S-215 0700-03		S-215 0700-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=114	114		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114,0						

[RMS 1]
nz=0,1013	0	0,1013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,5482

[RMS 80]
nz=0,02	0	0,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,28

[RMS 81]
nz=0,002	0	0,002
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,228

[RMS 82]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,684

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 729]
nz=0,0001	0	0,0001
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0114

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=114	114		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114,0						

[RMS 1]
nz=0,0556	0	0,0556
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,3384

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	4 0128-02 analogia	4	0128-02 analogia		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=114	114		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114,0						

[RMS 1]
nz=0,0556	0	0,0556
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,3384

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji z rur  miedzianych w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=10	10	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=ilość prób

[RMS 1]
nz=0,102	0	0,102
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 255]
nz=2	0		2	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 271]
nz=0,2	0		2	0,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 644]
nz=0,2	0		2	0,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 273]
nz=0,6	0		2	0,6
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=12,5	12,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,5	1	12,5						

[RMS 1]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,94125

[RMS 84]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13,75

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,0006	0	0,0006
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0075

[POZYCJA]
id=589
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.6 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=12,5	12,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,5	1	12,5						

[RMS 1]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,15625

[RMS 646]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13,75

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,00115	0	0,00115
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,014375

[POZYCJA]
id=590
pd=WACETOB 1994		 KNZ-15 26-01		KNZ-15 26-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=49,5	49,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=49,5	1	49,50						

[RMS 1]
nz=0,187	0	0,187
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,2565

[RMS 652]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=54,45

[RMS 87]
nz=0,0186	0	0,0186
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,9207

[RMS 88]
nz=0,1351	0	0,1351
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,68745

[RMS 89]
nz=6	0	6
np=1	0
wa=0
wb=0
il=297

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 391]
nz=0,013	0	0,013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,6435

[POZYCJA]
id=166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.25 mm (N)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=28,5	28,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,5	1	28,50						

[RMS 1]
nz=0,2108	0	0,2108
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,0078

[RMS 86]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=31,35

[RMS 87]
nz=0,0186	0	0,0186
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,5301

[RMS 88]
nz=0,1351	0	0,1351
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,85035

[RMS 89]
nz=6	0	6
np=1	0
wa=0
wb=0
il=171

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,0047	0	0,0047
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,13395

[POZYCJA]
id=591
pd=WACETOB 1994		 KNZ-15 27-01		KNZ-15 27-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 28 mm, gr. izolacji 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[RMS 1]
nz=0,187	0	0,187
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,683

[RMS 301]
nz=1,01	0	1,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,09

[RMS 295]
nz=0,038	0	0,038
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,342

[RMS 302]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,45

[RMS 297]
nz=0,005	0	0,005
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,045

[RMS 649]
nz=6	0	6
np=0	0
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 653]
nz=0,18	0	0,18
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,62

[RMS 391]
nz=0,013	0	0,013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,117

[ELEMENT 2]
na=Remont toalety na parterze budynku - instalacje wod.- kan. , c.o.  wentylacji  CPV: 45330000-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=1244
nu=1.4

[POZYCJA]
id=1245
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3,44	0	3,44
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,88

[RMS 778]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 779]
nz=0,09	0	0,09
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,18

[RMS 780]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,98	0	1,98
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,98

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1303
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,8	0	0,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,6

[RMS 781]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1522
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,54	0	0,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,08

[RMS 782]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące lub ścienne o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,96	0	0,96
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,96

[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-04	8	0422-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika naściennego 40x60
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,32	0	0,32
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,32

[POZYCJA]
id=1533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-02	4	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<przyjęto grzejnik łazienkowy 600x1200>1						

[RMS 1]
nz=0,95	0	0,95
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,95

[RMS 784]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 785]
nz=4	0	4
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1539
pd=TKP 1985		 KNPnRPDE 22-52c		KNPnRPDE 22-52c		1
mpn=1211
na=Demontaż lustra
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,16	0	0,16
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=1540
pd=TKP 1985		 KNPnRPDE 22-53c		KNPnRPDE 22-53c		1
mpn=1211
na=Montaż lustra
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,25	0	0,25
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,25

[RMS 786]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1544
pd=TKP 1985		 KNPnRPDE 22-52d		KNPnRPDE 22-52d		1
mpn=1211
na=Demontaż wentylatora
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,28

[POZYCJA]
id=1545
pd=TKP 1985		 KNPnRPDE 22-53d		KNPnRPDE 22-53d		1
mpn=1211
na=Montaż wentylatora
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,43	0	0,43
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,43

[RMS 787]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1526
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=0,1	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[RMS 150]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0177

[POZYCJA]
id=1528
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=0,1	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,10						

[RMS 150]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0148

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=299
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze - demontaże i rozbiórki   CPV: 45111100-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=300
nu=2.1

[POZYCJA]
id=593
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,36	0	0,36
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,36

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=595
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1,47	0	1,47
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,88

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=27	27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,0						

[RMS 1]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=40,5

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		0
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1,12	1,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,12	1	1,12						

[RMS 149]
nz=0,143	0	0,143
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,16016

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=1,12	1,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,12	1	1,12						

[RMS 150]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,19824

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=1,12	1,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,12	1	1,12						

[RMS 150]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,16576

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-05	8	0422-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,55	0	0,55
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,1

[POZYCJA]
id=604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0412-05	8	0412-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,17	0	0,17
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[POZYCJA]
id=606
pd=	KNNR	8 0410-02 analogia	8	0410-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu miedzianego o połączeniach lutowanych o śr.do 25 mm na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0						

[RMS 1]
nz=0,24	0	0,24
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,96

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane  CPV: 45216113-9
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=308
nu=2.2

[POZYCJA]
id=596
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,49	0	0,49
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,49

[RMS 166]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 167]
nz=0,00099	0	0,00099
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00099

[RMS 168]
nz=0,00056	0	0,00056
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00056

[RMS 169]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,005

[RMS 157]
nz=0,002	0	0,002
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,002

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[RMS 170]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=597
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[RMS 166]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 167]
nz=0,0012	0	0,0012
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0012

[RMS 168]
nz=0,00067	0	0,00067
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00067

[RMS 169]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,006

[RMS 157]
nz=0,003	0	0,003
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,003

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[RMS 170]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=598
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,92	0	0,92
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,68

[RMS 166]
nz=4	0	4
np=1	0
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 167]
nz=0,00199	0	0,00199
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00796

[RMS 168]
nz=0,00111	0	0,00111
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00444

[RMS 169]
nz=0,01	0	0,01
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 157]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,08

[RMS 170]
nz=0,04	0	0,04
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=599
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		0
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=27	27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,0						

[RMS 1]
nz=0,57	0	0,57
np=0	0
wa=0
wb=0
il=15,39

[RMS 166]
nz=4	0	4
np=1	0
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 167]
nz=0,00039	0	0,00039
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,01053

[RMS 168]
nz=0,00022	0	0,00022
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00594

[RMS 169]
nz=0,002	0	0,002
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,054

[RMS 157]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,027

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 664]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,27

[RMS 170]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,81

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=8,1	8,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,1	1	8,10						

[RMS 1]
nz=1,28	0	1,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,368

[RMS 661]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0405

[RMS 168]
nz=0,007	0	0,007
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0567

[RMS 169]
nz=0,027	0	0,027
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,2187

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,405

[RMS 664]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,405

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalaji  C.O. CPV:45331100-7
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=314
nu=2.3

[POZYCJA]
id=315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0,626	0	0,626
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,756

[RMS 255]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 256]
nz=0,71	0	0,71
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,26

[RMS 257]
nz=0,89	0	0,89
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,34

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=318
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej do 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (bez kosztu rur)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,0						

[RMS 1]
nz=0,805	0	0,805
np=0	0
wa=0
wb=0
il=41,86

[RMS 266]
nz=0,46	0	0,46
np=1	0
wa=0
wb=0
il=23,92

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej do 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[RMS 1]
nz=0,805	0	0,805
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,05

[RMS 264]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,3

[RMS 265]
nz=0,61	0	0,61
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,1

[RMS 266]
nz=0,46	0	0,46
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,6

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur  miedzianych w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=157	157	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=157	1	157,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=ilość prób

[RMS 1]
nz=0,102	0	0,102
np=0	0
wa=0
wb=0
il=16,014

[RMS 255]
nz=2	0		2	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 271]
nz=0,2	0		2	0,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 644]
nz=0,2	0		2	0,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 273]
nz=0,6	0		2	0,6
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=397
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-02	INSTAL	0308-02		0
na=Zawory powrotne do grzejników gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0,3	0	0,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,9

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,13

[POZYCJA]
id=399
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		0
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,39	0	0,39
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,78

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		0
na=Głowice termoststyczne do zaworów grzejnikowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,39	0	0,39
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,78

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-04	4	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=1,62	0	1,62
np=0	0
wa=0
wb=0
il=21,06

[RMS 280]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=328
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe  typ 22 KV wys.600 mm i dług. do 2000 mm (ponowny montaż) bez kosztu grzejników
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,92	0	1,92
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,84

[POZYCJA]
id=331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=13	13		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0,357	0	0,357
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,641

[POZYCJA]
id=608
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.do 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.6 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0						

[RMS 1]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,315

[RMS 646]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=59,4

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0,00115	0	0,00115
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0621

[SUMA KONTROLNA]
C6FE961243832385E2318C6A4F7F2D04
