[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Dolnoiśląska Agencja Energii i Środowiska s.c.
afn=ul.Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław
nb=budynek Nadleśnictwa Miękinia - przebudowa części budynku
ab=Sportowa 2, 55-330 Miękinia, dz. nr 625/1, jedn. ident. 021803_2.0015, obręb Miękinia
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
br=ELEKTRYCZNA
nk=mgr inż. Sławomir Pucek	
dt=.05.2022	0
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Założenia wyjściowe do kosztorysowania:13101.09Kosztorys Inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dania 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r.)13102.09Przy kalkulacji szczegółowej na wykonawstwo robót elektrycznych przyjęto średnie wskaźniki cenotwórcze w oparciu o Sekocenbud I kw. 2022r., kalkulację własną oraz ceny rynkowe:1310- roboczogodzina - 22,3 zł1310- koszty pośrednie - 72 %1310- zysk - 11 %1310- koszty zakupu - 6%1310- VAT 23%13103.09Niniejsze opracowanie kosztorysowe obejmuje:1310- roboty elektryczne i niskoprądowe13104.09Kosztorys opracowano w formie kalkulacji uproszczonej.13105.09Wartość kosztorysu podano w wysokości netto i brutto.13106.09Charakterystyka obiektu:

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=0%	0		1

[RMS ZEST 199]
ty=M	0
na=wkręt stalowy do drewna 8x60 mm	0
id=1343302	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346075
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1

[RMS ZEST 200]
ty=M	0
na=emalia olejno-żywiczna	0
id=1510508	1
jm=dm3	066
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,07
il=0,07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1525599
kz5=1	4	0		0	1	1	0,07	0	2		1

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=piasek do betonów	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,042
il=0,042
kz5=1	4	0		0	1	1	0,042	0	2		1

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=cement "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,0084
il=0,0084
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0084	0	2		1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,00469
il=0,00469
kz5=1	4	0		0	1	1	0,00469	0	2		1

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21
il=21
kz5=1	4	0		0	1	1	21	0	2		1

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,21

[RMS ZEST 35]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=540,0412

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=kpl	090
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,021
il=0,021
kz5=1	4	0		0	1	1	0,021	0	2		1

[RMS ZEST 53]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
il=0,07

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=Obudowa złącza	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=Rozdzielnica R1 rozdzielnica p/t 5x24 RBP-120 wraz z urządzeniami lub równoważny	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 194]
ty=M	0
na=Rozdzielnica IDF SZAFA RACK GETFORT 19 CALI 9U 600X600 WISZĄCA lub równoważna	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=oprawa typu downlight LED Bari ECO DLN LED lub równoważny	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna LED I.IT.V2.5 lub równoważny	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2		1

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem CRISTAL SCN LED lub równoważny	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 235]
ty=M	0
na=Oprawa LED' - Oprawa UNI LED lub równoważny	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	28
il=28
kz5=1	4	0		0	1	1	28	0	2		1

[RMS ZEST 245]
ty=M	0
na=Oprawa LED' - Oprawa 40x40 cm	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=łączniki instalacyjne 1-biegunowy	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,08
il=4,08
kz5=1	4	0		0	1	1	4,08	0	2		1

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=łączniki instalacyjne świecznikowy	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2		1

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=gniazda podtynkowe podwójne	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	85,68
il=85,68
kz5=1	4	0		0	1	1	85,68	0	2		1

[RMS ZEST 196]
ty=M	0
na=gniazda RJ45	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40,8
il=40,8
kz5=1	4	0		0	1	1	40,8	0	2		1

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Puszka instalacyjna PO 80mm z pokrywą p/t	0
id=7540012	2
jm=szt	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	132,6
il=132,6
kz5=1	4	0		0	1	1	132,6	0	2		1

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=puszki izolacyjne podtynkowe'	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40,8
il=40,8
kz5=1	4	0		0	1	1	40,8	0	2		1

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=pierścienie odgałęźne	0
id=7540799	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	132,6
il=132,6
kz5=1	4	0		0	1	1	132,6	0	2		1

[RMS ZEST 233]
ty=M	0
na=patchcord EFB CAT 6 Patchcord S/FTP lub równoważny	0
id=7760999	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760699
kz5=1	4	0		0	1	1	18	0	2		1

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	488,8
il=488,8
kz5=1	4	0		0	1	1	488,8	0	2		1

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	728
il=728
kz5=1	4	0		0	1	1	728	0	2		1

[RMS ZEST 195]
ty=M	0
na=Przewód  FTN 6 kat.	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	364
il=364
kz5=1	4	0		0	1	1	364	0	2		1

[RMS ZEST 197]
ty=M	0
na=Przewód  świałowodowy .	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	156
il=156
kz5=1	4	0		0	1	1	156	0	2		1

[RMS ZEST 237]
ty=M	0
na=Przewód YKY-0,6/1 kV 3x6mm2	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
kz5=1	4	0		0	1	1	52	0	2		1

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2	0
id=7951013	2
jm=m	040
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	208
il=208
kz5=1	4	0		0	1	1	208	0	2		1

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	58
il=58
kz5=1	4	0		0	1	1	58	0	2		1

[RMS ZEST 241]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M	0
na=urządzenie aktywne - Switch Netgear GS728TP lub równoważny	0
id=AT28232	3
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 234]
ty=M	0
na=urządzenie aktywne - urządzenia IT	0
id=AT28232	3
jm=szt.	020
ce=0	1654552800	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2		1

[RMS ZEST 162]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek Miekinia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=48
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=50
nu=1.1
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR-W	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=0,777	0	0,777
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,777

[POZYCJA]
id=504
pd=	KNNR	5 0404-01 analogia	5	0404-01 analogia		1
na=Tablice rozdzielcze montaż obudowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=2,63	0	2,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,63

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR	5 0404-01 analogia	5	0404-01 analogia		1
na=Tablice rozdzielcze montaż obudowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=2,63	0	2,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,63

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=instalacje odbiorcze
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=72
nu=1.2
cpv=45311100-1

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 35]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0	0
wa=0
wb=0
il=49,476

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	5 1209-07 analogia	5	1209-07 analogia		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 35]
nz=1,05	0	1,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,25

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=470	470		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=470	1	470						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=25,662

[RMS 137]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=488,8

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=390
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 3x6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,73

[RMS 237]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=38,22

[RMS 191]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=728

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,92

[RMS 144]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 35]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0	0
wa=0
wb=0
il=32,55

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 35]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,15

[RMS 24]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 21]
nz=0,0012	0	0,0012
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,006

[RMS 22]
nz=0,00067	0	0,00067
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00335

[RMS 20]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 47]
nz=0,003	0	0,003
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,015

[RMS 162]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,05

[RMS 30]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,15

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=130	130		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 35]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,882

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 35]
nz=0,084	0	0,084
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,36

[RMS 111]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=40,8

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	5 0302-06 analogia	5	0302-06 analogia		1
na=Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=130	130		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 35]
nz=0,495	0	0,495
np=0	0
wa=0
wb=0
il=64,35

[RMS 110]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=132,6

[RMS 113]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=132,6

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	5 0306-02 analogia	5	0306-02 analogia		1
na=Łączniki i przyciski
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 35]
nz=0,158	0	0,158
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,632

[RMS 95]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,08

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	5 0307-02 analogia	5	0307-02 analogia		1
na=Montaż - Łączniki świecznikowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 35]
nz=0,294	0	0,294
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,764

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=84	84		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[RMS 35]
nz=0,273	0	0,273
np=0	0
wa=0
wb=0
il=22,932

[RMS 108]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=85,68

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR-W	5-08 0502-05	5-08	0502-05		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=29	29		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[RMS 35]
nz=0,11	0	0,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,19

[RMS 152]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=28	28		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=24,08

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych - downlight LED
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,72

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych - LED
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,16

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych - LED z piktoramem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,86

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 35]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,89

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=220	220		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 35]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,4

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=19	19		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 35]
nz=0,42	0	0,42
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,98

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,83

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=120	120		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 35]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=33,6

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=1,26	0	1,26
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,26

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=36	36		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 35]
nz=0,33	0	0,33
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,88

[ELEMENT 2]
na=rodzielnica IDF
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=185
nu=1.3

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNNR	5 0404-01 analogia	5	0404-01 analogia		1
na=Tablice rozdzielcze montaż obudowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=2,63	0	2,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,63

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNR	5-05 0101-01 analogia	5-05	0101-01 analogia		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie RJ45 o liczbie obwodów do 40 na ścianie z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 35]
nz=1,84	0	1,84
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,7572

[RMS 199]
nz=4	0	4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 200]
nz=0,07	0	0,07
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,07

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-05 0902-01 analogia	5-05	0902-01 analogia		1
mpn=1211
na=Rozszycie i włączenie kabli RJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=40	40		1
jm=końc.kabl.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 35]
nz=1,2942	0	1,2942
np=0	0
wa=0
wb=0
il=51,768

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=269
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-11 analogia	AT-14	0110-11 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchcord
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 35]
nz=0,27	0	0,27
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,86

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=273
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13 analogia	AT-28	0110-13 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne - Switch 24 polowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 35]
nz=0,27	0	0,27
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,27

[RMS 162]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=277
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13 analogia	AT-28	0110-13 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne - urządzenia IT analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 35]
nz=0,27	0	0,27
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,35

[RMS 162]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5

[ELEMENT 2]
na=instalacje niskoprądowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=191
nu=1.4

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 35]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,95

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNNR	5 1209-07	5	1209-07		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=1,05	0	1,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,1

[POZYCJA]
id=196
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - FTN 6 kat.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,11

[RMS 195]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 35]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,125

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,26

[RMS 24]
nz=3	0	3
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 21]
nz=0,0012	0	0,0012
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0024

[RMS 22]
nz=0,00067	0	0,00067
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,00134

[RMS 20]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,012

[RMS 47]
nz=0,003	0	0,003
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,006

[RMS 162]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,02

[RMS 30]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,06

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 35]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,656

[POZYCJA]
id=214
pd=	KNNR	5 0308-02 analogia	5	0308-02 analogia		1
na=Gniazda RJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 35]
nz=0,273	0	0,273
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,92

[RMS 196]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=40,8

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=220
pd=	KNNR	5 0205-01 analogia	5	0205-01 analogia		1
na=Przewody swiatłowodowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 35]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,19

[RMS 197]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=218
pd=	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
na=Sprawdzenie obwodu FTP analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=40	40		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 35]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=20

[ELEMENT 1]
na=roboty dodatkowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=613
nu=2

[POZYCJA]
id=620
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=0,555	0	0,555
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,11

[POZYCJA]
id=622
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych LED
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,72

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
F2574DF7A6BA9CDCA21E20DE7FAF1467
