Załącznik nr 1.4 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

**Dostawa łaźni wodnej histologicznej z suszarką na szkiełka na potrzeby Wydziału Medycznego KUL** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz ustawieniem zestawu łaźni wodnej z suszarką na szkiełka.

|  |
| --- |
| **Zestaw łaźni wodnej z suszarką na szkiełka – 1 zestaw** |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Zestaw łaźni wodnej z jedną suszarką na szkiełka. |  |
|  | Zestaw przeznaczony do rozprostowywania skrawków parafinowych oraz suszenia szkiełek. |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy pozwalający sterowanie łaźnią i suszarką. |  |
|  | Wyświetlanie aktualnej temperatury na wyświetlaczu dotykowym. |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie naczynia z wodą. |  |
|  | Wytrzymała, prostokątna i odporna na zadrapania wanienka na wodę, o minimalnej pojemności 2L. Wykonana z materiału termo-przewodzącego dodającego kontrastu rozprostowywanym skrawkom. |  |
|  | Regulacja temperatury pracy łaźni wodnej w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 60°C, z możliwością zmiany w krokach co 0,1°C lub 1°C. |  |
|  | Wyłączanie wyświetlacza po minimum 3 minutach oraz możliwość przywrócenia wyświetlania po naciśnięciu przycisku. |  |
|  | Funkcja sterowania suszarką poprzez panel sterowania łaźni. |  |
|  | Możliwość odłączenia suszarki od łaźni wodnej. |  |
|  | Możliwość suszenia minimum 20 szkiełek jednocześnie. |  |
|  | Stojaki na szkiełka ustawione pod kątem 45°, gwarantujące szybkie ociekanie wody oraz równomierne wysychanie preparatów |  |
|  | Stojaki odporne na zadrapania oraz termoprzewodzące. |  |
|  | Regulacja temperatury pracy suszarki w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 75°C , z możliwością zmiany w krokach co 0,1°C lub 1°C. |  |
|  | Funkcja regulacji temperatury pracy suszarki poprzez panel sterowania. |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania suszarki. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łaźni wodnej:maximum 280 x 280 x 110mm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne suszarki na szkiełka:maximum 200 x 280 x 100mm |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 50-60Hz |  |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia. |

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**