część 3: **„Dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS*”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| Akumulatory do zasilaczy UPS - UPS APC SMT1000RMI2U | 8 | Zastosowanie: do zamontowania w 2 zasilaczach UPS APC SMT1000RMI2U Typ akumulatora: kwasowo-ołowiowy VRLA-AGM Konektor: F2 (6,3 mm)  Napięcie: 12 V Pojemność: 9 Ah  Wymiary: - długość: 151 mm - szerokość: 65mm - wysokość: 94mm (całkowita: 100mm) Żywotność: minimum 3 lata Certyfikaty: REACH, RoHS  Gwarancja: minimum 24 miesiące |
| Moduł bateryjny wymienny RBC55 do zasilacza APC Smart UPS 3000 | 1 | Moduł bateryjny kompatybilny z zasilaczem APC Smart-UPS 3000. Pojemność akumulatora w V-Ah: 816 Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe (VRLA) Wymiary produktu (SxGxW): 142 x 183 x 173 mm |