**Załącznik nr 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów płynnych o następujących parametrach:

1. **Podwozie:**
* podwozie trzyosiowe z tylnią osią skrętną,
* rok produkcji pojazdu 1996 lub młodszy,
* przebieg pojazdu mniej niż 220 000 km,
* duża kabina 3 miejscowa,
* manualna skrzynia biegów,
* stan opony min. 80% - bądź nowe,
* samochód po udokumentowanym przeglądzie technicznym,
* rodzaj paliwa – diesel,
* lewostronny układ kierowniczy,
* tachograf z legalizacją,
* oświetlenie ostrzegawcze przednie i tylnie,
* oświetlenie do pracy nocnej.
1. **Zabudowa:**
* rok produkcji: nie starsza niż 1996 rok,
* pojemność zbiornika na osad nie mniejsza niż 8000 l i nie większa niż 10000 l,
* pojemność komory na wodę nie mniejsza niż 5000 i nie większa niż 6000 l,
* zbiornik z dennicą otwieraną i zamykaną hydraulicznie,
* recykling z pięciostopniowym filtrowaniem wody,
* wskaźniki napełnienia zbiornika wody i osadu,
* napełnianie komory poprzez rurociąg ze sprzęgłem do węża strażackiego,
* opróżnianie zbiornika osadu przez kiper,
* pompa ssąca min 2200 m3/h,
* pompa wysokociśnieniowa (wodna) o wydajności nie mniejszej niż 400 litrów/minutę o ciśnieniu nominalnym nie mniejszym, niż 140 bar,
* wąż ciśnieniowy min DN 32 o długości nie mniejszej niż 140 mb,
* wąż ssący min DN 125 o długości nie mniejszej niż 20 mb,
* wysięgnik obracający się pod kątem 180 stopni, wspólne prowadzenie węża ciśnieniowego i ssącego,
* sterowanie zabudowy z dwóch niezależnych pulpitów sterowniczych zamontowanych z tyłu pojazdu,
* samochód po obu stronach wyposażony w skrzynki boczne i koryta na węże,
* w tylnej części lampa (szperacz) na bębnie z kablem,
1. **Wyposażenie:**
* koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, klucz do kół, kliny pod koła 2 szt.
1. **Akcesoria robocze:**
* dysza płucząca,
* dysza do przebijania zatorów,
* pistolet do mycia.
1. **W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:**
* aktualny przegląd techniczny,
* komplet potrzebnych do użytkowania pojazdu kluczyków,
* dokumentację serwisową potwierdzoną fakturami z ostatnich 4 lat,
* kompletną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu.
1. **Szkolenie** dla kierowców i operatorów z zakresu użytkowania i obsługi technicznej trwające minimum 2 dni na terenie obsługiwanym przez zamawiającego.
2. **Punkty serwisowe** zlokalizowane na terenie kraju właściwego dla Zamawiającego w zakresie podwozia jak i zabudowy.
3. **Gwarancja** zapewniająca dobrą jakość i prawidłowe działanie urządzeń mechanicznych używanego samochodu (silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe) oraz specjalistycznych urządzeń do ciśnieniowego udrażniania, mycia
i czyszczenia kanalizacji z zabudową ssąco – ciśnieniową typu WUKO**:** minimum 3 miesiące.
4. **Dostawa pojazdu:**
* dostawa na adres: 29-105 Krasocin, ul. Ludowców 9, gmina Krasocin,
* dostawa w terminie: 14 dni od daty podpisania umowy.