Cyfryzacja usług publicznych Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia

**Kserokopiarka – 15 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr urządzenia** | **Charakterystyka (wymagania minimalne)** |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
| Rozdzielczość drukowania | mono  1200x1200 dpi  1800x600 dpi  kolor  1200x1200 dpi  1800x600 dpi |
| Szybkość druku monochromatycznego A4 | minimum 40 str./A4/min. (20 str./A3/min) |
| Szybkość druku kolorowego A4 | minimum 40 str./A4/min. (20 str./A3/min) |
| Czas do otrzymania pierwszej strony mono/kolor | 3,8s mono /5s kolor |
| Zalecany cykl pracy urządzenia | do 150000 wydruków /miesiąc |
| Rodzaj skanera | skaner jednoprzebiegowy |
| Rozdzielczość optyczna skanowania | 600 dpi |
| Szybkość skanowania (jednostronne 300 dpi) | do 120/120 obrazów/min. w trybie jednostronnym  do 240/240 obrazów/min. w trybie dwustronnym |
| Skanowanie – miejsce zapisu | skanowanie do e-mail, skanowanie do SMB, skanowanie do FTP, skanowanie do skrzynki użytkownika, skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV,  skanowanie do DPWS, skanowanie do URL, skanowanie sieciowe TWAIN |
| Szybkość kopiowania | minimum do 45 obr./min. (mono/kolor) A4  minimum do 22 obr./min. (mono/kolor) A3 |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 |
| Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
| Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta) | minimum 2 kasety o łącznej pojemności 1000 arkuszy |
| Pojemność uniwersalnego podajnika papieru | minimum 150 arkuszy |
| Podajnik ADF | do 300 arkuszy |
| Druk dwustronny | automatyczny dupleks |
| Obsługiwana gramatura papieru (z kasety) | do min. 300 g/m2 |
| Formaty obsługi papieru | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (koperta), Użytkownika, C4 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), C6 (koperta) |
| Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono | BK: 28 000 stron |
| Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych kolor | CMY: 26 000 stron |
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protokoły w komunikacji sieciowej | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Obsługiwana emulacja | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Wyświetlacz LCD | kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 25 cm |
| Zużycie energii | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,6 kW |
| Waga urządzenia | maksymalnie 130kg |
| Podstawa | oryginalna podstawa na kółkach |
| Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji on-site, autoryzacja serwisu minimum partner premium producenta urządzenia, czas reakcji serwisu do 4 godzin |