2021 - KWIECIEŃ
Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin 

		

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy:		Remont nawierzchni skrzyżowania przy wadze dolnej na terenie 					RZOO w Sianowie - nawierzchnia asfaltowa

Adres budowy:		Sianów, ul. Łubuszan 80 
				Regionalny Zakład Odzysku Odpadów 
				Działka nr 102;  gmina Sianów 

Podstawa opracowania: 	KNR 2-31I, KNR 2-01I, KNR 4-01I, KNNR 6

Waluta: 			PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Prace rozbiórkowe
	
1	KNR 2-31I 0811-03-050
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Grubość płyt 12 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
2	KNR 2-01I 0212-08-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Załadunek płyt drogowych.
Charakterystyka robót: analogia
krotność= 1,00
	111,00 m3	
1.	740,00*0,15				111,00	
3	KNR 4-01I 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
krotność= 1,00
	111,00 m3	
1.	111,00				111,00	
2. Roboty ziemne
	
4	KNR 2-01I 0206-03-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II
krotność= 1,00
	525,40 m3	
1.	740,00*0,71				525,40	
3. Montaż krawężników
	
5	KNR 2-31I 0402-04-060
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
krotność= 1,00
	21,62 m3	
1.	176,5*0,1*0,35+176,5*0,25*0,35				21,62	
6	KNR 2-31I 0403-02-040
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00
	176,50 m	
1.	176,50				176,50	
4. Podbudowy
	
7	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
8	KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
9	KNR 2-31I 0104-04-050
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność x 5cm
krotność= 5,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
10	KNR 2-31I 0111-03-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,5				248,50	
11	KNR 2-31I 0111-04-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy. Krotność x 5cm
krotność= 5,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
12	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
13	KNR 2-31I 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
14	KNR 2-31I 0114-08-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8cm. Krotność x 2cm
krotność= 2,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
5. Nawierzchnie 
	
15	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
16	KNR 2-31I 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm. Krotność x 8cm
krotność= 8,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
17	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
18	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
19	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
20	KNR 2-31I 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
21	KNR 2-31I 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00
	740,00 m2	
1.	740,00				740,00	
22	KNR 2-31I 1501-02-034
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t
krotność= 1,00
	370,00 t	
1.	740,00*0,2*2,5				370,00	
23	KNR 2-31I 1502-02-034
Nakłady uzupeł.do tab.1501.Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowność środków transp.5-10t. Krotność x 18
krotność= 18,00
	370,00 t	
1.	370,00				370,00