## Załącznik Nr 1

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. 1 kpl. kamery zdjęć szybkich o następujących parametrach:
* Masa kamery nie większa niż 2 kg,
* Wymiary kamery (bez obiektywu) nie większe niż: 15x15x15 cm,
* Typ bagnetu obiektywu: F-mount,
* Zasilanie: 230 V AC,
* Nagrywana liczba klatek na sekundę przy rozdzielczości matrycy 1 Mpx:
min. 3000,
* Typ matrycy: CMOS, monochromatyczna,
* Wymiary matrycy: minimum 20x16 mm
* Rozdzielczość matrycy: min. 1 MPx.
* Pamięć RAM: min. 16 GB.
* Oprogramowanie zapewniające edycję i zapis nagranego pliku, a także konwersję do powszechnych formatów cyfrowych (.mp4, .avi,)
* Sterowanie kamerą przy użyciu laptopa.
* Połączenie kamery z laptopem poprzez interfejs sieciowy Ethernet
* Wyzwalanie kamery z odległości min. 50 m poprzez zdalny wyzwalacz.
* Automatyczne wyzwalania kamery w przypadku zarejestrowania ruchu. Wyzwolenie i wykrycie ruchu ma się ograniczać do oprogramowania kamery, bez udziału użytkownika ani dodatkowych zewnętrznych urządzeń.
* Zakres temperatury pracy kamery: od min. 0°C do min. 40°C.
1. Dodatkowe:
* Laptop do obsługi oprogramowania kamery (Minimalna. Specyfikacja: System Windows 10 lub wyższy. Procesor min. 6 rdzeni o min taktowaniu rdzenia 2.6 Ghz. Wyposażony w złącza: USB 3.0 lub wyższe. HDMI, Ethernet min. 1Gb.
* Statyw do kamery wraz z głowicą z przekładnią zębatą zapewniający stabilną pracę kamery w warunkach poligonowych. Waga statywu min. 2kg, max 7 kg. Maksymalna wysokość po rozłożeniu min. 170 cm. .
* Instrukcja obsługi kamery.