1. **Roleta zewnętrzna natynkowa montowana we wnęce wewnątrz pomieszczenia –    1 lub 2 szt .**

* roleta zewnętrzna natynkowa zaciemniająca – stopień zaciemnienia: 100 %;
* rodzaj montażu: we wnęce;
* kolor – biały (w przypadku montażu wewnątrz pomieszczenia) , antracyt (w przypadku montażu na zewnątrz pomieszczenia)
* pancerz rolety :
* profile aluminiowe ;
* wzmocnienie dolnej listwy;
* pancerz aretowany
* system obudowy:
* skrzynia aluminiowa;
* prowadnice aluminiowe
* sterowanie ręczne z wykorzystaniem taśmy sterującej - możliwość zatrzymania rolety na wybranej wysokości;
* szerokość rolety – około 528 cm lub około 2x 264 cm (w przypadku użycia 2 rolet, muszą do siebie bezwzględnie przylegać);
* długość rolety: ok. 84cm.

**Widok okna do montażu rolety**

****

1. **Roleta zewnętrzna natynkowa montowana we wnęce wewnątrz pomieszczenia –    1 lub 2 szt .**

* roleta zewnętrzna natynkowa zaciemniająca – stopień zaciemnienia: 100 %;
* rodzaj montażu: we wnęce;
* kolor – biały (w przypadku montażu wewnątrz pomieszczenia) , antracyt (w przypadku montażu na zewnątrz pomieszczenia)
* pancerz rolety :
* profile aluminiowe ;
* wzmocnienie dolnej listwy;
* pancerz aretowany
* system obudowy:
* skrzynia aluminiowa;
* prowadnice aluminiowe
* sterowanie ręczne z wykorzystaniem taśmy sterującej - możliwość zatrzymania rolety na wybranej wysokości;
* szerokość rolety – około 362 cm lub około 2x 181 cm (w przypadku użycia 2 rolet, muszą do siebie bezwzględnie przylegać);
* długość rolety: ok. 129 cm.

**Widok okna do montażu rolety**

****

**Widok poglądowej rolety**

****