**Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samojezdnej zamiatarki chodnikowej z osprzętem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro** | **Proszę zaznaczyć TAK/NIE bądź podać wymagane informacje**  |
| **(ewentualnie przedstawić rozwiązania równoważne opisywanym)** |
| 1. | Rok produkcji – nie starsza niż 2023 r. (fabrycznie nowa) | Rok produkcji: |
| 2. | Konstrukcja: przegubowa | Konstrukcja:  |
| 3. | Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody | TAK/NIE |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita 3500-4000 kg | Masa całkowita: |
| 5. | Zbiornik paliwa: min. 60 l | Zbiornik paliwa:  |
| 6. | Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc: minimalnie 50 KW | TAK/NIE |
| Moc silnika : |
| 7.  | Norma emisji spalin: co najmniej STAGE V | Norma emisji spalin: |
| 8.  | Rozstaw osi: minimalnie 1700 mm | Rozstaw osi: |
| 9.  | Nacisk na oś tylną i przednią: min. 2300 kg  | Nacisk na oś: |
| 10.  | Udźwig przedniego podnośnika: min. 600 kg  | Udźwig podnośnika: |
| 11.  | Prędkość transportowa do - 40 km/h | Prędkość transportowa:  |
| 12.  | Tempomat | TAK/NIE |
| 13.  | Napęd na 4 koła | TAK/NIE |
| 14.  | Długość całkowita: 380 - 460 cm | Długość całkowita: |
| 15.  | Szerokość pojazdu: 120-160 cm | Szerokość pojazdu: |
| 16.  | Wysokość pojazdu: maksymalnie 200 cm (bez światła sygnalizacyjnego) | Wysokość pojazdu: |
| 17.  | Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący ilość przepracowanych mth, poziom paliwa, temperatury oleju, tryb pracy | TAK/NIE |
| 18.  | Zbiornik wody czystej: minimum 200 l | Zbiornik wody czystej: |
| 19.  | Pojemność zbiornika na zmiotki 1,5 m3 | Ładowność zbiornika: |
| 20.  | Zespół zamiatający dwuszczotkowy – szerokość zamiatania: 1200 – 2350 mm, sterowany z kabiny operatora, szczotki zamiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej | TAK/NIE |
| Szerokość zamiatania: |
| 21. | Szerokość ssawy: min. 60 cm  | szerokość ssawy:  |
| 22.  | Wysokość zrzutu śmieci: min 150 cm  | wysokość zrzutu:  |
| 23. | Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym, ogrzewana i klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, drzwi po obu stronach kabiny, składane oraz podgrzewane elektrycznie lusterka boczne, kabina wyposażona w radio | TAK/NIE |
| INNE:  |
| 24.  | Lampa i akustyczny sygnał cofania | TAK/NIE |
| 25.  | Oświetlenie LED zgodne z homologacją | TAK/NIE |
| 26.  | Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie:  min. 150 bar, długość węża min. 10 m  | TAK/NIE |
| Ciśnienie: długość węża: |
| 27.  | Ręczny wąż ssący - rura do liśćci  | TAK/NIE  |
| 28.  | Kamery: kamera na ssawę/ kamera cofania  | TAK/NIE INNE:  |
| 29.  | Hak holowniczy  | TAK/NIE  |
| 30.  | Radioodtwarzacz | TAK/NIE |
| 31.  | Certyfikat Eunited PM 2,5; PM10  | certyfikat:  |
| 32.  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK / NIE  |
| 33.  | OSPRZĘT: 1) dwuszczotkowy zespół zamiatający 2) pług odśnieżający „V” o szerokości minimum 180 cm 3) posypywarka z napędem hydraulicznym o pojemności minimum 800 l,  | 1) TAK / NIE 2) TAK/NIE 3) TAK/NIE INNE:  |
| 34.  | Marka/model pojazdu  |   |

**Ważne:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).